Cyber-shot Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > MENU öğelerinin (Çekim) kullanımı > MENU öğeleri (Çekim) > Beyaz Dengesi

## Beyaz Dengesi

[Beyaz Tanıtma] modunda temel beyaz rengin kaydedilmesi
Renk tonlarını çevrenin ışık koşullarına göre ayarlar. Eğer görüntü rengi doğal gözükmüyorsa bu işlevi kullanın.

1. MENU (Beyaz Dengesi) istenilen mod

| (Otomatik) | Beyaz dengesini otomatik olarak renklerin doğal görüneceği şekilde ayarlar.
| (Gün Işığı) | Güneşli bir günde, akşam manzaralarında, gece sahnelerinde, neon ışıklı tabelalarda, havai fişeklerde, vs. açık hava koşullarına göre ayarlar.
| (Bulutlu) | Bulutlu bir gökyüzü veya gölgeli bir yer için ayarlar.
| (Floresan Beyaz Dengesi 1) (Floresan Beyaz Dengesi 2) (Floresan Beyaz Dengesi 3) | [Floresan Beyaz Dengesi 1]: Beyaz floresan aydınlatma için ayarlar. [Floresan Beyaz Dengesi 2]: Doğal beyaz floresan aydınlatma için ayarlar. [Floresan Beyaz Dengesi 3]: Gün ışığı beyaz floresan aydınlatma için ayarlar.
| (Ampul) | Ampul veya, bir foto stüdyosu gibi, parlak ışıkla aydınlanan yerler için ayarlar.
| (Flaş) | Flaş koşulları için ayarlar.
| (Tek tuş) | Beyaz dengesini ışık kaynağına göre ayarlar. [Beyaz Tanıtma] modunda kayıtlı beyaz rengi temel beyaz renk olur. [Otomatik] ve diğer ayarlar doğru renkler sağlayamadığında bu modu kullanın.
| (Beyaz Tanıtma) | [Tek tuş] modunda kullanılacak temel beyaz rengi kaydeder. [Ayrıntılar]

Işıklandırma koşullarının etkileri
Öznenin görünen rengi ışıklandırma koşullarından etkilenir.
Renk tonları otomatik olarak ayarlanır ama Beyaz Dengesi işlevini kullanıp renk tonlarını manuel olarak ayarlayabilirsiniz.
Gün ışığı (Standart olarak Beyaz)
Bulutlu (Mavimsi)
Floresan (Hafif yeşilimsi)
Ampul (Kırmızımsı)
Notlar

- Titrek floresan ışık altında, [Floresan Beyaz Dengesi 1], [Floresan Beyaz Dengesi 2], veya [Floresan Beyaz Dengesi 3] seçimi yapmış olsanız bile beyaz dengesi işlevi doğru çalışmayabilir.

- [Flaş] modu dışında bir flaş kullanılarak çekim yapıldığı zaman, [Beyaz Dengesi] [Otomatik] olarak ayarlanır.

- [Flaş], [Açık] veya [Yavaş Senkronizasyon] olarak ayarlandığında beyaz dengesi yalnızca [Otomatik], [Flaş], [Tek tuş] ya da [Beyaz Tanıtma] olarak ayarlanabilir.

- [Beyaz Tanıtma] flaş şarj olurken seçilemez.

- Bazı MENU öğelerini seçilmiş olan REC moduna bağlı olarak seçemeyebilirsiniz. Ayrıntılar için, bkz “Bazı REC modlarında kullanılamayan MENU öğeleri”. [Ayrıntılar]

### [Beyaz Tanıtma] modunda temel beyaz rengin kaydedilmesi

1. Özneyi çekeceğiniz aynı ışık koşullarında ekranı dolduracak kağıt parçası gibi beyaz bir nesneyi çerçeve içine alın.

1. MENU (Beyaz Dengesi) [Beyaz Tanıtma] kontrol tekerleğinde

Ekran geçici olarak kararır ve beyaz dengesi ayarlanıp hafızaya alındıktan sonra kayıt ekranı yeniden açılır.
Notlar

- Çekim sırasında göstergesi yanıp sönerse beyaz dengesi ayarlanmamıştır veya ayarlanamamıştır. Otomatik beyaz dengesi kullanın.

- [Beyaz Tanıtma] işlemi sırasında fotoğraf makinesini sarsmayın veya makineye çarpmayın.

- Flaş modu [Açık] veya [Yavaş Senkronizasyon] olarak ayarlandığında beyaz dengesi, flaşın çaktığı zamanki koşula ayarlanır.

En üste geri dön