WALKMAN Ръководство на потребителя
Принтиране
Начална страница > Спецификации > Спецификации > Спецификации

## Спецификации

#### Поддържан файлов формат

Музика
Аудио формати (Кодек) | MP3 | Медиен файлов формат: MP3 (MPEG-1 Layer3) файлов формат Разширение на файл: .mp3 Битрейт: 32 до 320 kbps (Поддържа променлив битрейт (VBR)) Честота на дискретизация (*1): 32, 44,1, 48 kHz
WMA | Медиен файлов формат: ASF файлов формат Разширение на файл: .wma Битрейт: 32 до 192 kbps (Поддържа променлив битрейт (VBR)) Честота на дискретизация (*1): 44,1 kHz * WM-DRM не се поддържа
AAC-LC (*2) | Медиен файлов формат: MP4 файлов формат Разширение на файл: .mp4, .m4a Битрейт: 16 до 320 kbps (Поддържа променлив битрейт (VBR)) (*3) Честота на дискретизация (*1): 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz
Linear PCM | Медиен файлов формат: Wave-Riff файлов формат Разширение на файл: .wav Битрейт: 1 411 kbps Честота на дискретизация (*1): 44,1 kHz
Видео
Видео формати (Кодек) |  | Честота на кадри: макс. 30 fps Резолюция: макс. QVGA (240 × 320)
Windows Media Video 9 (*4) | Медиен файлов формат: ASF файлов формат Разширение на файл: .wmv Профил: Main Profile, Simple Profile Битрейт: макс. 768 kbps * WM-DRM не се поддържа
Аудио формати (Кодек) | WMA (за Windows Media Video 9) | Битрейт: 32 до 192 kbps (Поддържа променлив битрейт (VBR)) Честота на дискретизация (*1): 44,1 kHz
Размер на файл |  | Макс. 2 GB
Брой файлове |  | Макс. 1 000
Снимки (*5)
Формат на снимки (Кодек) | JPEG | Медиен файлов формат: съвместим с Exif 2.21 файлов формат Разширение на файл: .jpg Профил: Baseline Profile Брой пиксели: макс. 4 000 × 4 000 пиксела (16 000 000 пиксела)
Брой файлове |  | Макс. 8 000

(*1) Честотата на дискретизация може да не отговаря на всяко кодиране.
(*2) Файлове AAC-LC със защитени авторски права не могат да бъдат възпроизвеждани.
(*3) Нестандартен битрейт или негарантиран битрейт се включват в зависимост от честотата на дискретизация.
(*4) Някои WMV файлове могат да се възпроизвеждат само при прехвърляне през Windows Media Player 11.
(*5) Някои файлове със снимки не могат да бъдат възпроизвеждани в зависимост от форматите на файловете им.

#### Максимален брой песни за запис и време (приблиз.)

Приблизителните времена са базирани на случая, в който прехвърляте или записвате само 4 минутни песни (не се включват видео и снимки) в MP3 формат. Броят и времената на други аудио файлови формати може да се различават от MP3 формата.

| NWZ-E363 | NWZ-E364
Битрейт | Брой | Време | Брой | Време
48 kbps | 2 600 | 173 ч. 20 мин. | 5 300 | 353 ч. 20 мин.
64 kbps | 1 950 | 130 ч. 00 мин. | 4 050 | 270 ч. 00 мин.
128 kbps | 990 | 66 ч. 00 мин. | 2 000 | 133 ч. 20 мин.
256 kbps | 500 | 33 ч. 20 мин. | 1 000 | 66 ч. 40 мин.
320 kbps | 400 | 26 ч. 40 мин. | 810 | 54 ч. 00 мин.

#### Максимално време за запис на видео (приблиз.)

Приблизителните времена са изчислени при прехвърляне само на видео. Времето може да се различава в зависимост от условията, при които се използва плейъра.

| NWZ-E363 | NWZ-E364
Битрейт | Време | Време
Видео формат: 384 kbps Аудио формат: 128 kbps | 15 ч. 00 мин. | 30 ч. 20 мин.
Видео формат: 768 kbps Аудио формат: 128 kbps | 8 ч. 20 мин. | 17 ч. 20 мин.

#### Максимален брой снимки, които могат да бъдат прехвърлени и записани (приблиз.)

Макс. 8 000
Броят на снимките, които могат да бъдат записани, може да е по-малък в зависимост от размера на файловете.

#### Капацитет (Капацитет, наличен за потребителя) (*1)

NWZ-E363: 4 GB (приблиз. 3,6 GB = 3 865 470 566 байта)
NWZ-E364: 8 GB (приблиз. 7,3 GB = 7 838 315 315 байта)
(*1) Наличният капацитет за съхранение на плейъра може да е различен.
Част от паметта се използва за функции за управление на данни.

#### Изход (слушалки)

Честотна характеристика
20 до 20 000 Hz (при възпроизвеждане на файл с данни, измерване с един сигнал)

#### FM радио

FM честотен диапазон
87,5 до 108,0 MHz
Честотата се сменя през 0,1 MHz.

#### IF (FM)

Не е наличен

#### Антена

Антена в кабела на слушалките

#### Интерфейс

Слушалки: стерео мини жак
USB I/F: mini-B
Hi-Speed USB (USB 2.0 съвместим)

#### Работна температура

5 °C до 35 °C

#### Източник на захранване

- Вградена презареждаема литиево-йонна батерия

- USB захранване (от компютър през USB конектора на плейъра)

#### Време за зареждане

USB-базирано зареждане
Приблиз. 2 часа (пълно зареждане), приблиз. 45 минути (приблиз. 80%)

#### Издръжливост на батерията (непрекъснато възпроизвеждане)

Действителната издръжливост на батерията може да варира според настройките. Изчислените часове употреба на батерията, показани по-долу, се базират на обичайните условия за използване с “Основна настройка на измерване на издръжливостта на батерията”, показани в таблицата по-долу.
Забележка

- Дори ако плейърът е изключен за продължителен период от време, все пак се използва малка част от батерията.

- Издръжливостта на батерията зависи от настройката на силата на звука, условията на употреба и околната температура.

Музика
Възпроизвеждане на MP3 128 kbps | Приблиз. 30 часа
Видео
Възпроизвеждане на WMV9 384 kbps | Приблиз. 4 часа
FM радио
Приемане на FM предаване | Приблиз. 13 часа

#### Настройки на плейъра, които влияят на издръжливостта на батерията

| Настройка | Основна настройка на измерване на издръжливостта на батерията (Настройка по подразбиране)
[Common Settings] | [Brightness] (*1) [Подробности] | [3]
[Type] на [Screensaver] (*2) [Подробности] | [Blank]
[Music Settings] | [Equalizer] (*3) [Подробности] | [None] (*4)
[Clear Stereo] (*3) [Подробности] | [Off]
[Dynamic Normalizer] (*3) [Подробности] | [Off]

(*1) Когато [Brightness] е зададена на [5], издръжливостта на батерията може да намалее с около 30%.
(*2) Когато [Type] на [Screensaver] е зададен на [Clock], издръжливостта на батерията може да намалее с около 20%.
(*3) Когато [Equalizer] е зададен на [Custom 1], [Clear Stereo] е зададен на [On] и [Dynamic Normalizer] е зададен на [On], издръжливостта на батерията може да намалее с около 50%.
(*4) Настройката по подразбиране за плейъри, продавани в региона на Латинска Америка е [Custom 1], а CLEAR BASS е настроен на ниво +3.

#### Дисплей

2-инчов, TFT цветен дисплей с бяла LED-подсветка, QVGA (240 × 320 пиксела), 262 144 цвята

#### Размери (ш/в/д, изпъкналите части не се включват)

45 × 87,5 × 9,8 mm

#### Размери (ш/в/д)

45 × 87,5 × 9,9 mm

#### Тегло

Приблиз. 55 g
Дизайнът и спецификациите са предмет на промяна без предупреждение.
Обратно в началото