Guide de l’utilisateur du WALKMAN
Imprimer
Première page > Préparation > Alimentation/Charge > A propos de l’autonomie de la batterie

## A propos de l’autonomie de la batterie

Mise hors tension manuelle du lecteur
Réglages qui prolongent l’autonomie de la batterie
Réglage du format des données et du débit binaire
En procédant aux réglages et en gérant l’alimentation correctement, il est possible de prolonger l’autonomie de la batterie et d’augmenter la durée d’utilisation du lecteur entre deux charges.
Les conseils suivants permettent d’augmenter l’autonomie de la batterie.

### Mise hors tension manuelle du lecteur

Lorsque vous appuyez sur la touche OPTION/PWR OFF, le lecteur passe en mode de veille et l’écran s’éteint pour économiser la batterie. De plus, si le lecteur reste en mode de veille pendant 4 heures environ, celui-ci s’éteint automatiquement.

### Réglages qui prolongent l’autonomie de la batterie

Les réglages suivants permettent d’augmenter l’autonomie de la batterie du lecteur.

- Réduisez la valeur du réglage [Luminosité].

- Réglez [Type] de [Économiseur d’écran] sur [Vierge].

- Réglez [Égaliseur], [Stéréo claire] et [Normaliseur dynamique] sur [Aucun] ou [Désactivé].

Pour plus de détails sur l’effet des modifications apportées aux réglages, sur les réglages par défaut et sur les conditions de mesure de l’autonomie de la batterie, reportez-vous à la section [Détails].

### Réglage du format des données et du débit binaire

L’autonomie de lecture entre deux charges de batterie peut être affectée par le format et le débit binaire des pistes, des vidéos ou des photos à lire.
Pour plus d’informations sur le temps de charge et le temps d’utilisation, reportez-vous à la section [Détails].
Rubriques connexes
Temps de charge
Haut