Guide de l’utilisateur du WALKMAN
Imprimer
Première page > Dépannage > Causes possibles des symptômes > Messages

## Messages

Suivez les instructions ci-dessous lorsqu’un message apparaît dans la fenêtre d’affichage.
[Tous les numéros de groupe ont été utilisés.]

- Le nombre total de pistes enregistrées dans les listes de lecture a atteint 27 000.

- Les pistes supplémentaires sont stockées dans la liste [Autres].

- Si vous ne trouvez pas une piste, recherchez-la d’abord dans la liste [Autres].

- Si vous ne souhaitez pas enregistrer des pistes qui dépassent la limite dans la liste [Autres], supprimez les pistes inutiles du lecteur à l’aide du logiciel que vous avez utilisé pour transférer les pistes ou de l’Explorateur Windows.

- Si le nombre total des listes de lecture enregistrées sur le lecteur dépasse 27 000, les listes de lecture dépassant ce nombre ne s’affichent pas. Réduisez le nombre de listes de lecture (en les supprimant) à l’aide du logiciel utilisé pour leur transfert.

[Lecture impossible; le format de fichier n’est pas pris en charge.]

- Vous tentez de lire un fichier non pris en charge par le lecteur.

- Il est impossible de lire une piste dont le format de fichier n’est pas pris en charge [Détails].

[Impossible d’enregistrer plus de 30 Stations préréglées.]

- 30 stations de radio sont déjà préréglées.

- Commencez par supprimer les stations inutiles [Détails], puis préréglez les stations de votre choix dans la limite disponible.

[Ne pas déconnecter.]

- Le lecteur est connecté à un ordinateur ou à un autre périphérique pour transférer des données.

- Ceci n’est pas un message d’erreur. Ne débranchez pas le câble USB tant que le transfert n’est pas terminé.

[Échec de la mise à jour du micrologiciel.]

- La mise à jour du micrologiciel n’a pas pu se terminer.

- Suivez les instructions affichées sur votre ordinateur pour recommencer la mise à jour du micrologiciel.

[BATTERIE FAIBLE. Veuillez la Charger.]

- La batterie du lecteur est presque épuisée.

- Rechargez la batterie [Détails].

[Mémoire insuffisante. Supprimez des fichiers pour libérer de la mémoire.]

- La capacité disponible du lecteur est insuffisante.

- Raccordez le lecteur à votre ordinateur à l’aide du câble USB fourni, puis supprimez les données inutiles du lecteur à l’aide d’un logiciel utilisé pour le transfert ou de l’Explorateur Windows.

[Fonction HOLD activée... Annulez la fonction HOLD pour utiliser les commandes.]

- Le lecteur ne peut pas être utilisé lorsque le commutateur HOLD est réglé sur la position HOLD.

- Pour utiliser le lecteur, réglez le commutateur HOLD sur la position opposée [Détails].

[La mémoire de l’appareil n’a pas été formatée correctement. Veuillez la reformater en utilisant le menu Paramètres.]

- La mémoire flash intégrée n’est pas correctement formatée.

- La mémoire flash intégrée a été formatée sur un ordinateur.

- Sélectionnez [Paramètres]- [Réglages communs]- [Formatage] pour formater à nouveau la mémoire flash intégrée [Détails].

Haut