Guide de l’utilisateur du WALKMAN
Imprimer
Première page > Dépannage > Causes possibles des symptômes > Autre

## Autre

Aucun bip ne retentit lorsque le lecteur est utilisé.

- [Réglages du Bip] est réglé sur [Désactivé].

- Réglez [Réglages du Bip] sur [Activé] [Détails].

- Le bip ne retentit pas lorsque le lecteur est raccordé à la station d’accueil (non fourni) ou à un autre appareil.

Le lecteur est chaud.

- Le lecteur peut chauffer lorsque la batterie est en chargement ou juste après le chargement. Le lecteur peut également chauffer lorsqu’une quantité importante de données est transférée. Cela est normal et ne constitue pas un dysfonctionnement. Mettez le lecteur de côté afin de le laisser refroidir.

La date et l’heure ont été réinitialisées.

- Si vous laissez le lecteur inutilisé pendant un certain temps avec la batterie déchargée, la date et l’heure peuvent se réinitialiser. Il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement. Rechargez la batterie jusqu’à ce que apparaisse à l’écran, puis réglez de nouveau la date et l’heure [Détails].

Des parasites sont générés lors du branchement ou du débranchement des écouteurs.

- Retirez les écouteurs lors du branchement ou du débranchement de ceux-ci. Si vous branchez ou débranchez les écouteurs au cours de la lecture d’une piste, ils risquent d’émettre un bruit. Il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement.

L’alarme ne fonctionne pas.

- Pendant le réglage de l’alarme, le réglage a été interrompu avant la fin ou le lecteur a été mis hors tension sans confirmer le réglage de l’heure et des minutes.

- L’alarme ne fonctionne pas quand le lecteur est connecté à un ordinateur.

- Débranchez le câble USB.

- L’autonomie de la batterie est faible ou insuffisante.

- Rechargez la batterie en raccordant le lecteur à votre ordinateur allumé [Détails].

L’alarme ne déclenche pas.

- L’alarme ne retentit pas dans les situations suivantes.

- Raccordement à un ordinateur.

L’alarme est retardée.

- Dans les situations suivantes, l’alarme est retardée jusqu’à l’achèvement de la procédure.

- Suppression de données.

- Formatage de la mémoire.

La minuterie d’arrêt ne fonctionne pas.

- La minuterie d’arrêt ne s’active pas dans les situations suivantes.

- Raccordement à un ordinateur.

- Utilisation de la fonction [Préréglage automatique] de la radio FM.

- Retentissement de l’alarme.

- La minuterie d’arrêt est annulée dans les situations suivantes.

- Passage en mode de veille.

- Raccordement du lecteur à un ordinateur.

La minuterie d’arrêt est retardée.

- Dans les situations suivantes, la minuterie d’arrêt est retardée jusqu’à l’achèvement de la procédure.

- Suppression de données.

- Formatage de la mémoire.

Haut