WALKMAN felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > Műszaki adatok > Műszaki adatok > Műszaki adatok

## Műszaki adatok

#### Támogatott fájlformátumok

Zene
Hangformátumok (kodek) | MP3 | Médiafájl-formátum: MP3 (MPEG-1 Layer3) fájlformátum Fájlkiterjesztés: .mp3 Bitsebesség: 32–320 kbit/s (Támogatja a változó bitsebességet (VBR)) Mintavételi frekvencia (*1): 32, 44,1, 48 kHz
WMA | Médiafájl-formátum: ASF fájlformátum Fájlkiterjesztés: .wma Bitsebesség: 32–192 kbit/s (Támogatja a változó bitsebességet (VBR)) Mintavételi frekvencia (*1): 44,1 kHz * A WM-DRM nem támogatott
AAC-LC (*2) | Médiafájl-formátum: MP4 fájlformátum Fájlkiterjesztés: .mp4, .m4a Bitsebesség: 16–320 kbit/s (Támogatja a változó bitsebességet (VBR)) (*3) Mintavételi frekvencia (*1): 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz
Linear PCM | Médiafájl-formátum: Wave-Riff fájlformátum Fájlkiterjesztés: .wav Bitsebesség: 1 411 kbit/s Mintavételi frekvencia (*1): 44,1 kHz
Videó
Videoformátumok (kodek) |  | Képsebesség: max. 30 képkocka/másodperc Felbontás: max. QVGA (240 × 320)
Windows Media Video 9 (*4) | Médiafájl-formátum: ASF fájlformátum Fájlkiterjesztés: .wmv Profil: Main Profile, Simple Profile Bitsebesség: max. 768 kbit/s * A WM-DRM nem támogatott
Hangformátumok (kodek) | WMA (a Windows Media Video 9 verzióhoz) | Bitsebesség: 32–192 kbit/s (Támogatja a változó bitsebességet (VBR)) Mintavételi frekvencia (*1): 44,1 kHz
Fájlméret |  | Max. 2 GB
Fájlok száma |  | Max. 1 000
Fénykép (*5)
Fényképformátum (kodek) | JPEG | Médiafájl-formátum: Az Exif 2.21 fájlformátummal kompatibilis Fájlkiterjesztés: .jpg Profil: Baseline Profile Képpontok száma: max. 4 000 × 4 000 képpont (16 000 000 képpont)
Fájlok száma |  | Max. 8 000

(*1) A mintavételi frekvencia nem minden esetben egyezik meg az összes kódolóval.
(*2) A szerzői jog által védett AAC-LC fájlokat nem lehet lejátszani.
(*3) A nem szabványos bitsebességek és a nem garantált bitsebességek a mintavételi frekvenciától függően lettek feltüntetve.
(*4) Egyes WMV-fájlok csak a Windows Media Player 11 programmal végzett átvitel esetén játszhatók le.
(*5) Bizonyos fényképfájlok, a fájlformátumuktól függően, nem játszhatók le.

#### A maximálisan rögzíthető zeneszámok száma és időtartama (kb.)

A becsült értékek azt feltételezik, hogy csak 4 perc hosszúságú zeneszámokat másol át vagy rögzít MP3-formátumban (videókat és fényképeket pedig nem). Más zenei fájlformátumok esetében a zeneszámok darabszáma és hossza eltérhet az MP3-formátumnál megadott értékektől.

| NWZ-E363 | NWZ-E364
Bitsebesség | Szám | Idő | Szám | Idő
48 kbit/s | 2 600 | 173 óra 20 perc | 5 300 | 353 óra 20 perc
64 kbit/s | 1 950 | 130 óra 00 perc | 4 050 | 270 óra 00 perc
128 kbit/s | 990 | 66 óra 00 perc | 2 000 | 133 óra 20 perc
256 kbit/s | 500 | 33 óra 20 perc | 1 000 | 66 óra 40 perc
320 kbit/s | 400 | 26 óra 40 perc | 810 | 54 óra 00 perc

#### A maximálisan rögzíthető videók időtartama (kb.)

A becsült értékek azt feltételezik, hogy kizárólag videókat másol át a lejátszóra. A lejátszó használatának körülményeitől függően ezek az értékek változhatnak.

| NWZ-E363 | NWZ-E364
Bitsebesség | Idő | Idő
Videoformátum: 384 kbit/s Hangformátum: 128 kbit/s | 15 óra 00 perc | 30 óra 20 perc
Videoformátum: 768 kbit/s Hangformátum: 128 kbit/s | 8 óra 20 perc | 17 óra 20 perc

#### Az átvihető fényképek maximális száma (kb.)

Max. 8 000
A fájlok méretétől függően az átvihető fényképek száma kevesebb is lehet.

#### Kapacitás (a felhasználó által használható kapacitás) (*1)

NWZ-E363: 4 GB (kb. 3,6 GB = 3 865 470 566 bájt)
NWZ-E364: 8 GB (kb. 7,3 GB = 7 838 315 315 bájt)
(*1) A lejátszó rendelkezésre álló tárolókapacitása változhat.
A memória egy része adatkezelési funkciókat szolgál.

#### Kimenet (fejhallgató)

Frekvenciaválasz
20–20 000 Hz (adatfájl lejátszásakor, egyetlen jellel mérve)

#### FM-rádió

FM-frekvenciatartomány
87,5–108,0 MHz
A frekvencia 0,1 MHz-es lépésekben változtatható.

#### KF (FM)

Nem alkalmazható

#### Antenna

Fülhallgató kábelantennája

#### Csatlakozók

Fejhallgató: Sztereó mini dugasz
USB-csatlakozó: mini-B
Nagysebességű USB (USB 2.0 kompatibilis)

#### Üzemeltetési hőmérséklet

5 °C–35 °C

#### Tápellátás

- Beépített, újratölthető lítium-ion akkumulátor

- USB-tápellátás (számítógépről, a lejátszó USB-csatlakozóján keresztül)

#### Töltési idő

USB alapú töltés
Kb. 2 óra (teljes feltöltés), kb. 45 perc (kb. 80%)

#### Az akkumulátor üzemideje (folyamatos lejátszás)

Az akkumulátor aktuális üzemideje a beállításoktól függően változhat. Az alábbi, akkumulátorhasználatra vonatkozó, órában megadott becsült értékek általános használati feltételeket és az alábbi táblázatban látható „Az akkumulátor-üzemidő mérésének alapbeállítása” beállításokat feltételezik.
Megjegyzés

- Még ha hosszabb ideig ki is van kapcsolva, a lejátszó akkor is elhasznál egy minimális mennyiségű áramot.

- Az akkumulátor üzemideje a hangerő beállításaitól, a használati feltételektől és a környezet hőmérsékletétől függően változhat.

Zene
Lejátszás MP3 128 kbit/s mellett | Kb. 30 óra
Videó
Lejátszás WMV9 384 kbit/s mellett | Kb. 4 óra
FM-rádió
FM-adás vételekor | Kb. 13 óra

#### Az akkumulátor-üzemidőt befolyásoló lejátszóbeállítások

| Beállítás | Az akkumulátor-üzemidő mérésének alapbeállítása (alapértelmezett beállítás)
[Common Settings] | [Brightness] (*1) [Részletek] | [3]
[Type] a [Screensaver] beállításhoz (*2) [Részletek] | [Blank]
[Music Settings] | [Equalizer] (*3) [Részletek] | [None] (*4)
[Clear Stereo] (*3) [Részletek] | [Off]
[Dynamic Normalizer] (*3) [Részletek] | [Off]

(*1) Amikor a [Brightness] beállítás [5] értékű, az akkumulátor üzemideje körülbelül 30%-kal csökkenhet.
(*2) Amikor a [Type] beállítás a [Screensaver] esetében [Clock] értékű, az akkumulátor üzemideje körülbelül 20%-kal csökkenhet.
(*3) Amikor az [Equalizer] beállítás [Custom 1] értékű, a [Clear Stereo] beállítás [On] értékű és a [Dynamic Normalizer] beállítás [On] értékű, az akkumulátor üzemideje körülbelül 50%-kal csökkenhet.
(*4) A Latin-Amerika régióban értékesített lejátszók alapbeállítása [Custom 1], a CLEAR BASS szintbeállítása pedig +3.

#### Kijelző

2 hüvelykes, színes TFT-kijelző, fehér LED-háttérvilágítással, QVGA (240 × 320 képpont), 262 144 szín

#### Méretek (szélesség/magasság/mélység, a kilógó részeket leszámítva)

45 × 87,5 × 9,8 mm

#### Méretek (szélesség/magasság/mélység)

45 × 87,5 × 9,9 mm

#### Tömeg

Kb. 55 g
A forma és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.
Vissza a tetejére