Používateľská príručka WALKMAN
Tlač
Úvodná strana > Technické parametre > Technické parametre > Technické parametre

## Technické parametre

#### Podporovaný formát súborov

Hudba
Zvukové formáty (kodek) | MP3 | Formát mediálneho súboru: formát súboru MP3 (MPEG-1 Layer3) Prípona súboru: .mp3 Bitová rýchlosť: 32 až 320 kb/s (podporuje premenlivú bitovú rýchlosť (VBR)) Vzorkovacia frekvencia (*1): 32; 44,1; 48 kHz
WMA | Formát mediálneho súboru: formát súboru ASF Prípona súboru: .wma Bitová rýchlosť: 32 až 192 kb/s (podporuje premenlivú bitovú rýchlosť (VBR)) Vzorkovacia frekvencia (*1): 44,1 kHz * Formát WM-DRM nie je podporovaný
AAC-LC (*2) | Formát mediálneho súboru: formát súboru MP4 Prípona súboru: .mp4, .m4a Bitová rýchlosť: 16 až 320 kb/s (podporuje premenlivú bitovú rýchlosť (VBR)) (*3) Vzorkovacia frekvencia (*1): 8; 11,025; 12; 16; 22,05; 24; 32; 44,1; 48 kHz
Linear PCM | Formát mediálneho súboru: formát súboru Wave-Riff Prípona súboru: .wav Bitová rýchlosť: 1 411 kb/s Vzorkovacia frekvencia (*1): 44,1 kHz
Video
Formáty videa (kodek) |  | Rýchlosť snímok: maximálne 30 snímok za sekundu Rozlíšenie: maximálne QVGA (240 × 320)
Windows Media Video 9 (*4) | Formát mediálneho súboru: formát súboru ASF Prípona súboru: .wmv Profil: hlavný profil, jednoduchý profil Bitová rýchlosť: maximálne 768 kb/s * Formát WM-DRM nie je podporovaný
Zvukové formáty (kodek) | WMA (pre Windows Media Video 9) | Bitová rýchlosť: 32 až 192 kb/s (podporuje premenlivú bitovú rýchlosť (VBR)) Vzorkovacia frekvencia (*1): 44,1 kHz
Veľkosť súboru |  | maximálne 2 GB
Počet súborov |  | maximálne 1 000
Fotografie (*5)
Formát fotografií (kodek) | JPEG | Formát mediálneho súboru: kompatibilný s formátom súborov Exif 2.21 Prípona súboru: .jpg Profil: základný profil Počet bodov: maximálne 4 000 × 4 000 bodov (16 000 000 bodov)
Počet súborov |  | Maximálne 8 000

(*1) Vzorkovacia frekvencia nemusí zodpovedať všetkým kódovacím zariadeniam.
(*2) Nie je možné prehrávať súbory AAC-LC chránené autorským právom.
(*3) V závislosti od vzorkovacej frekvencie sú zahrnuté neštandardné bitové rýchlosti alebo nezaručené bitové rýchlosti.
(*4) Niektoré súbory WMV je možné prehrávať len po ich prenesení pomocou programu Windows Media Player 11.
(*5) Niektoré súbory s fotografiami nie je možné prehrať v závislosti od ich formátov súboru.

#### Maximálny počet skladieb a čas, ktoré je možné nahrať (približné hodnoty)

Približné časy sú založené na prípade, že prenášate a nahrávate iba 4-minútové skladby (bez videí a fotografií) vo formáte MP3. Počty skladieb a časy pre iné prehrávateľné formáty zvukových súborov sa môžu líšiť od formátu MP3.

| NWZ-E363 | NWZ-E364
Bitová rýchlosť | Skladby | Čas | Skladby | Čas
48 kb/s | 2 600 | 173 hod. 20 min. | 5 300 | 353 hod. 20 min.
64 kb/s | 1 950 | 130 hod. 00 min. | 4 050 | 270 hod. 00 min.
128 kb/s | 990 | 66 hod. 00 min. | 2 000 | 133 hod. 20 min.
256 kb/s | 500 | 33 hod. 20 min. | 1 000 | 66 hod. 40 min.
320 kb/s | 400 | 26 hod. 40 min. | 810 | 54 hod. 00 min.

#### Maximálny nahrávací čas videí (približné hodnoty)

Približné nahrávacie časy predstavujú odhadované hodnoty pre prípad, keď sa prenášajú iba videá. Čas sa môže líšiť v závislosti od podmienok používania prehrávača.

| NWZ-E363 | NWZ-E364
Bitová rýchlosť | Čas | Čas
Formát videa: 384 kb/s Formát zvuku: 128 kb/s | 15 hod. 00 min. | 30 hod. 20 min.
Formát videa: 768 kb/s Formát zvuku: 128 kb/s | 8 hod. 20 min. | 17 hod. 20 min.

#### Maximálny počet fotografií, ktoré je možné preniesť (približná hodnota)

Maximálne 8 000
Počet fotografií, ktoré je možné preniesť, môže byť menší v závislosti od veľkostí súborov.

#### Kapacita (kapacita dostupná pre používateľa) (*1)

NWZ-E363: 4 GB (približne 3,6 GB = 3 865 470 566 bajtov)
NWZ-E364: 8 GB (približne 7,3 GB = 7 838 315 315 bajtov)
(*1) Dostupná úložná kapacita prehrávača sa môže líšiť.
Časť pamäte sa používa pre funkcie správy údajov.

#### Výstup (slúchadlá)

Frekvenčná charakteristika
20 až 20 000 Hz (pri prehrávaní dátového súboru, meranie jedného signálu)

#### FM rádio

Frekvenčné pásmo FM
87,5 až 108,0 MHz
Frekvencia sa mení v kroku po 0,1 MHz.

#### Medzifrekvencia (FM)

Nedá sa použiť

#### Anténa

Ako anténa slúži kábel slúchadiel

#### Rozhranie

Slúchadlá: stereofónny minikonektor
USB I/F: mini-B
Vysokorýchlostné USB (kompatibilné s USB 2.0)

#### Prevádzková teplota

5°C až 35°C

#### Napájací zdroj

- Zabudovaná nabíjateľná lítium-iónová batéria

- Napájanie cez USB (z počítača cez konektor USB prehrávača)

#### Čas nabíjania

Nabíjanie cez USB
Približne 2 hodiny (úplné nabitie), približne 45 minút (približne 80%)

#### Výdrž batérie (súvislé prehrávanie)

Skutočná výdrž batérie sa môže líšiť v závislosti od nastavení. Nižšie uvedené odhadované údaje o časoch použitia batérie sú založené na podmienkach typického používania s nastaveniami uvedenými v stĺpčeku „Základné nastavenie pre meranie výdrže batérie“ v nasledujúcej tabuľke.
Poznámka

- Malé množstvo energie batérie sa spotrebúva aj vtedy, keď je prehrávač dlhší čas vypnutý.

- Výdrž batérie sa môže líšiť v závislosti od nastavenia hlasitosti, podmienok používania a teploty okolia.

Hudba
Prehrávanie formátu MP3 128 kb/s | približne 30 hodín
Video
Prehrávanie formátu WMV9 384 kb/s | približne 4 hodiny
FM rádio
Príjem FM vysielania | približne 13 hodín

#### Nastavenia prehrávača, ktoré ovplyvňujú výdrž batérie

| Nastavenie | Základné nastavenie pre meranie výdrže batérie (predvolené nastavenie)
[Common Settings] | [Brightness] (*1) [Detaily] | [3]
[Type] v položke [Screensaver] (*2) [Detaily] | [Blank]
[Music Settings] | [Equalizer] (*3) [Detaily] | [None] (*4)
[Clear Stereo] (*3) [Detaily] | [Off]
[Dynamic Normalizer] (*3) [Detaily] | [Off]

(*1) Keď je položka [Brightness] nastavená na možnosť [5], výdrž batérie sa môže skrátiť približne o 30%.
(*2) Keď je položka [Type] položky [Screensaver] nastavená na možnosť [Clock], výdrž batérie sa môže skrátiť približne o 20%.
(*3) Keď je položka [Equalizer] nastavená na možnosť [Custom 1], položka [Clear Stereo] je nastavená na možnosť [On] a položka [Dynamic Normalizer] je nastavená na možnosť [On], výdrž batérie sa môže skrátiť približne o 50%.
(*4) Predvolené nastavenie prehrávačov predávaných v Latinskej Amerike je [Custom 1] a funkcia CLEAR BASS je nastavená na úroveň +3.

#### Displej

2-palcový farebný displej TFT s podsvietením bielymi diódami LED, rozlíšenie QVGA (240 × 320 bodov), 262 144 farieb

#### Rozmery (š/v/h, bez vyčnievajúcich častí)

45 × 87,5 × 9,8 mm

#### Rozmery (š/v/h)

45 × 87,5 × 9,9 mm

#### Hmotnosť

Približne 55 g
Dizajn a špecifikácie sa môžu zmeniť bez upozornenia.
Späť na začiatok