Priročnik za uporabo WALKMAN
Tiskaj
Na vrh > Nastavitve > Glasbene nastavitve > Nastavitev kakovosti zvoka (ČISTI NIZKI TONI) [Equalizer]

## Nastavitev kakovosti zvoka (ČISTI NIZKI TONI) [Equalizer]

Nastavitev kakovosti zvoka
Prilagajanje kakovosti zvoka
Želeno kakovost zvoka lahko izberete glede na zvrst glasbe itd.
Nastavitve izenačevalnika vsebujejo nastavitev ČISTIH NIZKIH TONOV. Povečanje vrednosti nastavitve ČISTIH NIZKIH TONOV omogoča, da predvajalnik ustvari dinamične in globoke nizke tone brez popačenja zvoka tudi pri visoki glasnosti.

### Nastavitev kakovosti zvoka

1. V meniju Domov izberite [Settings] [Music Settings] [Equalizer] želeno vrsto izenačevalnika.

Vrsta - ikona | Opis
[None] - Brez ikone | Nastavitev kakovosti zvoka ni vklopljena. (privzeta nastavitev) (*1)
[Heavy] - | Poudari visoke in nizke obsege za mogočen zvok.
[Pop] - | Poudari srednji obseg tonov, ki izpostavi vokale.
[Jazz] - | Poudari visoke in nizke obsege za živahen zvok.
[Unique] - | Poudari visoke in nizke obsege, tako da se slišijo tudi nežnejši zvoki.
[Custom 1] - | Uporabniško določene glasbene nastavitve, pri katerih lahko prilagodite obseg posameznih frekvenc. Za podrobnosti glejte [Detajli].
[Custom 2] -

(*1) Privzeta nastavitev predvajalnikov, ki so naprodaj v Latinski Ameriki, je [Custom 1], ČISTI NIZKI TONI so nastavljeni na nivo +3.
Opomba

- Če vaše osebne nastavitve, ki so shranjene kot [Custom 1] in [Custom 2], ustvarijo drugačno raven glasnosti kot druge nastavitve, boste morda morali glasnost prilagoditi ročno.

- Nastavitev [Equalizer] se ne uporablja med predvajanjem videoposnetka ali FM radia.

### Prilagajanje kakovosti zvoka

Vrednost ČISTIH NIZKIH TONOV (nizkih tonov) in 5-pasovnega izenačevalnika lahko prednastavite v nastavitev [Custom 1] ali [Custom 2].

1. V meniju Domov izberite [Settings] [Music Settings] [Equalizer] [Edit] za nastavitev [Custom 1] ali [Custom 2].

1. Pritisnite gumb /, da izberete ČISTI NIZKI TONI ali nastavitev razpona frekvence, nato z gumbom / prilagodite nastavitev in jo z gumbom potrdite.

Vnovič se prikaže zaslon [Equalizer].

- Nastavitev ČISTI NIZKI TONI ima 4 zvočne ravni; za vsakega od 5 razponov frekvenc pa lahko izberete 7 zvočnih ravni.

- Po prilagoditvi nastavitve ne pozabite pritisniti gumba za potrditev. Če pritisnete gumb BACK/HOME pred potrditvijo nastavitve, bo nastavitev preklicana.

Nazaj na vrh