Priročnik za uporabo WALKMAN
Tiskaj
Na vrh > Tehnični podatki > Kaj sta format in bitna hitrost > Kaj je avdio format?

## Kaj je avdio format?

Kaj je zaščita avtorskih pravic?
Kaj je bitna hitrost?
Kakšno je razmerje med bitno hitrostjo, kakovostjo zvoka in velikostjo shranjevanja?
Avdio format pomeni način uvoza avdio podatkov s spleta ali CD-ja v računalnik in shranjevanje le-teh v obliki avdio datoteke.
Med običajne formate spadata MP3 in WMA itd.
MP3: MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) je pogosto uporabljena tehnologija stiskanja avdio zapisov, ki jo je razvila delovna skupina MPEG organizacije ISO (International Organization for Standardization).
Format MP3 lahko stisne avdio datoteke na približno 1/10 velikosti standardnih avdio datotek na CD-ju.
WMA: WMA (Windows Media Audio) je pogosto uporabljena tehnologija stiskanja avdio zapisov, ki jo je razvila družba Microsoft Corporation. Format WMA ustvari enako kakovost zvoka kot format MP3, vendar je velikost datoteke manjša.
AAC: AAC (Advanced Audio Coding) je pogosto uporabljena tehnologija stiskanja avdio zapisov, ki jo je razvila delovna skupina MPEG organizacije ISO (International Organization for Standardization). Format AAC ustvari enako kakovost zvoka kot format MP3, vendar je velikost datoteke manjša.
Linear PCM: Linear PCM je snemalni avdio format brez digitalnega stiskanja. Kakovost zvoka na ravni CD-ja lahko dosežete s snemanjem v tem formatu.
Namig

- Za podrobnosti o podprtih formatih datotek in bitnih hitrostih glejte [Detajli].

### Kaj je zaščita avtorskih pravic?

Določene glasbene datoteke ali videodatoteke idr., ki jih kupite v spletnem centru za prenos glasbe idr., lahko uporabljajo tehnologije za nadzor dostopa, na primer kodiranje, s katerimi omejijo uporabo in podvajanje gradiva na podlagi zakona o avtorskih pravicah.
Predvajalnik ne more predvajati zvočnih datotek, ki uporabljajo tehnologijo upravljanja digitalnih pravic za Windows Media (»WM-DRM«).

### Kaj je bitna hitrost?

Bitnja hitrost pomeni količino podatkov, ki se uporabijo za shranjevanje vsake sekunde avdio zapisa, in je izražena v kb/s (kilobitov na sekundo), na primer 64 kb/s. Običajno višje bitne hitrosti pomenijo višjo kakovost zvoka, vendar zahtevajo več prostora za shranjevanje za isto dolžino avdia zapisa.

### Kakšno je razmerje med bitno hitrostjo, kakovostjo zvoka in velikostjo shranjevanja?

Višja bitna hitrost navadno pomeni višjo kakovost zvoka, vendar zahteva več prostora za shranjevanje za isto dolžino avdio zapisa, zato lahko v predvajalnik shranite manj skladb.
Nižje bitne stopnje omogočijo shranjevanje večjega števila skladb, vendar nižjo kakovost zvoka.
Opomba

- Če uvozite skladbo s CD-ja v računalnik pri nizki bitni hitrosti, kakovosti zvoka skladbe ne morete izboljšati, tako da pri prenosu te skladbe v predvajalnik izberete višjo bitno hitrost.

Nazaj na vrh