WALKMAN Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
Başlangıç Sayfası > Özellikler > Özellikler > Özellikler

## Özellikler

#### Desteklenen dosya biçimi

Müzik
Ses Biçimleri (Codec) | MP3 | Ortam Dosyası biçimi: MP3 (MPEG-1 Layer3) dosya biçimi Dosya uzantısı: .mp3 Bit hızı: 32 ila 320 kbps (Değişken bit hızını destekler (VBR)) Örnekleme frekansı (*1): 32, 44,1, 48 kHz
WMA | Ortam Dosyası biçimi: ASF dosya biçimi Dosya uzantısı: .wma Bit hızı: 32 ila 192 kbps (Değişken bit hızını destekler (VBR)) Örnekleme frekansı (*1): 44,1 kHz * WM-DRM desteklenmemektedir
AAC-LC (*2) | Ortam Dosyası biçimi: MP4 dosya biçimi Dosya uzantısı: .mp4, .m4a Bit hızı: 16 ila 320 kbps (Değişken bit hızını destekler (VBR)) (*3) Örnekleme frekansı (*1): 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz
Linear PCM | Ortam Dosyası biçimi: Wave-Riff dosya biçimi Dosya uzantısı: .wav Bit hızı: 1.411 kbps Örnekleme frekansı (*1): 44,1 kHz
Video
Video Biçimleri (Codec) |  | Kare hızı: Maks. 30 kare/saniye Çözünürlük: Maks. QVGA (240 × 320)
Windows Media Video 9 (*4) | Ortam Dosyası biçimi: ASF dosya biçimi Dosya uzantısı: .wmv Profil: Ana Profil, Basit Profil Bit hızı: Maks. 768 kbps * WM-DRM desteklenmemektedir
Ses Biçimleri (Codec) | WMA (Windows Media Video 9 için) | Bit hızı: 32 ila 192 kbps (Değişken bit hızını destekler (VBR)) Örnekleme frekansı (*1): 44,1 kHz
Dosya boyutu |  | Maks. 2 GB
Dosya sayısı |  | Maks. 1.000
Fotoğraf (*5)
Fotoğraf Biçimi (Codec) | JPEG | Ortam Dosyası biçimi: Exif 2.21 dosya biçimiyle uyumlu Dosya uzantısı: .jpg Profil: Baseline Profile Piksel sayısı: Maks. 4.000 × 4.000 piksel (16.000.000 piksel)
Dosya sayısı |  | Maks. 8.000

(*1) Örnekleme frekansı tüm kodlayıcılarla uygun olmayabilir.
(*2) Telif hakkı korumalı AAC-LC dosyaları çalınamaz.
(*3) Örnekleme frekansına bağlı olarak, standart olmayan veya garantisiz bit hızları dahildir.
(*4) Bazı WMV dosyaları yalnızca Windows Media Player 11 ile aktarılarak oynatılabilir.
(*5) Bazı fotoğraf dosyaları dosya biçimine bağlı olarak oynatılamaz.

#### Kaydedilebilir maksimum şarkı sayısı ve süresi (Yaklaşık)

Yaklaşık süreler aktardığınız veya kaydettiğiniz 4 dakikalık veya MP3 biçimindeki şarkılara (videolar ve fotoğraflar hariç) dayalı olarak hesaplanmıştır. Diğer çalınabilir ses dosyası biçimleri, şarkı numaraları ve süreleri MP3 biçiminden farklılık gösterebilir.

| NWZ-E363 | NWZ-E364
Bit hızı | Sayı | Süre | Sayı | Süre
48 kbps | 2.600 | 173 saat 20 dak. | 5.300 | 353 saat 20 dak.
64 kbps | 1.950 | 130 saat 00 dak. | 4.050 | 270 saat 00 dak.
128 kbps | 990 | 66 saat 00 dak. | 2.000 | 133 saat 20 dak.
256 kbps | 500 | 33 saat 20 dak. | 1.000 | 66 saat 40 dak.
320 kbps | 400 | 26 saat 40 dak. | 810 | 54 saat 00 dak.

#### Videolar için maksimum kaydedilebilir süre (Yaklaşık)

Kaydedilebilir yaklaşık süre sadece video aktarıldığı durumlar ele alınarak hesaplanmıştır. Süre, müzikçaların kullanıldığı koşullara bağlı olarak değişebilir.

| NWZ-E363 | NWZ-E364
Bit hızı | Süre | Süre
Video Biçimi: 384 kbps Ses Biçimi: 128 kbps | 15 saat 00 dak. | 30 saat 20 dak.
Video Biçimi: 768 kbps Ses Biçimi: 128 kbps | 8 saat 20 dak. | 17 saat 20 dak.

#### Aktarılabilen maksimum kaydedilebilir fotoğraf sayısı (Yaklaşık)

Maks. 8.000
Kaydedilebilir fotoğraf sayısı dosya boyutlarına bağlı olarak daha az olabilir.

#### Kapasite (Kullanıcı için kullanılabilir kapasite) (*1)

NWZ-E363: 4 GB (Yaklaşık 3,6 GB = 3.865.470.566 bayt)
NWZ-E364: 8 GB (Yaklaşık 7,3 GB = 7.838.315.315 bayt)
(*1) Müzikçaların kullanılabilir depolama kapasitesi değişiklik gösterebilir.
Belleğin bir bölümü veri yönetim fonksiyonları için kullanılır.

#### Çıkış (kulaklık)

Frekans cevabı
20 ila 20.000 Hz arası (veri dosyası çalarken, tek sinyal ölçümü)

#### FM radyosu

FM Frekans aralığı
87,5 ila 108,0 MHz
Frekans 0,1 MHz değiştirilir.

#### IF (FM)

Uygulanamaz

#### Anten

Kulaklık kablosu anteni

#### Arayüz

Kulaklık: Stereo mini jak
USB I/F: mini-B
Yüksek Hızlı USB (USB 2.0 uyumlu)

#### Çalışma sıcaklığı

5 °C ila 35 °C

#### Güç kaynağı

- Dahili lityum-iyon şarj edilebilir pil

- USB gücü (müzikçaların USB konektörü üzerinden bir bilgisayardan)

#### Şarj süresi

USB bazlı şarj etme
Yaklaşık 2 saat (tam şarj), Yaklaşık 45 dakika (yaklaşık %80)

#### Pil ömrü (devamlı çalma)

Gerçek pil ömrü ayarlara bağlı olarak farklılık gösterebilir. Aşağıdaki tahmini pil kullanım saat değerleri, aşağıdaki tabloda gösterilen “Pil ömrü ölçümünün temel ayarı” ile tipik kullanım koşullarını temel alır.
Not

- Müzikçalar uzun bir süre kapalı kalsa bile az miktarda pil gücü tüketilir.

- Pil ömrü ses ayarı, kullanım koşulları ve ortam sıcaklığına bağlı olarak değişebilir.

Müzik
MP3 128 kbps’de çalma | Yaklaşık 30 saat
Video
WMV9 384 kbps’de çalma | Yaklaşık 4 saat
FM radyosu
FM yayınlarını alma | Yaklaşık 13 saat

#### Pil ömrünü etkileyen müzikçalar ayarları

| Ayar | Pil ömrü ölçümünün temel ayarı (Varsayılan ayar)
[Ortak Ayarlar] | [Parlaklık] (*1) [Ayrıntılar] | [3]
[Tür] / [Ekran koruyucu] (*2) [Ayrıntılar] | [Boş]
[Müzik Ayarları] | [Ekolayzer] (*3) [Ayrıntılar] | [Hiçbiri] (*4)
[Net Stereo] (*3) [Ayrıntılar] | [Kapalı]
[Dinamik Normalleştirici] (*3) [Ayrıntılar] | [Kapalı]

(*1) [Parlaklık] [5] olarak ayarlandığında, pil ömrü %30 kadar kısalabilir.
(*2) [Ekran koruyucu] [Tür] değeri [Saat] olarak ayarlandığında, pil ömrü %20 kadar kısalabilir.
(*3) [Ekolayzer] [Özel 1] olarak [Net Stereo] [Açık] olarak ve [Dinamik Normalleştirici] [Açık] olarak ayarlandığında, pil ömrü %50 kadar azalabilir.
(*4) Latin Amerika bölgesinde satılan müzikçalarların varsayılan ayarı [Özel 1] ayarıdır ve CLEAR BASS öğesi +3 seviyesine ayarlıdır.

#### Ekran

Beyaz LED arka plan ışıklı, 2 inç, TFT renkli ekran, QVGA (240 × 320 piksel), 262.144 renk

#### Boyutlar (g/y/d, çıkıntılı parçalar dahil değil)

45 × 87,5 × 9,8 mm

#### Boyutlar (g/y/d)

45 × 87,5 × 9,9 mm

#### Ağırlık

Yaklaşık 55 g
Tasarım ve özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
En üste geri dön