WALKMAN Benutzerhandbuch
Drucken
Startseite > Musik > Musikeinstellungen > Anzeigen von Songtexten [Text anzeigen]

## Anzeigen von Songtexten [Text anzeigen]

Sie können Songtexte anzeigen lassen, wenn sich eine LRC-Datei für den Song auf dem Player befindet. Die LRC-Datei muss denselben Dateinamen haben wie die Songdatei und dazu die Erweiterung „.lrc“ (beispielsweise „abc.lrc“ bei der Songdatei „abc.mp3“). Speichern Sie die LRC-Datei im selben Ordner wie die Songdatei. Der Player synchronisiert die Anzeige des Songtextes mit der Wiedergabe des Songs. Informationen zum Erstellen von LRC-Dateien finden Sie in [Details].
Hinweis

- Manche LRC-Dateien können je nach Dateiformat auf dem Player nicht wiedergegeben werden.

1. Wählen Sie im Menü „Hauptseite“ die Option [Einstellungen] [Musikeinstellungen] [Text anzeigen] den gewünschten Anzeigemodus.

Modus | Beschreibung
[Ein] | Zeigt den Songtext an, wenn es zu dem gerade wiedergegebenen Song eine LRC-Datei gibt. (Standardeinstellung)
[Ein (Anzeige immer ein)] | Zeigt den Songtext an, wenn es zu dem gerade wiedergegebenen Song eine LRC-Datei gibt. Am Player wird während der Songwiedergabe der Bildschirm nicht ausgeschaltet und der Bildschirmschoner wird nicht aktiviert, unabhängig davon, ob eine LRC-Datei für den aktuellen Song vorhanden ist oder nicht.
[Aus] | Es werden keine Songtexte angezeigt. (*1)

(*1) Wenn [Karaoke/Sprache lernen] auf [Karaoke (maximal)] oder [Karaoke (moderat)] gesetzt ist, werden Songtexte unabhängig von dieser Einstellung angezeigt [Details].

#### Musikwiedergabebildschirm bei der Anzeige von Songtext

1. Songtext

1. Songtextsymbol

Hinweis

- Wenn Songtexte nicht einwandfrei angezeigt werden, speichern Sie die LRC-Datei mit UTF-8-Codierung und übertragen Sie sie erneut auf den Player.

- Der Player kann bis zu 1.024 Zeilen Songtext pro Song anzeigen.

- Der Songtext ist bei der Wiedergabe unter Umständen nicht ganz synchron mit dem Song.

- Auf dem Wiedergabebildschirm für Audio-Podcasts können keine Songtexte angezeigt werden [Details].

- Wenn [Ein] eingestellt ist und das Gerät während der unter [Verzögerung] eingestellten Zeitspanne nicht bedient wird, schaltet sich der Bildschirm aus oder eine Diaschau beginnt [Details].

Zurück nach oben