Guía del usuario de WALKMAN
Imprimir
Página principal > Realización/reproducción de grabaciones de voz > Realización de grabaciones de voz > Realización de grabaciones de voz

## Realización de grabaciones de voz

Es posible grabar voz mediante el micrófono incorporado del reproductor y reproducir los archivos de voz grabada. Los archivos se graban en formato MP3.

1. Micrófono

Nota

- Si el ajuste [Ajustar Fecha-Hora] no es preciso, es posible que no se asigne un nombre correctamente a la carpeta de la fecha. Ajuste la fecha y la hora actuales antes de grabar [Detalles].

- Durante la grabación, no es posible escuchar el sonido de los auriculares.

1. En el menú Inicio, seleccione [Grabación de voz].

Aparece la pantalla [Grabación de voz] y el reproductor entra en el modo de espera de grabación.

1. Pulse el botón .

Se inicia la grabación.

1. Pulse el botón una vez más para detener la grabación.

- La grabación se guarda como un archivo “VR- nnn-hhmm” (*1) en la carpeta [RECORD] – [VOICE] – [yyyy-mm-dd] (*2).

(*1) Los nombres de archivo se asignarán automáticamente a “VR -nnn-hhmm” (VR – número de serie – hora y minutos).
(*2) Los nombres de carpeta se asignarán automáticamente a “yyyy-mm-dd” (año – mes – día). En el caso de carpetas posteriores creadas el mismo día, se añadirá un número de carpeta adjunto (del 2 al 999) después de “dd” en el nombre de carpeta.

#### Pantalla [Grabación de voz]

1. (durante la grabación), (durante la pausa de la grabación)

1. Nombre de la carpeta

1. Nombre de archivo

1. Códec/velocidad de bits

1. Tiempo transcurrido

1. Tiempo restante disponible

El tiempo restante disponible no aparece si es superior a 1 000 horas.
Sugerencia

- Es posible seleccionar la calidad de la grabación (velocidad de bits) [Detalles].

- Para grabar en una carpeta nueva, pulse el botón OPTION/PWR OFF en la pantalla [Grabación de voz] con la grabación detenida y, a continuación, seleccione [Nueva carpeta] en el menú de opciones. La siguiente grabación se enviará a la nueva carpeta.

Nota

- Si se renombran los archivos de las carpetas [RECORD] y [VOICE] del ordenador o si se vuelven a colocar los archivos que se han importado al ordenador en las carpetas [RECORD] y [VOICE], es posible que no se puedan reproducir en el reproductor.

- Es posible grabar hasta 4 000 archivos de voz grabada.

- Para obtener información sobre el número máximo de archivos y carpetas de grabaciones de voz que se pueden grabar, consulte [Detalles].

Volver al principio