Manual do utilizador do WALKMAN
Imprimir
Topo da página > Definições > Definições comuns > Definir a protecção de ecrã [Definições de Prot. de Ecrã]

## Definir a protecção de ecrã [Definições de Prot. de Ecrã]

Definir a protecção de ecrã para ligada/desligada
Definir o tipo de protecção de ecrã
Definir o tempo de espera da protecção de ecrã
Se não for utilizado durante alguns instantes, o leitor inicia a protecção de ecrã. Pode definir a protecção de ecrã para apresentar simplesmente o ecrã em branco ou para exibir uma apresentação de slides de fotografias no leitor. Pode definir também o tempo de espera até a protecção de ecrã ser iniciada.

### Definir a protecção de ecrã para ligada/desligada

1. A partir do menu Início, seleccione [Definições] [Definições comuns] [Protecção de ecrã] [Ligado/Desligado] tipo de definição desejado.

Tipo | Descrição
[Ligada] | Executa a protecção de ecrã quando não é efectuada nenhuma operação durante um período de tempo específico. (Predefinição)
[Desligada] | Não executa a protecção de ecrã.

### Definir o tipo de protecção de ecrã

1. A partir do menu Início, seleccione [Definições] [Definições comuns] [Protecção de ecrã] [Tipo] tipo de definição desejado.

Tipo | Descrição
[Em branco] | Coloca o ecrã em branco. (Predefinição)
[Apres. de diapositivos] | Exibe a apresentação de slides quando o leitor está ligado à tomada CA. Defina a apresentação de slides conforme se segue. (*1)

(*1) A apresentação de slides é apresentada apenas quando o leitor está ligado à tomada CA e existem fotografias a exibir na apresentação de slides. Se o leitor estiver a funcionar com a energia da bateria, a protecção de ecrã coloca o ecrã em branco, independentemente da definição. Quando totalmente carregado, se não estiver a ser reproduzida nenhuma música, a apresentação de slides pára. Se não existirem fotografias a exibir na apresentação de slides, a protecção de ecrã irá escurecer o ecrã.

#### Definir a apresentação de slides

Quando selecciona [Apres. de diapositivos], aparece o ecrã [Apres. de diapositivos] para definir a apresentação de slides. Seleccione o tipo de definição desejado.

Tipo | Descrição
[Todas as Fotog. (V)] | Exibe uma apresentação de slides de todas as imagens existentes no leitor, na orientação vertical.
[Todas as Fotog. (H)] | Exibe uma apresentação de slides de todas as imagens existentes no leitor, na orientação horizontal.
[Pasta Espec. (V)] | Exibe uma apresentação de slides das imagens existentes na pasta [SCREENSAVER] da pasta [PICTURE], na orientação vertical. (Predefinição)
[Pasta Espec. (H)] | Exibe uma apresentação de slides das imagens existentes na pasta [SCREENSAVER] da pasta [PICTURE], na orientação horizontal.

### Definir o tempo de espera da protecção de ecrã

1. A partir do menu Início, seleccione [Definições] [Definições comuns] [Protecção de ecrã] [Atrasar] tipo de definição desejado.

Tipo | Descrição
[15 seg] | Exibe a protecção de ecrã se não for realizada qualquer operação durante 15 segundos.
[30 seg] | Exibe a protecção de ecrã se não for realizada qualquer operação durante 30 segundos. (Predefinição)
[1 Minuto] | Exibe a protecção de ecrã se não for realizada qualquer operação durante 1 minuto.
[3 Minutos] | Exibe a protecção de ecrã se não for realizada qualquer operação durante 3 minutos.
[5 Minutos] | Exibe a protecção de ecrã se não for realizada qualquer operação durante 5 minutos.
[30 Minutos] | Exibe a protecção de ecrã se não for realizada qualquer operação durante 30 minutos.

Nota

- O leitor não apresenta a protecção de ecrã nas seguintes situações.

- A reproduzir um vídeo.

- A reproduzir um podcast de vídeo.

- A reproduzir uma música com a opção [Visualizar Letras] definida para [Lig (Ecrã Sempre Lig)].

- A reproduzir uma música com a opção [Estudo Idioma/Karaoke] definida para [Karaoke (Efeito Forte)] ou [Karaoke (Efeito Suave)].

- Ao apresentar o ecrã [Gravação de voz]. (O ecrã irá escurecer independentemente das definições de protecção de ecrã.)

- A procurar uma estação de rádio FM e a utilizar a função [Programação automática] do rádio FM.

- Ligado a um computador. (O ecrã irá escurecer em vez de executar a protecção de ecrã. Após estar totalmente carregado, o ecrã será desligado após alguns momentos, independentemente das definições de protecção de ecrã.)

- A construir ou a recuperar a base de dados.

- A analisar músicas para “Canais SensMe™”. (O ecrã irá escurecer em vez de executar a protecção de ecrã.)

- A soar o alarme.

- A carregar a bateria com a opção [Tipo] definida para [Em branco]. (O ecrã irá escurecer em vez de executar a protecção de ecrã.)

Voltar ao topo