WALKMAN felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > Az első lépések > Alkatrészek és vezérlőelemek > A füldugók behelyezése

## A füldugók behelyezése

Ha a füldugók nem illenek pontosan a fülébe, a hanghatások nem lesznek optimálisak. A jobb hangminőség élvezetéhez cserélje ki a füldugókat más méretűre, vagy változtasson a füldugók helyzetén, hogy kényelmesen és pontosan illeszkedjenek a fülébe.
A fejhallgatóba M méretű füldugókat illesztenek a szállítás előtt. Ha úgy érzi, hogy az M méretű füldugók nem illeszkednek megfelelően a fülébe, cserélje le a füldugókat az S vagy L méretű füldugók valamelyikére (mellékelve). A füldugók méretét a belső színük alapján állapíthatja meg.
A füldugókat csavarva rögzítse a fejhallgatón, hogy azok használat közben ne essenek le róla, és a fülében maradjanak.
Az S méretűnél kisebb, SS méretű füldugók néhány országban/területen érhetők el.
Megjegyzés

- Az NWZ-E460HK sorozat nem tartalmaz füldugókat

#### A füldugók mérete (belső színe)

#### A füldugó leválasztása

Vegye kézbe a fejhallgatót, és csavarva húzza le róla a füldugót.
Tipp

- Ha a füldugó csúszik, és ezért nem jön le, fogja meg egy száraz, puha ronggyal.

#### A füldugó rögzítése

Csavarva nyomja be a füldugók belső részeit a fejhallgatóba, amíg a kiemelkedő részét teljesen el nem fedi.
Ugrás a lap tetejére