WALKMAN Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Musica > Uso della funzione Studio lingue > Uso della funzione Studio lingue

## Uso della funzione Studio lingue

Attivazione della funzione Studio lingue per la musica
Attivazione della funzione Studio lingue per podcast audio
Operazioni durante l’attivazione della funzione Studio lingue

### Attivazione della funzione Studio lingue per la musica

1. Dal menu Home, selezionare [Impostazioni] [Impostazioni audio] [Karaoke/Studio lingue] tipo di impostazione desiderata.

Tipo | Descrizione
[Disattiva] | Consente di disabilitare le funzioni Karaoke e Studio lingue.
[Studio lingue] | Consente di attivare la funzione Studio lingue per permettere l’uso della funzione [Replay Rapido] e della funzione di ripetizione A-B.
[Karaoke (effetto forte)] | Consente di attivare la funzione Karaoke [Dettagli].
[Karaoke (effetto legg.)] | Consente di attivare la funzione Karaoke [Dettagli].

Nota

- Quando [Karaoke/Studio lingue] è impostato su [Studio lingue], i tasti / sono utilizzati per la funzione Studio lingue e non possono essere utilizzati per la funzione di scorrimento degli album [Dettagli].

### Attivazione della funzione Studio lingue per podcast audio

1. Dal menu Home, selezionare [Impostazioni] [Impostazioni Podcast] [Studio lingue podcast] tipo di impostazione desiderata.

Tipo | Descrizione
[Attiva] | Consente di attivare [Studio lingue podcast] per permettere l’uso della funzione [Replay Rapido] e della funzione di ripetizione A-B.
[Disattiva] | Consente di disabilitare [Studio lingue podcast].

### Operazioni durante l’attivazione della funzione Studio lingue

#### Per eseguire un riavvolgimento parziale [Replay Rapido]

È possibile eseguire un riavvolgimento di circa 3 secondi per ascoltare di nuovo una parte di un file audio.

1. Premere il tasto durante la riproduzione nella schermata di riproduzione.

Suggerimento

- Dopo aver impostato il punto A (punto iniziale della ripetizione A-B), se si preme il tasto entro 3 secondi dal punto A, la riproduzione ritorna al punto A.

#### Per impostare la riproduzione ripetuta di una sezione specifica (Ripetizione A-B)

È possibile impostare una sezione specifica di un file audio (dal punto A al punto B) e riprodurla ripetutamente.

1. Suggerimenti

1. Sezione A-B

1. Punto B

1. Punto A

1. Premere il tasto per specificare il punto iniziale della ripetizione A-B.

1. Premere il tasto per specificare il punto finale della ripetizione A-B.

Nota

- Lasciare un intervallo di più di un secondo tra il punto A e il punto B. Se si preme il tasto entro un secondo dal punto A, non è possibile impostare il punto B.

- Se il punto B (punto finale della ripetizione A-B) non è impostato, viene riprodotta ripetutamente la sezione dal punto A alla fine del file audio.

#### Operazioni di ripetizione A-B

Durante la ripetizione A-B, è possibile mettere in pausa la riproduzione, riprenderla, eseguire il riavvolgimento o l’avanzamento veloce e [Replay Rapido] come di consueto [Dettagli]. Inoltre, è possibile eseguire le seguenti operazioni.

Per | Operazione
Ritornare al punto A | Premere il tasto .
Procedere al punto B e uscire dalla ripetizione A-B | Premere il tasto .
Uscire dalla ripetizione A-B | Premere il tasto .

Argomenti correlati
Informazioni su Studio lingue
Vai all'inizio della pagina