Bruksanvisning för Walkman
Skriv ut
Försida > Specifikationer > Specifikationer > Specifikationer

## Specifikationer

Specifikationer för högtalare (RDP-NWT16)

#### Filformat som stöds

Musik (inklusive podcaster (*1))
Ljudformat (Codec) | MP3 | Mediefilsformat: MP3-filformat (MPEG-1 Layer3) Filtillägg: .mp3 Bithastighet: 32 till 320 kbps (stöd för varierbar bithastighet (VBR)) Samplingsfrekvens (*2): 32, 44,1, 48 kHz
WMA | Mediefilsformat: ASF-filformat Filtillägg: .wma Bithastighet: 32 till 192 kbps (stöd för varierbar bithastighet (VBR)) Samplingsfrekvens (*2): 44,1 kHz * Kompatibel med WM-DRM 10
AAC-LC (*3) | Mediefilsformat: MP4-filformat Filtillägg: .mp4, .m4a, .3gp Bithastighet: 16 till 320 kbps (stöd för varierbar bithastighet (VBR)) (*4) Samplingsfrekvens (*2): 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz
Linear PCM | Mediefilsformat: Wave-Riff-filformat Filtillägg: .wav Bithastighet: 1 411 kbps Samplingsfrekvens (*2): 44,1 kHz
Video (inklusive podcaster (*1))
Videoformat (Codec) |  | Bildhastighet: Max. 30 fps Upplösning: Max. 720 × 480 (*5)
AVC (H.264/AVC) | Mediefilsformat: MP4-filformat, ”Memory Stick”-videoformat Filtillägg: .mp4, .m4v Profil: Baseline Profile Nivå: 1,2, 1,3, 2, 2,1, 2,2, 3 Bithastighet: Max. 10 Mbps
MPEG-4 | Mediefilsformat: MP4-filformat, ”Memory Stick”-videoformat Filtillägg: .mp4, .m4v Profil: Simple Profile Bithastighet: Max. 6 Mbps
Windows Media Video 9 (*6) | Mediefilsformat: ASF-filformat Filtillägg: .wmv Profil: VC1 simple profile, main profile Bithastighet: Max. 6 Mbps
Ljudformat (Codec) | AAC-LC (för AVC, MPEG-4) | Kanalnummer: Max. 2 kanaler Samplingsfrekvens (*2): 24, 32, 44,1, 48 kHz Bithastighet: Max. 288 kbps/kanal
WMA (för Windows Media Video 9) | Bithastighet: 32 till 192 kbps (stöd för varierbar bithastighet (VBR)) Samplingsfrekvens (*2): 44,1 kHz * Kompatibel med WM-DRM 10
Filstorlek |  | Max. 4 GB
Antalet filer |  | Max. 2 000
Bild (*7)
Bildformat (Codec) | JPEG | Mediefilsformat: Kompatibelt med filformatet DCF2.0/Exif 2.21 Filtillägg: .jpg Profil: Baseline Profile Antal pixlar: Max. 4 096 × 4 096 pixlar (16 000 000 pixlar)
Antalet filer |  | Max. 1 000 filer/mappar
Röstinspelning
Ljudformat (Codec) | MP3 | Bithastighet: 64, 128, 256 kbps Samplingsfrekvens: 44,1 kHz

(*1) Maximalt antal podcaster som kan spelas in är 20 000.
(*2) Samplingsfrekvensen överensstämmer eventuellt inte med alla avkodare.
(*3) Copyrightskyddade AAC-LC-filer kan inte spelas upp.
(*4) Bithastigheter som inte är standard eller inte garanteras inkluderas beroende på samplingsfrekvensen.
(*5) Dessa värden indikerar den maximala upplösningen för video som kan spelas upp, och indikerar inte skärmupplösningen på din ”WALKMAN”. Skärmupplösningen är 320 × 240.
(*6) Vissa WMV-filer kan endast spelas upp om de överförs med Windows Media Player.
(*7) Vissa bildfiler kan inte visas beroende på filformatet.

#### Maximalt antal spår som kan spelas in och tid (ca.)

De ungefärliga tiderna baseras på överföring eller inspelning av endast 4 minuter långa spår (gäller inte video och bilder) i MP3-format. Antalet spår och tider för andra ljudfilsformat kan skilja sig från MP3-formatet.

| NWZ-E463/E463K/E463HK | NWZ-E464/E464K | NWZ-E465
Bithastighet | Värde | Tid | Värde | Tid | Värde | Tid
48 kbps | 2 250 | 150 tim. 00 min. | 4 750 | 316 tim. 40 min. | 9 950 | 663 tim. 20 min.
64 kbps | 1 650 | 110 tim. 00 min. | 3 500 | 233 tim. 20 min. | 7 400 | 493 tim. 20 min.
128 kbps | 845 | 56 tim. 20 min. | 1 750 | 116 tim. 40 min. | 3 700 | 246 tim. 40 min.
256 kbps | 425 | 28 tim. 20 min. | 885 | 59 tim. 00 min. | 1 850 | 123 tim. 20 min.
320 kbps | 340 | 22 tim. 40 min. | 710 | 47 tim. 20 min. | 1 450 | 96 tim. 40 min.

#### Maximal inspelningsbar tid för video (ca.)

De ungefärliga tiderna är beräknade på överföring av enbart video. Tiden kan variera beroende på de förhållanden som din ”WALKMAN” används under.

| NWZ-E463/E463K/E463HK | NWZ-E464/E464K | NWZ-E465
Bithastighet | Tid | Tid | Tid
Videoformat: 384 kbps Ljudformat: 128 kbps | 13 tim. 20 min. | 28 tim. 00 min. | 59 tim. 20 min.
Videoformat: 768 kbps Ljudformat: 128 kbps | 7 tim. 40 min. | 16 tim. 00 min. | 33 tim. 40 min.

#### Maximalt antal foton som kan överföras (ca.)

Max. 20 000
Lagringsbart antal bilder kan vara mindre beroende på filstorlekarna.

#### Maximala antalet röstinspelningar

Maximala antalet röstinspelningsfiler: 4 000
Maximala antalet röstinspelningsmappar: 255
Maximala antalet röstinspelningsfiler i varje mapp: 255

#### Maximala antalet spellistor

Maximala antalet spellistor som kan överföras: 8 192
Maximala antalet spår i varje spellista: 999

#### Kapacitet (kapacitet tillgänglig för användaren) (*1)

NWZ-E463/E463K/E463HK: 4 GB (Ca. 3,21 GB = 3 451 879 424 byte)
NWZ-E464/E464K: 8 GB (Ca. 6,71 GB = 7 209 189 376 byte)
NWZ-E465: 16 GB (Ca. 14,0 GB = 15 138 684 928 byte)
(*1) Tillgänglig lagringskapacitet på din ”WALKMAN” kan variera.
En del av minnet används för dataadministrationsfunktioner.

#### Uteffekt (hörlurar)

Frekvensåtergivning
20 till 20 000 Hz (vid uppspelning av datafil, enkel signalmätning)

#### FM-radio

FM-frekvensområde
87,5 till 108,0 MHz

#### IF (FM)

128 kHz

#### Antenn

Antenn i hörlurssladden

#### Gränssnitt

Hörlurar: Stereo mini-uttag
WM-PORT (uttag för flera anslutningar): 22 stift
Hi-Speed USB (USB 2.0-kompatibelt)

#### Drifttemperatur

5°C till 35°C

#### ﻿Strömförsörjning

- Inbyggt, uppladdningsbart litiumjonbatteri

- USB-ström (från en dator via en USB-kontakt på din ”WALKMAN”)

#### Laddningstid

USB-baserad laddning
Ca. 3 timmar (fulladdat), ca. 1,5 timmar (ca. 80 %)

#### Batteriets drifttid (vid oavbruten uppspelning)

Faktisk batteritid kan variera beroende på inställningar. Den beräknade batteritiden som visas nedan är baserad på typiska användningsförhållanden med ”grundinställningar för batteritid” som visas i tabellen nedan.
Obs

- Observera att även om din ”WALKMAN” är avstängd under en längre tid förbrukas en liten mängd batteriström ändå.

- Batteritiden kan variera beroende på volyminställning, användningsförhållande och omgivningens temperatur.

Musik
Uppspelning med MP3 128 kbps | Cirka 50 timmar
Uppspelning med WMA 128 kbps | Cirka 50 timmar
Uppspelning med AAC-LC 128 kbps | Cirka 48 timmar
Uppspelning med Linear PCM 1 411 kbps | Cirka 55 timmar
Video
Uppspelning med MPEG-4 384 kbps | Cirka 10 timmar
Uppspelning med AVC Baseline 384 kbps | Cirka 10 timmar
Uppspelning med WMV 384 kbps | Cirka 10 timmar
FM-radio
Mottagning av FM-sändningar | Cirka 20 timmar
Röstinspelning
Inspelning | Cirka 9 timmar

#### Inställningar på din ”WALKMAN” som påverkar batteriets livslängd

| Inställning | Grundinställningar för batteritid
[Common Settings] | [Screen Off Timer] (*1) (*2) [Mer information] | [30 Sec]
[Brightness] (*3) [Mer information] | [3]
[Battery Care] (*4) [Mer information] | [Off]
[Music Settings] | [Equalizer] (*5) [Mer information] | [None] (*6)
[VPT (Surround)] (*5) [Mer information] | [None]
[DSEE (Sound Enhance)] (*5) [Mer information] | [Off]
[Clear Stereo] (*5) [Mer information] | [Off]
[Dynamic Normalizer] (*5) [Mer information] | [Off]
[DPC (Speed Control)] (*7) [Mer information] | [Off]
[Display Lyrics] (*8) [Mer information] | [On]
[Karaoke/Language Study] (*9) [Mer information] | [Off]

(*1) [Off]-inställningen förkortar batteritiden med cirka 80 % jämfört med [30 Sec]-inställningen.
(*2) Ju längre väntetid, desto kortare batteritid för kontinuerlig musikuppspelning.
(*3) [5]-inställningen förkortar batteritiden för kontinuerlig musikuppspelning med cirka 45 % jämfört med [3]-inställningen.
(*4) [On]-inställningen förkortar batteritiden med cirka 10 % jämfört med [Off]-inställningen.
(*5) Att ställa in [Equalizer] på något annat än [None], [VPT (Surround)] på något annat än [None], [DSEE (Sound Enhance)] på [On], [Clear Stereo] på [On] och [Dynamic Normalizer] på [On] förkortar batteritiden för kontinuerlig musikuppspelning med cirka 50 % jämfört med inställningen [None] eller [Off].
(*6) Standardinställningen för din ”WALKMAN” om den sålts i Latinamerika är [Custom 1]. [Custom 1]-inställningen förkortar batteritiden för kontinuerlig musikuppspelning med cirka 20 % jämfört med [None]-inställningen.
(*7) [x2.0]-inställningen förkortar batteritiden för kontinuerlig musikuppspelning med cirka 70 % jämfört med [Off]-inställningen.
(*8) [On (Screen Always On)]-inställningen förkortar batteritiden för kontinuerlig musikuppspelning med cirka 85 % jämfört med [On]-inställningen.
(*9) [Maximum Karaoke Mode]-inställningen förkortar batteritiden för kontinuerlig musikuppspelning med cirka 85 % jämfört med [Off]-inställningen.

#### Skärm

2-tums, TFT-färgskärm med vit LED-bakgrundsbelysning, QVGA (320 × 240 pixlar), 262 144 färger

#### Mått (b/h/d, utskjutande delar inkluderas ej)

45 mm × 96,8 mm × 9,7 mm

#### Mått (b/h/d)

45 mm × 96,8 mm × 10 mm

#### Vikt

Ca. 58 g

### Specifikationer för högtalare (RDP-NWT16)

#### Kontinuerlig RMS-uteffekt

0,1 W + 0,1 W

#### Ingång

WM-PORT

#### Högtalare

40 mm diam.

#### Drifttemperatur

5°C till 35°C

#### Spänningsbehov

3,7 V

#### Strömförsörjning

Batteriström från din ”WALKMAN”

#### Märkströmförbrukning

100 mA (din ”WALKMAN”)

#### Mått (b/h/d)

156 × 110 × 24 mm

#### Mått (b/h/d, stående)

156 × 110 × 41 mm

#### Vikt

Ca. 130 g

#### Tillgänglig uppspelningstid

Ca. 15 timmar
* [SP Output Optimizer] inställt på [Off], MP3-uppspelning, 128 kbps
Obs

- När [SP Output Optimizer] är inställt på [RDP-NWT16] på din ”WALKMAN” kan batteritiden förkortas med ca. 30 %.

Design och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
Gå till början av sidan