Používateľská príručka WALKMAN
Tlač
Úvodná strana > Špecifikácie > Špecifikácie > Špecifikácie

## Špecifikácie

Technické údaje reproduktorového systému (RDP-NWT16)

#### Podporovaný formát súborov

Hudba (vrátane podcastov (*1))
Zvukové formáty (kodek) | MP3 | Formát mediálneho súboru: formát súboru MP3 (MPEG-1 Layer3) Prípona súboru: .mp3 Bitová rýchlosť: 32 až 320 kb/s (podporuje variabilnú bitovú rýchlosť (VBR)) Vzorkovacia frekvencia (*2): 32; 44,1; 48 kHz
WMA | Formát mediálneho súboru: formát súboru ASF Prípona súboru: .wma Bitová rýchlosť: 32 až 192 kb/s (podporuje variabilnú bitovú rýchlosť (VBR)) Vzorkovacia frekvencia (*2): 44,1 kHz * Kompatibilné so softvérom WM-DRM 10
AAC-LC (*3) | Formát mediálneho súboru: formát súboru MP4 Prípona súboru: .mp4, .m4a, .3gp Bitová rýchlosť: 16 až 320 kb/s (podporuje variabilnú bitovú rýchlosť (VBR)) (*4) Vzorkovacia frekvencia (*2): 8; 11,025; 12; 16; 22,05; 24; 32; 44,1; 48 kHz
Linear PCM | Formát mediálneho súboru: formát súboru Wave-Riff Prípona súboru: .wav Bitová rýchlosť: 1 411 kb/s Vzorkovacia frekvencia (*2): 44,1 kHz
Video (vrátane podcastov (*1))
Formáty videa (kodek) |  | Rýchlosť snímok: maximálne 30 snímok za sekundu Rozlíšenie: maximálne 720 × 480 (*5)
AVC (H.264/AVC) | Formát mediálneho súboru: formát súboru MP4, „Memory Stick“ video formát Prípona súboru: .mp4, .m4v Profil: základný profil Úroveň: 1,2; 1,3; 2; 2,1; 2,2; 3 Bitová rýchlosť: maximálne 10 Mb/s
MPEG-4 | Formát mediálneho súboru: formát súboru MP4, „Memory Stick“ video formát Prípona súboru: .mp4, .m4v Profil: jednoduchý profil Bitová rýchlosť: maximálne 6 Mb/s
Windows Media Video 9 (*6) | Formát mediálneho súboru: formát súboru ASF Prípona súboru: .wmv Profile: jednoduchý profil VC1, hlavný profil Bitová rýchlosť: maximálne 6 Mb/s
Zvukové formáty (kodek) | AAC-LC (pre AVC, MPEG-4) | Počet kanálov: maximálne 2 kanály Vzorkovacia frekvencia (*2): 24; 32; 44,1; 48 kHz Bitová rýchlosť: maximálne 288 kb/s na kanál
WMA (pre Windows Media Video 9) | Bitová rýchlosť: 32 až 192 kb/s (podporuje variabilnú bitovú rýchlosť (VBR)) Vzorkovacia frekvencia (*2): 44,1 kHz * Kompatibilné so softvérom WM-DRM 10
Veľkosť súboru |  | maximálne 4 GB
Počet súborov |  | maximálne 2 000
Fotografie (*7)
Formát fotografií (kodek) | JPEG | Formát mediálneho súboru: kompatibilný s formátom súborov DCF2.0/Exif 2.21 Prípona súboru: .jpg Profil: základný profil Počet bodov: maximálne 4 096 × 4 096 bodov (16 000 000 bodov)
Počet súborov |  | Maximálne 1 000 súborov/priečinkov
Nahrávanie hlasu
Zvukový formát (kodek) | MP3 | Bitová rýchlosť: 64, 128, 256 kb/s Vzorkovacia frekvencia: 44,1 kHz

(*1) Maximálny počet podcastov, ktoré je možné nahrať, je 20 000.
(*2) Vzorkovacia frekvencia nemusí zodpovedať všetkým kódovacím zariadeniam.
(*3) Nie je možné prehrávať súbory AAC-LC chránené autorským právom.
(*4) V závislosti od vzorkovacej frekvencie sú zahrnuté neštandardné bitové rýchlosti alebo nezaručené bitové rýchlosti.
(*5) Tieto hodnoty udávajú maximálne rozlíšenie pre video, ktoré je možné prehrávať, a neoznačujú rozlíšenie displeja prehrávača „WALKMAN“. Rozlíšenie displeja je 320 × 240.
(*6) Niektoré súbory WMV je možné prehrávať len po ich prenesení pomocou programu Windows Media Player.
(*7) Niektoré súbory s fotografiami nie je možné prehrať v závislosti od ich formátov súboru.

#### Maximálny počet skladieb a čas, ktoré je možné nahrať (približné hodnoty)

Približné časy sú založené na prípade, že prenášate a nahrávate iba 4-minútové skladby (bez videí a fotografií) vo formáte MP3. Počty skladieb a časy pre iné prehrávateľné formáty zvukových súborov sa môžu líšiť od formátu MP3.

| NWZ-E463/E463K/E463HK | NWZ-E464/E464K | NWZ-E465
Bitová rýchlosť | Skladby | Čas | Skladby | Čas | Skladby | Čas
48 kb/s | 2 250 | 150 hod. 00 min. | 4 750 | 316 hod. 40 min. | 9 950 | 663 hod. 20 min.
64 kb/s | 1 650 | 110 hod. 00 min. | 3 500 | 233 hod. 20 min. | 7 400 | 493 hod. 20 min.
128 kb/s | 845 | 56 hod. 20 min. | 1 750 | 116 hod. 40 min. | 3 700 | 246 hod. 40 min.
256 kb/s | 425 | 28 hod. 20 min. | 885 | 59 hod. 00 min. | 1 850 | 123 hod. 20 min.
320 kb/s | 340 | 22 hod. 40 min. | 710 | 47 hod. 20 min. | 1 450 | 96 hod. 40 min.

#### Maximálny nahrávací čas videí (približné hodnoty)

Približné časy predstavujú odhadované hodnoty pre prípad, keď sa prenášajú iba videá. Čas sa môže líšiť v závislosti od podmienok používania prehrávača „WALKMAN“.

| NWZ-E463/E463K/E463HK | NWZ-E464/E464K | NWZ-E465
Bitová rýchlosť | Čas | Čas | Čas
Formát videa: 384 kb/s Zvukový formát: 128 kb/s | 13 hod. 20 min. | 28 hod. 00 min. | 59 hod. 20 min.
Formát videa: 768 kb/s Zvukový formát: 128 kb/s | 7 hod. 40 min. | 16 hod. 00 min. | 33 hod. 40 min.

#### Maximálny počet fotografií, ktoré je možné preniesť (približná hodnota)

maximálne 20 000
Počet fotografií, ktoré je možné preniesť, môže byť menší v závislosti od veľkostí súborov.

#### Maximálny počet hlasových nahrávok, ktoré je možné nahrať

Maximálny počet súborov hlasových nahrávok, ktoré je možné nahrať: 4 000
Maximálny počet priečinkov s hlasovými nahrávkami, ktoré je možné nahrať: 255
Maximálny počet súborov hlasových nahrávok, ktoré je možné nahrať pre každý priečinok: 255

#### Maximálny počet zoznamov skladieb, ktoré je možné nahrať

Maximálny počet zoznamov skladieb, ktoré je možné preniesť: 8 192
Maximálny počet skladieb, ktoré môže obsahovať jednotlivý zoznam skladieb: 999

#### Kapacita (kapacita dostupná pre používateľa) (*1)

NWZ-E463/E463K/E463HK: 4 GB (približne 3,21 GB = 3 451 879 424 bajtov)
NWZ-E464/E464K: 8 GB (približne 6,71 GB = 7 209 189 376 bajtov)
NWZ-E465: 16 GB (približne 14,0 GB = 15 138 684 928 bajtov)
(*1) Dostupná úložná kapacita prehrávača „WALKMAN“ sa môže líšiť.
Časť pamäte sa používa pre funkcie správy údajov.

#### Výstup (slúchadlá)

Frekvenčná charakteristika
20 až 20 000 Hz (pri prehrávaní dátového súboru, meranie jedného signálu)

#### FM rádio

Frekvenčné pásmo FM
87,5 až 108,0 MHz

#### Medzifrekvencia (FM)

128 kHz

#### Anténa

Ako anténa slúži kábel slúchadiel

#### Rozhranie

Slúchadlá: stereofónny minikonektor
WM-PORT (univerzálny pripájací konektor): 22 kolíkov
Vysokorýchlostné USB (kompatibilné s USB 2.0)

#### Prevádzková teplota

5 °C až 35 °C

#### ﻿Napájací zdroj

- Zabudovaná nabíjateľná lítium-iónová batéria

- Napájanie cez USB (z počítača cez USB konektor prehrávača „WALKMAN“)

#### Čas nabíjania

Nabíjanie cez USB
Približne 3 hodiny (úplné nabitie), približne 1,5 hodiny (približne 80 %)

#### Výdrž batérie (súvislé prehrávanie)

Skutočná výdrž batérie sa môže líšiť v závislosti od nastavení. Nižšie uvedené odhadované údaje o časoch použitia batérie sú založené na podmienkach typického používania s nastaveniami uvedenými v stĺpčeku „Základné nastavenie pre meranie výdrže batérie“ v nasledujúcej tabuľke.
Poznámka

- Malé množstvo energie batérie sa spotrebúva aj vtedy, keď je prehrávač „WALKMAN“ dlhší čas vypnutý.

- Výdrž batérie sa môže líšiť v závislosti od nastavenia hlasitosti, podmienok používania a teploty okolia.

Hudba
Prehrávanie formátu MP3 128 kb/s | približne 50 hodín
Prehrávanie formátu WMA 128 kb/s | približne 50 hodín
Prehrávanie formátu AAC-LC 128 kb/s | približne 48 hodín
Prehrávanie formátu Linear PCM 1 411 kb/s | približne 55 hodín
Video
Prehrávanie formátu MPEG-4 384 kb/s | približne 10 hodín
Prehrávanie formátu AVC 384 kb/s (základný profil) | približne 10 hodín
Prehrávanie formátu WMV 384 kb/s | približne 10 hodín
FM rádio
Príjem FM vysielania | približne 20 hodín
Nahrávanie hlasu
Nahrávanie | približne 9 hodín

#### Nastavenia prehrávača „WALKMAN“, ktoré ovplyvňujú výdrž batérie

| Nastavenie | Základné nastavenie pre meranie výdrže batérie
[Common Settings] | [Screen Off Timer] (*1) (*2) [Detaily] | [30 Sec]
[Brightness] (*3) [Detaily] | [3]
[Battery Care] (*4) [Detaily] | [Off]
[Music Settings] | [Equalizer] (*5) [Detaily] | [None] (*6)
[VPT (Surround)] (*5) [Detaily] | [None]
[DSEE (Sound Enhance)] (*5) [Detaily] | [Off]
[Clear Stereo] (*5) [Detaily] | [Off]
[Dynamic Normalizer] (*5) [Detaily] | [Off]
[DPC (Speed Control)] (*7) [Detaily] | [Off]
[Display Lyrics] (*8) [Detaily] | [On]
[Karaoke/Language Study] (*9) [Detaily] | [Off]

(*1) Nastavenie [Off] skráti výdrž batérie približne o 80 % v porovnaní s nastavením [30 Sec].
(*2) Čím dlhší je čas, po uplynutí ktorého sa spustí šetrič obrazovky, tým kratšia bude výdrž batérie pre súvislé prehrávanie hudby.
(*3) Nastavenie [5] skráti výdrž batérie pre súvislé prehrávanie videa približne o 45 % v porovnaní s nastavením [3].
(*4) Nastavenie [On] skráti výdrž batérie približne o 10 % v porovnaní s nastavením [Off].
(*5) Keď položku [Equalizer] nastavíte na inú možnosť než [None], položku [VPT (Surround)] na inú možnosť než [None], položku [DSEE (Sound Enhance)] na možnosť [On], položku [Clear Stereo] na možnosť [On] a položku [Dynamic Normalizer] na možnosť [On], skráti sa výdrž batérie pre súvislé prehrávanie hudby o približne 50 % v porovnaní so situáciou, keby ste všetky položky nastavili na možnosť [None] alebo [Off].
(*6) Predvolené nastavenie prehrávačov „WALKMAN“ predávaných v Latinskej Amerike je [Custom 1]. Nastavenie [Custom 1] skráti výdrž batérie pre súvislé prehrávanie hudby približne o 20 % v porovnaní s nastavením [None].
(*7) Nastavenie [x2.0] skráti výdrž batérie pre súvislé prehrávanie hudby približne o 70 % v porovnaní s nastavením [Off].
(*8) Nastavenie [On (Screen Always On)] skráti výdrž batérie pre súvislé prehrávanie hudby približne o 85 % v porovnaní s nastavením [On].
(*9) Nastavenie [Maximum Karaoke Mode] skráti výdrž batérie pre súvislé prehrávanie hudby približne o 85 % v porovnaní s nastavením [Off].

#### Displej

2-palcový farebný displej TFT s podsvietením bielymi diódami LED, rozlíšenie QVGA (320 × 240 bodov), 262 144 farieb

#### Rozmery (š/v/h, bez vyčnievajúcich častí)

45 mm × 96,8 mm × 9,7 mm

#### Rozmery (š/v/h)

45 mm × 96,8 mm × 10 mm

#### Hmotnosť

približne 58 g

### Technické údaje reproduktorového systému (RDP-NWT16)

#### Nepretržitý výstupný výkon RMS

0,1 W + 0,1 W

#### Vstup

WM-PORT

#### Reproduktor

Priemer 40 mm

#### Prevádzková teplota

5 °C až 35 °C

#### Požiadavky na napájanie

3,7 V

#### Napájací zdroj

Napájanie z batérie prehrávača „WALKMAN“

#### Menovitá spotreba prúdu

100 mA (prehrávač „WALKMAN“)

#### Rozmery (š/v/h)

156 × 110 × 24 mm

#### Rozmery (š/v/h, vo vzpriamenej polohe)

156 × 110 × 41 mm

#### Hmotnosť

približne 130 g

#### Dostupný čas na prehrávanie

približne 15 hodín
* Položka [SP Output Optimizer] je nastavená na [Off], prehrávanie súborov formátu MP3, 128 kb/s
Poznámka

- Keď je v prehrávači „WALKMAN“ nastavená položka [SP Output Optimizer] na možnosť [RDP-NWT16], skracuje sa životnosť batérie približne o 30 %.

Dizajn a špecifikácie sa môžu zmeniť bez upozornenia.
Prejsť na začiatok stránky