دليل مستخدم جهاز WALKMAN
طباعة
الصفحة الرئيسية > بدء التشغيل > الطاقة/الشحن > شحن البطارية

## شحن البطارية

حول وضع [Battery Care]
حول مؤشر البطارية
يُعاد شحن بطارية المشغل عندما يكون المشغل متصلاً بكمبيوتر قيد التشغيل.
عند توصيل المشغل بالكمبيوتر لديك، استخدم كابل USB (مرفق).
عندما يعرض مؤشر شحن البطارية المتبقي الموجود في الركن العلوي الأيمن من الشاشة ، يكون الشحن قد اكتمل. (تبلغ مدة الشحن 3 ساعات تقريبًا.)
عند استخدام المشغل لأول مرة، أو إذا توقفت عن استخدام المشغل لفترة طويلة، فأعد شحنه بشكل كامل (إلى أن يتم عرض في شاشة مؤشر شحن البطارية المتبقي).
ملاحظة

- بعد الشحن بالكامل، سيدخل المشغل إلى وضع الاستعداد تلقائيًا.

### حول وضع [Battery Care]

في الوضع [Battery Care]، يتوقف المشغل عن إعادة الشحن قبل اكتمال شحن البطارية بفترة قصيرة. عندما لا يستلزم الأمر الاستخدام المتواصل لساعات طويلة، فيمكنك ضبط [Battery Care] على [On] لزيادة العدد المتوفر من دورات الشحن والتفريغ، الأمر الذي يمكنه أن يزيد من العمر الافتراضي للبطارية بشكل كبير.
للتعرف على كيفية ضبط وضع [Battery Care]، انظر [تفاصيل].
ملاحظة

- في الوضع [Battery Care]، سوف يختفي الشريط الأول لمؤشر البطارية بشكل أسرع من المعتاد إلى حد ما. وهذا نتيجة لإيقاف إعادة شحن البطارية قبل شحنها بالكامل (لزيادة العمر الافتراضي للبطارية) ولا يشير إلى وجود عطل.

### حول مؤشر البطارية

يقوم مؤشر البطارية الموجود في منطقة المعلومات بعرض شحن البطارية المتبقي.
مع انخفاض طاقة البطارية، تختفي أشرطة الأيقونة. إذا تم عرض [LOW BATTERY. Please Charge.]، فلا يمكنك استخدام المشغل. وفي هذه الحالة، اشحن البطارية عبر التوصيل بالكمبيوتر لديك. انظر [تفاصيل] للتعرف على مدة دوام البطارية.
توجيه

- يتم إعتام الشاشة أثناء الشحن.

ملاحظة

- عند شحن المشغل بعد عدم استخدامه لفترة طويلة، فقد لا يتعرف الكمبيوتر لديك على المشغل، أو قد لا يتم عرض أي شيء على الشاشة. اشحن المشغل لمدة 30 ثانية تقريبًا ويجب بعدها أن يبدأ التشغيل بشكل طبيعي مرة أخرى.

- اشحن البطارية في درجة حرارة محيطة تتراوح من 5 درجات مئوية إلى35 درجة مئوية. إذا حاولت شحن البطارية في درجة حرارة تقع خارج هذا النطاق، فقد تظهر الأيقونة , ويتعذر إجراء الشحن.

- يبلغ عدد المرات التي يمكن أن يُعاد فيها شحن البطارية قبل أن ينتهي عمرها 500 مرة تقريبًا. قد يختلف هذا الرقم، وفقًا للظروف التي يُستخدم فيها المشغل.

- يتم عرض [.Do not disconnect] على الشاشة أثناء وصول الكمبيوتر إلى المشغل. أثناء هذا الوقت، لا تفصل كابل USB (مرفق)؛ وإلا، فقد تتلف البيانات التي يتم نقلها (أو البيانات الموجودة في المشغل بالفعل).

- تتعطل أزرار التحكم الموجودة على المشغل أثناء توصيله بكمبيوتر.

- للحيلولة دون تدهور البطارية، اشحن البطارية مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر أو سنة.

- قد تحدث بعض أجهزة USB المتصلة بالكمبيوتر تداخلاً مع تشغيل المشغل بشكل صحيح.

- لا نضمن إعادة شحن البطارية باستخدام كمبيوتر تم تجميعه/تعديله بشكل شخصي.

- إذا دخل الكمبيوتر في وضع توفير الطاقة، كوضع السكون أو الإسبات، أثناء اتصال المشغل عبر كابل USB، فلن يتم شحن بطارية المشغل. بدلاً من ذلك، يستمر المشغل في استهلاك الطاقة من البطارية، وتفريغ شحنتها.

- لا تترك المشغل متصلاً لفترات طويلة بكمبيوتر محمول غير متصل بمصدر التيار المتردد، نظرًا لإمكانية استهلاك المشغل لبطارية الكمبيوتر.

- عندما يكون المشغل متصلاً بكمبيوتر، فلا تقم بتشغيل الكمبيوتر، أو إعادة تشغيله، أو تنشيطه من وضع السكون، أو إيقاف تشغيله. فقد تؤدي عمليات التشغيل تلك إلى حدوث عطل بالمشغل. افصل المشغل عن الكمبيوتر قبل تنفيذ عمليات التشغيل تلك.

- قد تتصاعد الحرارة بداخل المشغل أثناء الشحن. ولا يعتبر هذا خللاً.

- بعد التوصيل بكمبيوتر بواسطة كابل USB، يتم مسح معلومات استئناف التشغيل الخاصة بآخر أغنية، أو فيديو، أو صورة، أو ما إلى ذلك، تم عرضها. أعد تحديد المحتوى المطلوب من شاشة القائمة.

رجوع للأعلى