دليل مستخدم جهاز WALKMAN
طباعة
الصفحة الرئيسية > المواصفات > ما هو التنسيق ومعدل البت > ما هو تنسيق الفيديو؟

## ما هو تنسيق الفيديو؟

يشير تنسيق الفيديو إلى الأسلوب المستخدم عند استيراد بيانات الفيديو والصوت إلى كمبيوتر وحفظها كملف فيديو.
تشمل التنسيقات الشائعة MPEG-4 وAVC، وما إلى ذلك.
MPEG-4: يشير MPEG-4 إلى تقنية Moving Picture Experts Group phase 4، التي تم تطويرها من قبل فريق العمل بشركة MPEG التابع لهيئة ISO (International Organization for Standardization). يكون تنسيق الضغط خاص ببيانات الفيديو والصوت.
AVC: يشير AVC إلى تقنية Advanced Video Coding، التي تم تطويرها من قبل فريق العمل بشركة MPEG التابع لهيئة ISO (International Organization for Standardization). ويتيح هذا التنسيق إمكانية إعادة إنتاج صور تتسم بمزيد من الحيوية بمعدل بت أقل. تشمل ملفات AVC أربعة ملفات تعريفية، ويعد "AVC Baseline Profile" واحدًا منها. ويستند التنسيق AVC إلى المعيار MPEG-4 AVC من معايير هيئة ISO (International Organization for Standardization)، ونظرً لكون AVC هو اختصار للمصطلح MPEG-4 Part 10 Advanced Video Coding، فيشار إليه عمومًا باسم MPEG-4 AVC/H.264 أو H.264/AVC.
WMV: يعد WMV (Windows Media Video) عبارة عن تنسيق ضغط فيديو تم تطويره من قبل شركة Microsoft Corporation. وقد صمم هذا التنسيق استنادًا إلى MPEG-4، حيث يحقق معدل ضغط عالٍ، ويدعم التحكم بالنسخ بواسطة DRM.
توجيه

- للحصول على تفاصيل حول تنسيقات الملفات ومعدلات البت المدعومة، راجع [تفاصيل].

رجوع للأعلى