دليل مستخدم جهاز WALKMAN
طباعة
الصفحة الرئيسية > تحري الخلل وإصلاحه > الأسباب المحتملة للأعراض > راديو FM

## راديو FM

قنوات بث FM غير واضحة.

- لم تتم موالفة المحطة المستقبلة بشكل كامل.

- قم بموالفة المحطة يدويًا باستخدام الزر / [تفاصيل].

الاستقبال ضعيف وجودة الصوت رديئة.

- إشارة الراديو ضعيفة.

- استمع إلى بث FM بالقرب من نافذة حيث قد تصبح الإشارة ضعيفة داخل البنايات أو السيارات.

- لم يتم تمديد سلك سماعات الرأس بشكل كامل.

- يعمل سلك سماعة الرأس كهوائي. قم بتمديد سلك سماعات الرأس لأقصى درجة ممكنة.

- قد يؤدي ضبط جهاز الاستقبال على الوضع أحادي الصوت إلى الحد من الضوضاء.

- اضبط الخيار [Mono/Auto] على [Mono] [تفاصيل].

تتأثر عمليات بث FM بالتداخل.

- يتم استخدام جهاز يصدر إشارات لاسلكية، كهاتف محمول، بالقرب من المشغل.

- عند استعمال أجهزة كالهواتف المحمولة، أبقها بعيدًا عن المشغل.

يتعذر الاستماع إلى قنوات بث FM.

- سماعات الرأس غير متصلة.

- يعمل سلك سماعة الرأس كهوائي. عند توصيل جهاز طرفي (غير مرفق) بمقبس WM-PORT وتعذر توصيل سماعات الرأس، فلا يكون استقبال بث FM متوفرًا.

رجوع للأعلى