دليل مستخدم جهاز WALKMAN
طباعة
الصفحة الرئيسية > الموسيقى > استخدام وظيفة دراسة اللغة > ضبط سرعة التشغيل (DPC)

## ضبط سرعة التشغيل (DPC)

تستطيع أن تضبط سرعة التشغيل بين نصف السرعة وضعف السرعة العادية باستخدام وظيفة DPC (التحكم في الصوت الرقمي). ويتم تشغيل الصوت بنغمات طبيعية بواسطة وظيفة المعالجة الرقمية.
توجيه

- يمكنك ضبط سرعة التشغيل عند ضبط [Karaoke/Language Study] على [Off] أو [Language Study]، ولكن لا يمكنك ضبطها عند الضبط على [Maximum Karaoke Mode] أو [Minimum Karaoke Mode] [تفاصيل].

- يؤثر إعداد [DPC (Speed Control)] أيضًا على سرعة تشغيل ملف بث الويب الصوتي [تفاصيل].

1. من القائمة الرئيسية، حدد ا [Settings] ا[Music Settings] ا[DPC (Speed Control)] نوع الإعداد المطلوب.

النوع | الوصف
[x0.5] | للتشغيل بنصف السرعة.
[x0.75] | للتشغيل بنسبة 0.75 مرة من السرعة العادية.
[x0.9] | للتشغيل بنسبة 0.9 مرة من السرعة العادية.
[Off] | للتشغيل بالسرعة العادية. (الإعداد الافتراضي)
[x1.1] | للتشغيل بنسبة 1.1 مرة من السرعة العادية.
[x1.25] | للتشغيل بنسبة 1.25 مرة من السرعة العادية.
[x1.5] | للتشغيل بنسبة 1.5 مرة من السرعة العادية.
[x1.75] | للتشغيل بنسبة 1.75 مرة من السرعة العادية.
[x2.0] | للتشغيل بضعف السرعة.

موضوعات ذات صلة
حول دراسة اللغة
رجوع للأعلى