Uživatelská příručka WALKMAN
Tisk
Horní strana > Nastavení > Obecná nastavení > Nastavení spořiče obrazovky [Screensaver Settings]

## Nastavení spořiče obrazovky [Screensaver Settings]

Zapínání/vypínání spořiče obrazovky
Nastavení typu spořiče obrazovky
Nastavení doby čekání spořiče obrazovky
Když není přehrávač po nějakou dobu používán, spustí spořič obrazovky. Spořič obrazovky může buď jednoduše vypnout obrazovku, nebo jej může tvořit prezentace sestávající z fotografií uložených v přehrávači. Dobu nečinnosti, po které se spořič obrazovky spustí, lze nastavit.

### Zapínání/vypínání spořiče obrazovky

1. Z nabídky Home vyberte [Settings] [Common Settings] [Screensaver] [On/Off] požadovaný typ nastavení.

Typ | Popis
[On] | Spustí spořič obrazovky, když po určitou dobu nedojde k žádné činnosti. (Výchozí nastavení)
[Off] | Nespustí spořič obrazovky.

### Nastavení typu spořiče obrazovky

1. Z nabídky Home vyberte [Settings] [Common Settings] [Screensaver] [Type] požadovaný typ nastavení.

Typ | Popis
[Blank] | Vypne obrazovku. (Výchozí nastavení)
[Slide Show] | Zobrazí prezentaci, když je přehrávač připojen do elektrické sítě. Nastavení prezentace nastavíte následujícím způsobem. (*1)

(*1) Prezentace bude zobrazena pouze tehdy, je-li přehrávač připojen do elektrické sítě a obsahuje-li fotografie, které mohou být v prezentaci zobrazeny. Pokud je přehrávač spuštěn na baterii, vypne spořič obrazovky obrazovku bez ohledu na nastavení. Když je přehrávač plně nabit a pokud nejsou přehrávány skladby, bude prezentace ukončena. Pokud v přehrávači nejsou žádné fotografie pro prezentaci, spořič obrazovky obrazovku vypne.

#### Nastavení prezentace

Když zvolíte [Slide Show], objeví se obrazovka [Slide Show], na které budete moci upravit nastavení prezentace. Zvolte požadovaný typ nastavení.

Typ | Popis
[All Photos (VERT)] | Zobrazí prezentaci všech fotografií v přehrávači na výšku.
[All Photos (HORZ)] | Zobrazí prezentaci všech fotografií v přehrávači na šířku.
[Folder (VERT)] | Zobrazí prezentaci fotografií ve složce [SCREENSAVER] ze složky [PICTURE] na výšku. (Výchozí nastavení)
[Folder (HORZ)] | Zobrazí prezentaci fotografií ve složce [SCREENSAVER] ze složky [PICTURE] na šířku.

### Nastavení doby čekání spořiče obrazovky

1. Z nabídky Home vyberte [Settings] [Common Settings] [Screensaver] [Delay] požadovaný typ nastavení.

Typ | Popis
[15 Sec] | Zobrazí spořič obrazovky po 15 sekundách nečinnosti.
[30 Sec] | Zobrazí spořič obrazovky po 30 sekundách nečinnosti. (Výchozí nastavení)
[1 Min] | Zobrazí spořič obrazovky po 1 minutě nečinnosti.
[3 Min] | Zobrazí spořič obrazovky po 3 minutách nečinnosti.
[5 Min] | Zobrazí spořič obrazovky po 5 minutách nečinnosti.
[30 Min] | Zobrazí spořič obrazovky po 30 minutách nečinnosti.

Poznámka

- V následujících situacích přehrávač nezobrazí spořič obrazovky.

- Přehrávání videa s funkcí [TV Output(Video)] nastavenou na [Off].

- Přehrávání video podcastu.

- Při přehrávání skladby, když je [Display Lyrics] nastaveno na [On (No Screen Off)].

- Při přehrávání skladby, když je [Karaoke/Language Study] nastaveno na [Maximum Karaoke Mode] nebo [Minimum Karaoke Mode].

- Hledání dostupných stanic FM rádia a používání funkce [Auto Preset] FM rádia.

- Přehrávač je připojen k počítači. (Obrazovka namísto spuštění spořiče obrazovky ztmavne. Poté, co je přehrávač plně nabit, se obrazovka vypne bez ohledu na nastavení spořiče obrazovky.)

- Budování nebo opravování databáze.

- Analyzování skladeb pro „SensMe™ Channels“. (Obrazovka namísto spuštění spořiče obrazovky ztmavne.)

- Při spuštěném budíku.

- Nabíjení baterie s funkcí [Type] nastavenou na [Blank]. (Obrazovka namísto spuštění spořiče obrazovky ztmavne.)

Zpět nahoru