WALKMAN-brugervejledning
Udskriv
Hovedside > Specifikationer > Specifikationer > Specifikationer

## Specifikationer

#### Understøttede filformater

Musik (inklusive podcasts (*1))
Lydformater (Codec) | MP3 | Mediefilformat: MP3-filer (MPEG-1 Layer3) Filtypenavn: .mp3 Bithastighed: 32 til 320 kbps (understøtter VBR (variabel bithastighed)) Samplingfrekvens (*2): 32, 44,1, 48 kHz
WMA | Mediefilformat: ASF-filer Filtypenavn: .wma Bithastighed: 32 til 192 kbps (understøtter VBR (variabel bithastighed)) Samplingfrekvens (*2): 44,1 kHz * Kompatibel med WM-DRM 10
AAC-LC (*3) | Mediefilformat: MP4-filer Filtypenavn: .mp4, .m4a, .3gp Bithastighed: 16 til 320 kbps (understøtter VBR (variabel bithastighed)) (*4) Samplingfrekvens (*2): 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz
Linear PCM | Mediefilformat: Wave-Riff-filer Filtypenavn: .wav Bithastighed: 1.411 kbps Samplingfrekvens (*2): 44,1 kHz
Video (inklusive podcasts (*1))
Videoformater (Codec) |  | Billedhastighed: Maks. 30 bps Opløsning: Maks. 720 × 480 (*5)
AVC (H.264/AVC) | Mediefilformat: MP4-filer, "Memory Stick" videoformat Filtypenavn: .mp4, .m4v Profil: Baseline Profile Niveau: 1,2, 1,3, 2, 2,1, 2,2, 3 Bithastighed: Maks. 10 Mbps
MPEG-4 | Mediefilformat: MP4-filer, "Memory Stick" videoformat Filtypenavn: .mp4, .m4v Profil: Simple Profile Bithastighed: Maks. 6 Mbps
Windows Media Video 9 (*6) | Mediefilformat: ASF-filer Filtypenavn: .wmv Profil: VC1 simple profile, main profile Bithastighed: Maks. 6 Mbps
Lydformater (Codec) | AAC-LC (til AVC, MPEG-4) | Antal kanaler: Maks. 2 kanaler Samplingfrekvens (*2): 24, 32, 44,1, 48 kHz Bithastighed: Maks. 288 kbps/kanal
WMA (til Windows Media Video 9) | Bithastighed: 32 til 192 kbps (understøtter VBR (variabel bithastighed)) Samplingfrekvens (*2): 44,1 kHz * Kompatibel med WM-DRM 10
Filstørrelse |  | Maks. 4 GB
Antal filer |  | Maks. 2.000
Foto (*7)
Fotoformat (Codec) | JPEG | Mediefilformat: Kompatibel med DCF2.0/Exif2.21-filer Filtypenavn: .jpg Profil: Baseline Profile Antal pixel: Maks. 4.096 × 4.096 pixel (16.000.000 pixel)
Antal filer |  | Maks. 20.000

(*1) Der kan optages maksimalt 20.000 podcasts.
(*2) Samplingfrekvensen er muligvis ikke den samme for alle indkodere.
(*3) Der kan ikke afspilles AAC-LC-filer, der er beskyttet af ophavsret.
(*4) Ikke-standard bithastigheder eller ikke-garanterede bithastigheder er inkluderet, afhængigt af samplingfrekvensen.
(*5) Disse tal angiver den maksimale opløsning for videoer, der kan afspilles, og ikke afspillerens skærmopløsning. Skærmopløsningen er 320 × 240.
(*6) Nogle WMV-filer kan kun afspilles, når de overføres med Windows Media Player.
(*7) Ikke alle fotofiler kan afspilles, afhængigt af deres filformat.

#### Maksimalt antal musiknumre og tid (anslået)

Tiderne er anslåede og baseret på situationer, hvor du forsøger at overføre musiknumre på 4 minutter i MP3-format (ekskl. videoer og fotos). Andre understøttede lydfilformater for musiknumre og deres tider kan afvige fra MP3-formatet.

| NWZ-S754 | NWZ-S755
Bithastighed | Tal | Tid | Tal | Tid
48 kbps | 4.950 | 330 t. 00 min. | 10.000 | 666 t. 40 min.
64 kbps | 3.650 | 243 t. 20 min. | 7.450 | 496 t. 40 min.
128 kbps | 1.800 | 120 t. 00 min. | 3.700 | 246 t. 40 min.
256 kbps | 925 | 61 t. 40 min. | 1.850 | 123 t. 20 min.
320 kbps | 740 | 49 t. 20 min. | 1.500 | 100 t. 00 min.

#### Maksimal optagetid for videoer (anslået)

Optagetiderne er anslåede og baseret på situationer, hvor der kun overføres videoer. Tiderne kan variere, afhængigt af afspillerens brugsforhold.

| NWZ-S754 | NWZ-S755
Bithastighed | Tid | Tid
Videoformat: 384 kbps Lydformat: 128 kbps | 29 t. 20 min. | 59 t. 40 min.
Videoformat: 768 kbps Lydformat: 128 kbps | 16 t. 40 min. | 34 t. 00 min.

#### Maksimalt antal fotos, der kan overføres (anslået)

Maks. 20.000
Maksimalt antal musiknumre, som hver mappe kan indeholde: 1.000
Antallet af fotos kan være mindre, afhængigt af filstørrelsen.

#### Maksimalt antal afspilningslister, der kan optages

Maksimalt antal afspilningslister, der kan overføres: 8.192
Maksimalt antal musiknumre, som hver afspilningsliste kan indeholde: 999

#### Kapacitet (tilgængelig for brugeren) (*1)

NWZ-S754: 8 GB (ca. 6,99 GB = 7.513.210.880 byte)
NWZ-S755: 16 GB (ca. 14,1 GB = 15.224.635.392 byte)
(*1) Afspillerens tilgængelige lagerkapacitet kan variere.
En del af hukommelsen bruges til dataadministration.

#### Udgang (høretelefoner)

Frekvensrespons
20 til 20.000 Hz (når der afspilles datafil, måling af et enkelt signal)

#### Funktionen støjreduktion

Funktionen digital støjreduktion
Indstillinger: Bus/tog/fly/kontor
Tilstande for støjreduktion: Normal/stille/eksternt input

#### Totalt støjdæmpningsforhold (*1)

Ca. 17 dB (*2)
(*1) Under Sony-målestandard.
(*2) Svarer til ca. 98,0 % reduktion af lydenergien sammenlignet med, når man ikke har høretelefoner på. ([Select NC Environment]: [Airplane])

#### FM-radio

FM-frekvensområde
87,5 til 108,0 MHz
(Du kan ikke bruge FM-radiofunktionen, mens afspilleren er installeret til højttalersystemet.)

#### IF (FM)

128 kHz

#### Antenne

Høretelefonens ledningsantenne

#### Interface

Høretelefoner: Stereoministik
WM-PORT (understøtter tilslutning til forskelligt udstyr): 22 ben
Hi-Speed USB (USB 2.0-kompatibel)

#### Driftstemperatur

5 °C til 35 °C

#### ﻿Strømkilde

- Indbygget, genopladeligt Li-ion-batteri

- USB-strøm (fra en computer via et USB-stik på afspilleren)

#### Opladningstid

USB-baseret opladning
Fuld opladning ca. 3 timer og 80 % opladning ca. 1,5 timer

#### Batteriets brugstid (kontinuerlig afspilning)

Batteriets faktiske brugstid varierer, afhængigt af indstillingerne. Batteriets brugstider nedenfor er anslåede og baseret på typiske brugsforhold med indstillinger fra kolonnen "Grundindstilling for måling af batteriets brugstid", der vises i oversigten nedenfor.
Bemærkning

- Bemærk, at der stadig bruges en lille smule batteri, selvom afspilleren er slukket i længere tid.

- Batteriets brugstid varierer, afhængigt af indstillingen for lydstyrke, brugsforhold og omgivelsestemperatur.

Musik | Støjreduktion TIL | Støjreduktion FRA
Afspilning af MP3-filer ved 128 kbps | Ca. 40 timer | Ca. 50 timer
Afspilning af WMA-filer ved 128 kbps | Ca. 40 timer | Ca. 50 timer
Afspilning af AAC-LC-filer ved 128 kbps | Ca. 39 timer | Ca. 48 timer
Afspilning af Linear PCM-filer ved 1.411 kbps | Ca. 45 timer | Ca. 56 timer
Video | Støjreduktion TIL | Støjreduktion FRA
Afspilning af MPEG-4-filer ved 384 kbps | Ca. 9 timer | Ca. 10 timer
Afspilning af AVC Baseline ved 384 kbps | Ca. 9 timer | Ca. 10 timer
Afspilning af WMV-filer ved 384 kbps | Ca. 9 timer | Ca. 10 timer
FM-radio | Støjreduktion TIL | Støjreduktion FRA
Modtagelse af FM-udsendelse | Ca. 18 timer | Ca. 20 timer

#### Indstillinger for afspilleren, som påvirker batteriets brugstid

| Indstilling | Grundindstilling for måling af batteriets driftstid (Standardindstilling)
[Common Settings] | [Screensaver]: [On/Off] (*1) [Detaljer] | [On]
[Screensaver]:[Type] (*1) [Detaljer] | [Blank]
[Screensaver]:[Delay] (*2) [Detaljer] | [30 Sec]
[Brightness] (*3) [Detaljer] | [3]
[Battery Care] (*4) [Detaljer] | [Off]
[Music Settings] | [Equalizer] (*5) [Detaljer] | [None] (*6)
[VPT(Surround)] (*5) [Detaljer] | [None]
[DSEE(Sound Enhance)] (*5) [Detaljer] | [Off]
[Clear Stereo] (*5) [Detaljer] | [Off]
[Dynamic Normalizer] (*5) [Detaljer] | [Off]
[DPC (Speed Control)] (*7) [Detaljer] | [Off]
[Display Lyrics] (*8) [Detaljer] | [On]
[Karaoke/Language Study] (*9) [Detaljer] | [Off]
[TV Output(Music)] (*10) [Detaljer] | [Off]
[Video Settings] | [TV Output(Video)] (*11) [Detaljer] | [Off]

(*1) Indstillingen [Off] reducerer batteriets brugstid med ca. 80 % sammenlignet med indstillingen [On] - [Blank].
(*2) Jo længere ventetid, jo kortere er batteriets brugstid for konstant musikafspilning.
(*3) Indstillingen [5] reducerer batteriets brugstid for konstant musikafspilning med omkring 45 % sammenlignet med indstillingen [3].
(*4) Indstillingen [On] reducerer batteriets brugstid med ca. 10 % sammenlignet med indstillingen [Off].
(*5) Hvis [Equalizer] indstilles til andet end [None], [VPT(Surround)] til andet end [None], [DSEE(Sound Enhance)] til [On], [Clear Stereo] til [On] og [Dynamic Normalizer] til [On], reduceres batteriets brugstid for konstant musikafspilning med omkring 50 % sammenlignet med [None] eller [Off].
(*6) Standardindstillingen for afspillere, som sælges det latinamerikanske område, er [Custom 1]. Indstillingen [Custom 1] reducerer batteriets brugstid for konstant musikafspilning med omkring 20 % sammenlignet med indstillingen [None].
(*7) Indstillingen [x2.0] reducerer batteriets brugstid for konstant musikafspilning med omkring 70 % sammenlignet med indstillingen [Off].
(*8) Indstillingen [On (No Screen Off)] reducerer batteriets brugstid for konstant musikafspilning med omkring 85 % sammenlignet med indstillingen [On].
(*9) Indstillingen [Maximum Karaoke Mode] reducerer batteriets brugstid for konstant musikafspilning med omkring 85 % sammenlignet med indstillingen [Off].
(*10) Indstillingen [On], hvor afspillerens skærm vises på et fjernsyn, reducerer batteriets brugstid med ca. 90 % sammenlignet med indstillingen [Off].
(*11) Indstillingen [On], hvor afspillerens skærm vises på et fjernsyn, reducerer batteriets brugstid med ca. 55 % sammenlignet med indstillingen [Off].

#### Skærm

2" TFT-farveskærm med LED-baggrundsbelysning, QVGA (240 × 320 pixel), 262.144 farver

#### Mål (b/h/d uden fremspringende dele)

42,5 × 94,0 × 7,2 mm

#### Mål (b/h/d)

42,7 × 94,2 × 7,5 mm

#### Vægt

Ca. 55 g
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
Tilbage til top