Gebruikershandleiding voor WALKMAN
Afdrukken
Hoofdpagina > Aan de slag > Onderdelen en regelaars > Onderdelen en regelaars

## Onderdelen en regelaars

De oordopjes bevestigen

1. BACK/HOME-knop [Details]

Hiermee kunt u een lijstniveau omhoog gaan of terugkeren naar het vorige menu.
Houd de BACK/HOME-knop ingedrukt om het Home-menu weer te geven.

1. Functieknop (*1) [Details]

Druk hierop om het afspelen te starten of te navigeren in de menu's op het scherm van de speler.
(*1) Eén van de knoppen is uitgerust met een braillepunt. Hiermee kunt u de speler gemakkelijker bedienen.

1. Hoofdtelefoonaansluiting (*1)

Schuif de stekker van de hoofdtelefoon in de aansluiting totdat deze vastklikt. Als de hoofdtelefoon onjuist is aangesloten, hoort u geen geluid.
(*1) De functie geluidsonderdrukking is alleen beschikbaar wanneer u de bijgeleverde hoofdtelefoon gebruikt. De bijgeleverde hoofdtelefoon kan alleen gebruikt worden voor deze modellen, niet voor andere apparatuur.

1. WM-PORT-aansluiting

Sluit hierop de USB-kabel (bijgeleverd) of optionele randapparaten (niet bijgeleverd) aan. U kunt de speler ook aansluiten op een televisie met behulp van een audio/video-uitvoerkabel (niet bijgeleverd).

1. Scherm

1. Knop VOL + (*1)/–

Druk hierop om het volume aan te passen.
(*1) Eén van de knoppen is uitgerust met een braillepunt. Hiermee kunt u de speler gemakkelijker bedienen.

1. OPTION/PWR OFF-knop [Details]

Druk op deze knop om het optiemenu weer te geven.
Als u de OPTION/PWR OFF-knop ingedrukt houdt, wordt het scherm uitgeschakeld en wordt de stand-bymodus van de speler geactiveerd [Details].

1. HOLD-schakelaar

Wanneer u de speler meeneemt, kunt u deze met de HOLD-schakelaar beveiligen tegen ongewenste bediening. Als u de HOLD-schakelaar in de richting van de pijl schuift, worden alle bedieningsknoppen uitgeschakeld. Als u de HOLD-schakelaar in de tegenovergestelde richting schuift, schakelt u de HOLD-functie uit.

1. Opening voor draagriem

Deze opening wordt gebruikt om een draagriem te bevestigen (niet bijgeleverd).

1. RESET-knop [Details]

Druk op de RESET-knop met een puntig voorwerp om de speler opnieuw in te stellen.

### De oordopjes bevestigen

Als de oordopjes niet goed in uw oren passen, zal het effect van de geluidsonderdrukking niet optimaal zijn. Om de geluidsonderdrukking te optimaliseren en te kunnen genieten van een betere geluidskwaliteit, gebruikt u een ander formaat oordopjes of past u de positie van de oordopjes aan zodat deze comfortabel in uw oren passen.
De oordopjes met formaat M zijn standaard bevestigd aan de hoofdtelefoon. Als u vindt dat de oordopjes met formaat M niet geschikt zijn voor uw oren, vervangt u deze door de oordopjes met formaat S of L (bijgeleverd). U kunt het formaat van de oordopjes controleren aan de hand van de kleur aan de binnenkant.
Wanneer u de oordopjes vervangt, draait u deze stevig op de hoofdtelefoon om te verhinderen dat een oordopje loskomt en in uw oor achterblijft.
Oordopjes met formaat SS (nog kleiner dan formaat S) zijn verkrijgbaar in bepaalde landen/regio's.

#### Formaten van oordopjes (binnenkleur)

#### Een oordopje losmaken

Houd de hoofdtelefoon vast en draai en trek het oordopje eraf.
Tip

- Als het oordopje uit uw handen glijdt en u er niet in slaagt het los te maken, draait u het in een zachte droge doek.

#### Een oordopje bevestigen

Draai en druk het binnenste deel van het oordopje op de hoofdtelefoon tot het uitstekende deel van de hoofdtelefoon volledig bedekt is.
Terug naar boven