Gebruikershandleiding voor WALKMAN
Afdrukken
Hoofdpagina > Problemen oplossen > Mogelijke oorzaken van problemen > Berichten

## Berichten

Volg de onderstaande instructies wanneer een bericht wordt weergegeven in het display.
[Cannot play; file format is not supported.]

- U probeert een bestand af te spelen dat niet op de speler kan worden afgespeeld.

- U kunt een nummer met een niet-ondersteunde bestandsindeling niet afspelen [Details].

[Cannot play; license has expired.]

- De geldigheidsduur voor het afspelen van het nummer is verstreken.

- Werk de licentie-informatie van nummers bij met de gebruikte overdrachtssoftware.

[Delete failed.]

- U hebt geprobeerd een video te verwijderen op de speler maar dit is niet gelukt.

- Verwijder de video met Content Transfer of Windows Verkenner.

[Do not disconnect.]

- De speler is aangesloten op een computer of andere externe apparaten waarmee gegevens worden overgezet.

- Dit is geen foutmelding. Koppel de USB-kabel pas los wanneer alle gegevens zijn overgezet.

[Firmware update failed.]

- Het bijwerken van de firmware is niet voltooid.

- Volg de instructies op de computer als u de firmware opnieuw wilt bijwerken.

[LOW BATTERY. Please Charge.]

- De batterij van de speler is bijna leeg.

- Laad de batterij op [Details].

[Not enough free space in memory. Delete files to ensure free space.]

- Er is niet voldoende capaciteit op de speler beschikbaar.

- Sluit de speler met de bijgeleverde USB-kabel aan op de computer en verwijder overbodige gegevens van de speler met Windows Verkenner of een andere gebruikte overdrachtssoftware.

[Unable to set photo as wallpaper.]

- De geselecteerde foto kan niet worden ingesteld als achtergrond.

- Zorg ervoor dat het fotobestand niet beschadigd of te groot is.

[Noise Canceling unavailable. Unable to execute.]

- [NC Modes] is niet beschikbaar omdat de gebruiksomgeving niet beantwoordt aan de voorwaarden voor deze functie.

- Zorg ervoor dat [Noise Canceling: On/Off] ingesteld is op [On] [Details] en dat de bijgeleverde hoofdtelefoon wordt gebruikt.

Terug naar boven