WALKMAN Brukerhåndbok
Skriv ut
Hovedsiden > Komme i gang > Deler og kontroller > Deler og kontroller

## Deler og kontroller

Installere ørepluggene

1. BACK/HOME-knapp [Detaljer]

Trykk for å gå opp ett nivå i listeskjermen, eller gå tilbake til forrige meny.
Trykk og hold BACK/HOME-knappen for å vise Home-menyen.

1. 5-veisknapp (*1) [Detaljer]

Trykk for å starte avspillingen eller navigere gjennom skjermmenyene på spilleren.
(*1) Det er en følbar prikk. Bruk den som hjelp når du bruker knappene.

1. Hodetelefonkontakt (*1)

Sett inn hodetelefonpluggen til den klikker på plass. Hvis hodetelefonene ikke kobles ordentlig til, kan det hende at lyden fra hodetelefonene påvirkes.
(*1) Noise Canceling-funksjonen er kun tilgjengelig når du bruker de inkluderte hodetelefonene. De inkluderte hodetelefonene kan kun brukes for disse modellene, og kan ikke brukes for annet utstyr.

1. WM-PORT-kontakt

Koble til USB-kabelen (inkludert), eller valgfrie utstyrsenheter (ikke inkludert). Du kan også koble spilleren til et fjernsyn med video-/lydutgangskabelen (ikke inkludert).

1. Display

1. VOL + (*1)/–-knapp

Trykk for å justere volumet.
(*1) Det er en følbar prikk. Bruk den som hjelp når du bruker knappene.

1. OPTION/PWR OFF-knapp [Detaljer]

Trykk for å vise valgmenyen.
Hvis du trykker og holder inne OPTION/PWR OFF-knappen, slås skjermen av og spilleren går inn i standby-modus [Detaljer].

1. HOLD-bryter

Med HOLD-bryteren kan du beskytte spilleren mot utilsiktet operasjon under transport. Når HOLD-bryteren blir skjøvet i pilens retning , blir funksjonene for alle knapper deaktivert. Hvis du skyver HOLD-bryteren i motsatt retning, blir HOLD-funksjonen slått av.

1. Stroppehull

Denne brukes til å feste en stropp (ikke inkludert).

1. RESET-knapp [Detaljer]

Trykk på RESET-knappen med en liten nål e.l. for å nullstille spilleren.

### Installere ørepluggene

Hvis ørepluggene ikke passer helt i ørene dine, vil ikke Noise Canceling-effekten være optimal. For å optimere Noise Canceling og få en bedre lydkvalitet, kan du skifte til en annen størrelse på ørepluggene, eller tilpasse ørepluggenes posisjon slik at de sitter komfortabelt og godt inne i ørene dine.
M-størrelsen på ørepluggene er festet til hodetelefonene før de sendes ut. Hvis du kjenner at M-størrelsen på ørepluggene ikke passer ørene dine, kan du skifte dem ut til S- eller L-størrelsen (inkludert). Du kan sjekke størrelsen på ørepluggene ved å se på fargen inni dem.
Når du skifter ut ørepluggene, vrir du dem slik at de festes ordentlig på hodetelefonen og ikke faller av og blir sittende igjen i øret ditt.
SS-størrelsen på ørepluggene som er mindre enn S-størrelsen, er tilgjengelig i enkelte land/områder.

#### Størrelser på øreplugger (innvendig farge)

#### Slik tar du løs en øreplugg

Mens du holder hodetelefonen, vri og trekk ørepluggen av.
Tips

- Hvis ørepluggen glipper tak og ikke kan løsnes, kan du pakke den inn i en tørr, myk klut.

#### Slik fester du en øreplugg

Vri og dytt de innvendige delene av ørepluggen inn i hodetelefonen til den utstikkende delen av hodetelefonen er helt dekket.
Til toppen