WALKMAN Brukerhåndbok
Skriv ut
Hovedsiden > Innstillinger > Vanlige innstillinger > Stille inn skjermspareren [Screensaver Settings]

## Stille inn skjermspareren [Screensaver Settings]

Stille inn skjermspareren til på/av
Stille inn skjermsparertypen
Stille inn ventetiden for skjermspareren
Hvis du ikke utfører noen operasjoner på en stund, starter spilleren skjermspareren. Du kan stille inn skjermspareren til å enten bare vise en svart skjerm eller vise en lysbildevisning av fotografier i spilleren. Du kan også stille inn ventetiden for når skjermspareren starter.

### Stille inn skjermspareren til på/av

1. Fra Home-menyen, velg [Settings] [Common Settings] [Screensaver] [On/Off] ønsket innstillingstype.

Type | Beskrivelse
[On] | Kjører skjermspareren når ingen operasjon utføres på en viss tidsperiode. (Standardinnstilling)
[Off] | Kjører ikke skjermspareren.

### Stille inn skjermsparertypen

1. Fra Home-menyen, velg [Settings] [Common Settings] [Screensaver] [Type] ønsket innstillingstype.

Type | Beskrivelse
[Blank] | Gjør skjermen svart. (Standardinnstilling)
[Slide Show] | Viser lysbildevisningen når spilleren er koblet til stikkontakten. Still inn innstillingen for lysbildevisningen som følger. (*1)

(*1) Lysbildevisningen vises kun når spilleren er koblet til stikkontakten og det finnes fotografier å vise for lysbildevisningen. Hvis spilleren bruker batteristrøm, gjør skjermspareren skjermen svart uansett hva innstillingen er satt til. Ved fullstendig oppladning, stopper lysbildevisningen hvis ingen sanger spilles av. Hvis det ikke finnes fotografier å vise for lysbildevisningen, dimmer skjermspareren skjermen.

#### Stille inn innstillingen for lysbildevisning

Når du velger [Slide Show] vises [Slide Show]-skjermen for å stille inn innstillingen for lysbildevisning. Velg ønsket innstillingstype.

Type | Beskrivelse
[All Photos (VERT)] | Viser en lysbildevisning av bilder i spilleren, i portrettorientering.
[All Photos (HORZ)] | Viser en lysbildevisning av bilder i spilleren, i landskapsorientering.
[Folder (VERT)] | Viser en lysbildevisning av bilder i [SCREENSAVER]-mappen i [PICTURE]-mappen, i portrettorientering. (Standardinnstilling)
[Folder (HORZ)] | Viser en lysbildevisning av bilder i [SCREENSAVER]-mappen i [PICTURE]-mappen, i landskapsorientering.

### Stille inn ventetiden for skjermspareren

1. Fra Home-menyen, velg [Settings] [Common Settings] [Screensaver] [Delay] ønsket innstillingstype.

Type | Beskrivelse
[15 Sec] | Viser skjermspareren når det ikke er noen operasjon på 15 sekunder.
[30 Sec] | Viser skjermspareren når det ikke er noen operasjon på 30 sekunder. (Standardinnstilling)
[1 Min] | Viser skjermspareren når det ikke er noen operasjon på 1 minutt.
[3 Min] | Viser skjermspareren når det ikke er noen operasjon på 3 minutter.
[5 Min] | Viser skjermspareren når det ikke er noen operasjon på 5 minutter.
[30 Min] | Viser skjermspareren når det ikke er noen operasjon på 30 minutter.

Merknad

- Spilleren viser ikke skjermspareren under følgende situasjoner.

- Spille av en video med [TV Output(Video)] stilt inn til [Off].

- Avspiller en video-podcast.

- Avspiller en sang med [Display Lyrics] stilt på [On (No Screen Off)].

- Avspiller en sang med [Karaoke/Language Study] stilt på enten [Maximum Karaoke Mode] eller [Minimum Karaoke Mode].

- Søker etter mottakelig FM-radiostasjon og bruker [Auto Preset]-funksjonen for FM-radio.

- Tilkoblet en datamaskin. (Skjermen dempes i stedet for at skjermspareren brukes. Etter fullstendig opplading, slukkes skjermen etter en stund uansett hva innstillingene for skjermspareren er.)

- Oppbygging eller gjenoppretting av databasen.

- Analyserer sanger for "SensMe™ Channels". (Skjermen dempes i stedet for at skjermspareren brukes.)

- Alarmen lyder.

- Lader batteriet med [Type] stilt inn til [Blank]. (Skjermen dempes i stedet for at skjermspareren brukes.)

Til toppen