Bruksanvisning för Walkman
Skriv ut
Försida > Specifikationer > Specifikationer > Specifikationer

## Specifikationer

#### Filformat som stöds

Musik (inklusive podcasts (*1))
Ljudformat (Kodek) | MP3 | Mediefilsformat: MP3-filformat (MPEG-1 Layer3) Filtillägg: .mp3 Bithastighet: 32 till 320 kbps (stöd för varierbar bithastighet (VBR)) Samplingsfrekvens (*2): 32, 44,1, 48 kHz
WMA | Mediefilsformat: ASF-filformat Filtillägg: .wma Bithastighet: 32 till 192 kbps (stöd för varierbar bithastighet (VBR)) Samplingsfrekvens (*2): 44,1 kHz * Kompatibel med WM-DRM 10
AAC-LC (*3) | Mediefilsformat: MP4-filformat Filtillägg: .mp4, .m4a, .3gp Bithastighet: 16 till 320 kbps (stöd för varierbar bithastighet (VBR)) (*4) Samplingsfrekvens (*2): 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz
Linear PCM | Mediefilsformat: Wave-Riff-filformat Filtillägg: .wav Bithastighet: 1 411 kbps Samplingsfrekvens (*2): 44,1 kHz
Video (inklusive podcasts (*1))
Videoformat (Kodek) |  | Bildhastighet: Max. 30 fps Upplösning: Max. 720 × 480 (*5)
AVC (H.264/AVC) | Mediefilsformat: MP4-filformat, ”Memory Stick”-videoformat Filtillägg: .mp4, .m4v Profil: Baseline Profile Nivå: 1,2, 1,3, 2, 2,1, 2,2, 3 Bithastighet: Max. 10 Mbps
MPEG-4 | Mediefilsformat: MP4-filformat, ”Memory Stick”-videoformat Filtillägg: .mp4, .m4v Profil: Simple Profile Bithastighet: Max. 6 Mbps
Windows Media Video 9 (*6) | Mediefilsformat: ASF-filformat Filtillägg: .wmv Profil: VC1 simple profile, main profile Bithastighet: Max. 6 Mbps
Ljudformat (Kodek) | AAC-LC (för AVC, MPEG-4) | Kanalnummer: Max. 2 kanaler Samplingsfrekvens (*2): 24, 32, 44,1, 48 kHz Bithastighet: Max. 288 kbps/kanal
WMA (för Windows Media Video 9) | Bithastighet: 32 till 192 kbps (stöd för varierbar bithastighet (VBR)) Samplingsfrekvens (*2): 44,1 kHz * Kompatibel med WM-DRM 10
Filstorlek |  | Max. 4 GB
Antal filer |  | Max. 2 000
Bild (*7)
Bildformat (Kodek) | JPEG | Mediefilsformat: Kompatibelt med filformatet DCF2.0/Exif 2.21 Filtillägg: .jpg Profil: Baseline Profile Antal pixlar: Max. 4 096 × 4 096 pixlar (16 000 000 pixlar)
Antal filer |  | Max. 20 000

(*1) Maximalt antal podcasts som kan spelas in är 20 000.
(*2) Samplingsfrekvensen överensstämmer eventuellt inte med alla avkodare.
(*3) Copyrightskyddade AAC-LC-filer kan inte spelas upp.
(*4) Bithastigheter som inte är standard eller inte garanteras inkluderas beroende på samplingsfrekvensen.
(*5) Dessa värden indikerar den maximala upplösningen för video som kan spelas upp, och indikerar inte spelarens visningsupplösning. Skärmupplösningen är 320 × 240.
(*6) Vissa WMV-filer kan endast spelas upp om de överförs med Windows Media Player.
(*7) Vissa bildfiler kan inte visas beroende på filformatet.

#### Maximalt antal spår som kan spelas in och tid (ca.)

De ungefärliga tiderna baseras på överföring eller inspelning av 4 minuters spår (gäller inte video och bilder) i MP3-format. Antalet spår och tider för andra ljudfilsformat kan skilja sig från MP3-formatet.

| NWZ-S754 | NWZ-S755
Bithastighet | Värde | Tid | Värde | Tid
48 kbps | 4 950 | 330 tim. 00 min. | 10 000 | 666 tim. 40 min.
64 kbps | 3 650 | 243 tim. 20 min. | 7 450 | 496 tim. 40 min.
128 kbps | 1 800 | 120 tim. 00 min. | 3 700 | 246 tim. 40 min.
256 kbps | 925 | 61 tim. 40 min. | 1 850 | 123 tim. 20 min.
320 kbps | 740 | 49 tim. 20 min. | 1 500 | 100 tim. 00 min.

#### Maximal inspelningsbar tid för video (ca.)

De ungefärliga inspelningstiderna är beräknade på överföring av enbart video. Tiden kan variera beroende på de förhållanden som spelaren används under.

| NWZ-S754 | NWZ-S755
Bithastighet | Tid | Tid
Videoformat: 384 kbps Ljudformat: 128 kbps | 29 tim. 20 min. | 59 tim. 40 min.
Videoformat: 768 kbps Ljudformat: 128 kbps | 16 tim. 40 min. | 34 tim. 00 min.

#### Maximalt antal foton som kan överföras (ca.)

Max. 20 000
Maximala antalet spår i varje mapp: 1 000
Lagringsbart antal bilder kan vara mindre beroende på filstorlekarna.

#### Maximala antalet spellistor

Maximala antalet spellistor som kan överföras: 8 192
Maximala antalet spår i varje spellista: 999

#### Kapacitet (kapacitet tillgänglig för användaren) (*1)

NWZ-S754: 8 GB (Ca. 6,99 GB = 7 513 210 880 byte)
NWZ-S755: 16 GB (Ca. 14,1 GB = 15 224 635 392 byte)
(*1) Tillgänglig lagringskapacitet på spelaren kan variera.
En del av minnet används för dataadministrationsfunktioner.

#### Uteffekt (hörlurar)

Frekvensåtergivning
20 till 20 000 Hz (vid uppspelning av datafil, enkel signalmätning)

#### Funktionen Avbryta störning

Funktionen Avbryta digital störning
Miljöinställning: Buss/Tåg/Flygplan/Kontor
Lägen för Avbryta störning: Normalt läge/tyst läge/extern ingång

#### Total brusreduceringsgrad (*1)

Cirka 17 dB (*2)
(*1) Under Sonys mätstandard.
(*2) Likvärdigt med cirka 98 % reducering av energi för ljudet jämfört med att inte ha hörlurar. ([Select NC Environment]: [Airplane])

#### FM-radio

FM-frekvensområde
87,5 till 108,0 MHz
(Du kan inte använda FM-radiofunktionen medan spelaren är installerad i högtalarsystemet.)

#### IF (FM)

128 kHz

#### Antenn

Antenn i hörlurssladden

#### Gränssnitt

Hörlurar: Stereo mini-uttag
WM-PORT (Flerpolskontakt): 22 stift
Hi-Speed USB (USB 2.0-kompatibelt)

#### Drifttemperatur

5 °C till 35 °C

#### ﻿Strömförsörjning

- Inbyggt, uppladdningsbart litiumjonbatteri

- USB-ström (från en dator via en USB-kontakt på spelaren)

#### Laddningstid

USB-baserad laddning
Ca. 3 timmar (fulladdat), ca. 1,5 timmar (ca. 80%)

#### Batteriets drifttid (vid oavbruten uppspelning)

Faktisk batteritid kan variera beroende på inställningar. Den beräknade batteritiden som visas nedan är baserad på typiska användningsförhållanden med ”grundinställningar för batteritid” som visas i tabellen nedan.
Obs

- Observera att även om spelaren är avstängd under en längre period förbrukas en liten mängd batteriström ändå.

- Batteritiden kan variera beroende på volyminställning, användningsförhållande och omgivningens temperatur.

Musik | Avbryta störning PÅ | Avbryta störning AV
Uppspelning med MP3 128 kbps | Cirka 40 timmar | Cirka 50 timmar
Uppspelning med WMA 128 kbps | Cirka 40 timmar | Cirka 50 timmar
Uppspelning med AAC-LC 128 kbps | Cirka 39 timmar | Cirka 48 timmar
Uppspelning med Linear PCM 1 411 kbps | Cirka 45 timmar | Cirka 56 timmar
Video | Avbryta störning PÅ | Avbryta störning AV
Uppspelning med MPEG-4 384 kbps | Cirka 9 timmar | Cirka 10 timmar
Uppspelning med AVC Baseline 384 kbps | Cirka 9 timmar | Cirka 10 timmar
Uppspelning med WMV 384 kbps | Cirka 9 timmar | Cirka 10 timmar
FM-radio | Avbryta störning PÅ | Avbryta störning AV
Mottagning av FM-sändningar | Cirka 18 timmar | Cirka 20 timmar

#### Spelarinställningar som påverkar batteritiden

| Inställning | Grundinställningar för batteritid (standardinställning)
[Common Settings] | [Screensaver]: [On/Off] (*1) [Mer information] | [On]
[Screensaver]: [Type] (*1) [Mer information] | [Blank]
[Screensaver]: [Delay] (*2) [Mer information] | [30 Sec]
[Brightness] (*3) [Mer information] | [3]
[Battery Care] (*4) [Mer information] | [Off]
[Music Settings] | [Equalizer] (*5) [Mer information] | [None] (*6)
[VPT(Surround)] (*5) [Mer information] | [None]
[DSEE(Sound Enhance)] (*5) [Mer information] | [Off]
[Clear Stereo] (*5) [Mer information] | [Off]
[Dynamic Normalizer] (*5) [Mer information] | [Off]
[DPC (Speed Control)] (*7) [Mer information] | [Off]
[Display Lyrics] (*8) [Mer information] | [On]
[Karaoke/Language Study] (*9) [Mer information] | [Off]
[TV Output(Music)] (*10) [Mer information] | [Off]
[Video Settings] | [TV Output(Video)] (*11) [Mer information] | [Off]

(*1) [Off]-inställningen förkortar batteritiden med cirka 80 % jämfört med [On] - [Blank]-inställningen.
(*2) Ju längre väntetid, desto kortare batteritid för kontinuerlig musikuppspelning.
(*3) [5]-inställningen förkortar batteritiden för kontinuerlig musikuppspelning med cirka 45 % jämfört med [3]-inställningen.
(*4) [On]-inställningen förkortar batteritiden med cirka 10 % jämför med [Off]-inställningen.
(*5) Att ställa in [Equalizer] på något annat än [None], [VPT(Surround)] på något annat än [None], [DSEE(Sound Enhance)] på [On], [Clear Stereo] på [On] och [Dynamic Normalizer] på [On] förkortar batteritiden för kontinuerlig musikuppspelning med cirka 50 % jämfört med inställningen [None] eller [Off].
(*6) Standardinställningen för spelare som sålts i Latinamerika är [Custom 1]. [Custom 1]-inställningen förkortar batteritiden för kontinuerlig musikuppspelning med cirka 20 % jämfört med [None]-inställningen.
(*7) [x2.0]-inställningen förkortar batteritiden för kontinuerlig musikuppspelning med cirka 70 % jämfört med [Off]-inställningen.
(*8) [On (No Screen Off)]-inställningen förkortar batteritiden för kontinuerlig musikuppspelning med cirka 85 % jämfört med [On]-inställningen.
(*9) [Maximum Karaoke Mode]-inställningen förkortar batteritiden för kontinuerlig musikuppspelning med cirka 85 % jämfört med [Off]-inställningen.
(*10) [On]-inställningen samtidigt som spelarens skärm visas på en TV förkortar batteritiden med cirka 90 % jämfört med [Off]-inställningen.
(*11) [On]-inställningen samtidigt som spelarens skärm visas på en TV förkortar batteritiden med cirka 55 % jämfört med [Off]-inställningen.

#### Skärm

2-tums, TFT färgskärm med vit LED-bakgrundsbelysning, QVGA (240 × 320 punkter), 262 144 färger

#### Mått (b/h/d, utskjutande delar inkluderas ej)

42,5 × 94,0 × 7,2 mm

#### Mått (b/h/d)

42,7 × 94,2 × 7,5 mm

#### Vikt

Cirka 55 g
Design och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
Tillbaka till överst