Guide de l’utilisateur du WALKMAN
Imprimer
Première page > Préparation > Alimentation/Charge > Charge de la batterie

## Charge de la batterie

A propos du mode [Entretien batterie]
A propos de l’indicateur d’autonomie de la batterie
La batterie du lecteur se recharge lorsque le lecteur est raccordé à un ordinateur sous tension.
Pour raccorder votre lecteur à un ordinateur, utilisez le câble USB (fourni).
Lorsque l’indicateur d’autonomie de la batterie dans le coin supérieur droit affiche , la charge est terminée. (La charge dure environ 3 heures.)
Lors de la première utilisation du lecteur ou si vous ne l’avez pas utilisé pendant une période prolongée, rechargez-le complètement (jusqu’à ce que l’indicateur d’autonomie de batterie de l’écran affiche ).
Remarque

- Une fois la batterie complètement chargée, le lecteur passe automatiquement en mode de veille.

### A propos du mode [Entretien batterie]

En mode [Entretien batterie], le lecteur arrête de se recharger peu avant que la batterie soit totalement chargée. Lorsque vous n’avez pas besoin d’une utilisation prolongée de plusieurs heures, vous pouvez définir [Entretien batterie] sur [Activé] afin d’accroître le nombre maximal de cycles de charge et de décharge, ce qui permet d’augmenter considérablement la longévité de la batterie.
Pour connaître la procédure de définition du mode [Entretien batterie], reportez-vous à la section [Détails].
Remarque

- En mode [Entretien batterie], la première barre de l’indicateur de la batterie disparaît plus rapidement que d’habitude. Cela est dû à un arrêt prématuré de la charge de la batterie alors qu’elle n’était pas complètement chargée (afin d’augmenter la longévité de la batterie). Il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement.

### A propos de l’indicateur d’autonomie de la batterie

L’indicateur de la batterie dans la zone d’information indique l’autonomie restante de la batterie.
Les barres de l’icône disparaissent au fur et à mesure que l’autonomie de la batterie diminue. Si le message [BATTERIE FAIBLE. Veuillez la Charger.] apparaît, vous ne pouvez pas utiliser le lecteur. En pareil cas, rechargez la batterie en raccordant le lecteur à un ordinateur. Reportez-vous à la section [Détails] relative à l’autonomie de la batterie.
Conseil

- L’écran s’estompe pendant la charge.

Remarque

- Si vous chargez le lecteur après une longue période d’inutilisation, il se peut que votre ordinateur ne le reconnaisse pas ou que rien n’apparaisse sur l’écran. Chargez le lecteur pendant 5 minutes environ ; ensuite, il devrait fonctionner à nouveau normalement.

- Procédez à la charge de la batterie à une température ambiante comprise entre 5 et 35 ºC. Si vous essayez de charger la batterie dans une température ambiante extérieure à cette plage, l’icône peut apparaître et la charge ne peut pas être réalisée.

- Le nombre de recharges possibles avant l’épuisement de la batterie est d’environ 500. Ce nombre peut varier en fonction des conditions d’utilisation du lecteur.

- Le message [Ne pas déconnecter.] apparaît dans la fenêtre d’affichage lorsque l’ordinateur accède au lecteur. Pendant ce temps, ne débranchez pas le câble USB (fourni). Dans le cas contraire, les données en cours de transfert (ou déjà enregistrées sur le lecteur) pourraient être endommagées.

- Les touches de commande du lecteur sont désactivées lorsque celui-ci est raccordé à un ordinateur.

- Pour éviter toute détérioration de la batterie, chargez-la au moins une fois tous les six mois ou tous les ans.

- Certains périphériques USB raccordés à l’ordinateur peuvent perturber le fonctionnement du lecteur.

- Nous ne garantissons pas la charge correcte de la batterie lorsque le lecteur est raccordé à un ordinateur assemblé/modifié par une personne non qualifiée.

- Si l’ordinateur passe en mode d’économie d’énergie, comme le mode de veille ou de veille prolongée, alors que le lecteur est raccordé via le câble USB, la batterie du lecteur n’est alors pas chargée. Au contraire, le lecteur continue à consommer de l’énergie et à décharger ainsi la batterie.

- Ne laissez pas le lecteur raccordé à un portable qui n’est pas branché sur une prise secteur pendant une période prolongée, car le lecteur pourrait décharger la batterie de l’ordinateur.

- Si le lecteur est raccordé à un ordinateur, ne le mettez pas sous tension, ne le redémarrez pas, ne quittez pas le mode de veille ou n’éteignez pas l’ordinateur. Ces opérations pourraient causer un dysfonctionnement du lecteur. Déconnectez le lecteur de l’ordinateur avant d’effectuer ces opérations.

- Une surchauffe interne peut se produire pendant la charge du lecteur. Il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement.

- Après la connexion à un ordinateur à l’aide du câble USB, les informations de reprise de la dernière chanson, vidéo, photo, etc. lue sont effacées. Sélectionnez à nouveau le contenu souhaité dans l’écran de liste.

Haut