Priročnik za uporabo WALKMAN
Tiskaj
Na vrh > Glasba > Uporaba funkcije Študija jezika > Prilagajanje hitrosti predvajanja (DPC)

## Prilagajanje hitrosti predvajanja (DPC)

Prilagodite lahko hitrost predvajanja med polovično in dvojno normalno hitrostjo z uporabo funkcije DPC (Digital Pitch Control - digitalni nadzor intonacije). Zvok je predvajan v normalnih tonih zaradi funkcije digitalnega procesiranja.
Namig

- Hitrost predvajanja lahko prilagajate, ko je [Karaoke/Language Study] nastavljeno na [Off] ali [Language Study], vendar ne morete prilagajati, ko je nastavljeno na [Maximum Karaoke Mode] ali [Minimum Karaoke Mode] [Detajli].

- Nastavitev [DPC (Speed Control)] vpliva tudi na hitrost predvajanja avdio poddaj [Detajli].

1. V meniju Domov izberite [Settings] [Music Settings] [DPC (Speed Control)] želen tipa nastavitve.

Tip | Opis
[x0.5] | Predvaja pri polovični hitrosti.
[x0.75] | Predvaja pri hitrosti 0,75 krat normalne hitrosti.
[x0.9] | Predvaja pri hitrosti 0,9 krat normalne hitrosti.
[Off] | Predvaja pri normalni hitrosti. (privzeta nastavitev)
[x1.1] | Predvaja pri hitrosti 1,1 krat normalne hitrosti.
[x1.25] | Predvaja pri hitrosti 1,25 krat normalne hitrosti.
[x1.5] | Predvaja pri hitrosti 1,5 krat normalne hitrosti.
[x1.75] | Predvaja pri hitrosti 1,75 krat normalne hitrosti.
[x2.0] | Predvaja pri dvojni hitrosti.

Sorodne teme
O funkciji študije jezika
Nazaj na vrh