Priročnik za uporabo WALKMAN
Tiskaj
Na vrh > Nastavitve > Splošne nastavitve > Nastavitev ohranjevalnika zaslona [Screensaver Settings]

## Nastavitev ohranjevalnika zaslona [Screensaver Settings]

Vklop in izklop ohranjevalnika zaslona
Nastavljanje tipa ohranjevalnika
Nastavljanje časa čakanja za ohranjevalnik zaslona
Ko nekaj časa ni delovanja, predvajalnik zažene ohranjevalnik zaslona. Ohranjevalnika ne morete nastaviti, da bi bil zaslon preprosto prazen ali da bi prikazovali projekcijo fotografij v predvajalniku. Nastavite lahko tudi čas čakanja, preden se ohranjevalnik vključi.

### Vklop in izklop ohranjevalnika zaslona

1. V meniju Domov izberite [Settings] [Common Settings] [Screensaver] [On/Off] želen tip nastavitve.

Tip | Opis
[On] | Zažene ohranjevalnik zaslona, ko za določeno časovno obdobje ni nobenega delovanja. (privzeta nastavitev)
[Off] | Ne zažene ohranjevalnika zaslona.

### Nastavljanje tipa ohranjevalnika

1. V meniju Domov izberite [Settings] [Common Settings] [Screensaver] [Type] želen tip nastavitve.

Tip | Opis
[Blank] | Prikaže prazen zaslon. (privzeta nastavitev)
[Slide Show] | Prikaže projekcijo, ko je predvajalnik priključen na zunanje napajanje. Nastavite nastavitve projekcije, kot sledi. (*1)

(*1) Projekcija je prikazana samo, ko je predvajalnik priključen na zunanje napajanje in so na voljo fotografije za prikaz v projekciji. Če predvajalnik deluje na baterijo, bo ohranjevalnik zaslona prikazal prazen zaslon, ne glede na nastavitve. Ko je popolnoma napolnjen se bo, če predvajalnik ne predvaja nobene skladbe, projekcija ustavila. Če za projekcijo fotografij ni, bo ohranjevalnik zaslona zatemnil zaslon.

#### Nastavljanje nastavitev projekcije

Ko izberete [Slide Show], se ob nastavitvi projekcije prikaže zaslon [Slide Show]. Izberite želen tip nastavitve.

Tip | Opis
[All Photos (VERT)] | Prikaže projekcijo vseh slik v predvajalniku v pokončni usmerjenosti.
[All Photos (HORZ)] | Prikaže projekcijo vseh slik v predvajalniku v ležeči usmerjenosti.
[Folder (VERT)] | Prikaže projekcijo slik v mapi [SCREENSAVER] v mapi [PICTURE] v pokončni usmerjenosti. (privzeta nastavitev)
[Folder (HORZ)] | Prikaže projekcijo slik v mapi [SCREENSAVER] v mapi [PICTURE], v pokončni usmerjenosti.

### Nastavljanje časa čakanja za ohranjevalnik zaslona

1. V meniju Domov izberite [Settings] [Common Settings] [Screensaver] [Delay] želen tip nastavitve.

Tip | Opis
[15 Sec] | Prikaže ohranjevalnik zaslona, ko 15 sekund ni nobenega delovanja.
[30 Sec] | Prikaže ohranjevalnik zaslona, ko 30 sekund ni nobenega delovanja. (privzeta nastavitev)
[1 Min] | Prikaže ohranjevalnik zaslona, ko 1 minuto ni nobenega delovanja.
[3 Min] | Prikaže ohranjevalnik zaslona, ko 3 minute ni nobenega delovanja.
[5 Min] | Prikaže ohranjevalnik zaslona, ko 5 minut ni nobenega delovanja.
[30 Min] | Prikaže ohranjevalnik zaslona, ko 30 minut ni nobenega delovanja.

Opomba

- Predvajalnik ne prikaže ohranjevalnika zaslona med sledečimi situacijami.

- Predvajanje videa.

- Predvajanje video poddaje.

- Predvajanje skladbe z [Display Lyrics] nastavljeno na [On (No Screen Off)].

- Predvajanje skladbe s [Karaoke/Language Study] nastavljeno na ali [Maximum Karaoke Mode] ali [Minimum Karaoke Mode].

- Prikazovanje zaslona [Voice Recording]. (Zaslon se bo zatemnil, ne glede na nastavitve ohranjevalnika zaslona.)

- Iskanje sprejete FM radijske postaje s funkcijo [Auto Preset] FM radia.

- Priključitev na računalnik. (Zaslon se bo zatemnil, namesto, da bi se zagnal ohranjevalnik zaslona. Po popolni napolnitvi, se bo čez nekaj časa zaslon izklopil ne glede na nastavitve ohranjevalnika zaslona.)

- Izgradnja ali obnavljanje podatkovne baze.

- Analiziranje skladb za »SensMe™ Channels«. (Zaslon se bo zatemnil, namesto da bi se zagnal ohranjevalnik zaslona.)

- Oglašanje alarma.

- Polnjenje baterije s [Type] nastavljeno na [Blank]. (Zaslon se bo zatemnil, namesto da bi se zagnal ohranjevalnik zaslona.)

Nazaj na vrh