WALKMAN Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
En üst sayfa > Müzik > Müzik Ayarları > Ses kalitesini ayarlama (CLEAR BASS) [Eşitleyici]

## Ses kalitesini ayarlama (CLEAR BASS) [Eşitleyici]

Ses kalitesini ayarlama
Ses kalitesini kişiselleştirme
Ses kalitesini, müzik tarzı vb. kriterlere göre ayarlayabilirsiniz.
Eşitleyici ayarları CLEAR BASS ayarını içerir. CLEAR BASS ayarını artırmak, müzikçalarların yüksek ses düzeylerinde bile dinamik derin bas ses vermesini sağlar.

### Ses kalitesini ayarlama

1. Home menüsünde [Ayarlar] [Müzik Ayarları] [Eşitleyici] istediğiniz eşitleyici tipini seçin.

Tip - simge | Açıklama
[Yok] - Simge yok | Ses kalitesi ayarı etkin değildir. (Varsayılan ayar) (*1)
[Sert] - | Güçlü bir ses için yüksek ve düşük aralıkları vurgular.
[Pop] - | Orta aralıktaki sesi vurgular, vokaller için idealdir.
[Caz] - | Canlı bir ses için yüksek ve düşük aralıkları vurgular.
[Özgün] - | Yüksek ve düşük aralıkları vurgular ve böylece yumuşak sesler bile kolayca duyulabilir.
[Kişisel 1] - | Kullanıcı tarafından özelleştirilebilen ses ayarları; her bir frekans aralığını tek tek ayarlayabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için bkz: [Ayrıntılar].
[Kişisel 2] -

(*1) Latin Amerika bölgesinde satılan müzikçalarların varsayılan ayarı [Kişisel 1] ayarıdır ve CLEAR BASS öğesi +3 düzeyine ayarlıdır.
Not

- [Kişisel 1] ve [Kişisel 2] olarak kaydedilmiş kişisel ayarlarınız diğer ayarlardan farklı bir ses çıkarıyorsa, sesi dengelemek için elle kısmanız gerekebilir.

- [Eşitleyici] ayarı bir video, video podcast’i oynatıldığında veya FM radyo çalındığında uygulanmaz.

### Ses kalitesini kişiselleştirme

CLEAR BASS (bas) ile 5 bant eşitleyicinin değerini [Kişisel 1] veya [Kişisel 2] olarak önceden ayarlayabilirsiniz.

1. Home menüsünden, [Ayarlar] [Müzik Ayarları] [Eşitleyici] [Kişisel 1] veya [Kişisel 2] öğesini seçin.

1. CLEAR BASS veya frekans aralığı ayarını seçmek üzere / düğmesine basın, ardından düzeyi ayarlamak için / düğmesine basın ve ardından onaylamak için düğmesine basın.

[Müzik Ayarları] ekranı tekrar gösterilir.

- CLEAR BASS, 4 ses seviyesinden birine ayarlanabilir ve 5 frekans aralığı ise 7 ses seviyesinden birine ayarlanabilir.

- Ayar düzeyini değiştirdikten sonra, onaylamak için düğmesine bastığınızdan emin olun. Onaylamadan BACK/HOME düğmesine basarsanız, ayar iptal edilir.

En üste geri dön