WALKMAN Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
En üst sayfa > Özellikler > Özellikler > Özellikler

## Özellikler

#### Desteklenen dosya formatı

Müzik (podcast’ler dahil (*1))
Ses Formatları (Codec) | MP3 | Ortam Dosyası formatı: MP3 (MPEG-1 Layer3) dosya formatı Dosya uzantısı: .mp3 Bit hızı: 32 ila 320 kbps (Değişken bit hızını destekler (VBR)) Örnekleme frekansı (*2): 32, 44,1, 48 kHz
WMA | Ortam Dosyası formatı: ASF dosya formatı Dosya uzantısı: .wma Bit hızı: 32 ila 192 kbps (Değişken bit hızını destekler (VBR)) Örnekleme frekansı (*2): 44,1 kHz * WM-DRM 10 ile uyumludur
AAC-LC (*3) | Ortam Dosyası formatı: MP4 dosya formatı Dosya uzantısı: .mp4, .m4a, .3gp Bit hızı: 16 ila 320 kbps (Değişken bit hızını destekler (VBR)) (*4) Örnekleme frekansı (*2): 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz
Linear PCM | Ortam Dosyası formatı: Wave-Riff dosya formatı Dosya uzantısı: .wav Bit hızı: 1.411 kbps Örnekleme frekansı (*2): 44,1 kHz
Video (podcast’ler dahil (*1))
Video Formatları (Codec) |  | Kare hızı: Azami 30 kare/saniye Çözünürlük: Azami 720 × 480 (*5)
AVC (H.264/AVC) | Ortam Dosyası formatı: MP4 dosya formatı, “Memory Stick” video formatı Dosya uzantısı: .mp4, .m4v Profil: Baseline Profile Düzey: 1,2, 1,3, 2, 2,1, 2,2, 3 Bit hızı: Azami 10 Mbps
MPEG-4 | Ortam Dosyası formatı: MP4 dosya formatı, “Memory Stick” video formatı Dosya uzantısı: .mp4, .m4v Profil: Simple Profile Bit hızı: Azami 6 Mbps
Windows Media Video 9 (*6) | Ortam Dosyası formatı: ASF dosya formatı Dosya uzantısı: .wmv Profil: VC1 simple profile, main profile Bit hızı: Azami 6 Mbps
Ses Formatları (Codec) | AAC-LC (AVC, MPEG-4 için) | Kanal sayısı: Azami 2 kanal Örnekleme frekansı (*2): 24, 32, 44.1, 48 kHz Bit hızı: Azami 288 kbps / kanal
WMA (Windows Media Video 9 için) | Bit hızı: 32 ila 192 kbps (Değişken bit hızını destekler (VBR)) Örnekleme frekansı (*2): 44,1 kHz * WM-DRM 10 ile uyumludur
Dosya boyutu |  | Maks. 4 GB
Dosya sayısı |  | Azami 2.000
Fotoğraf (*7)
Fotoğraf Formatı (Codec) | JPEG | Ortam Dosyası formatı: DCF2.0/Exif 2.21 dosya formatıyla uyumlu Dosya uzantısı: .jpg Profil: Baseline Profile Piksel sayısı: Azami 4.096 × 4.096 piksel (16.000.000 piksel)
Dosya sayısı |  | Azami 20.000
Ses Kaydı
Ses Formatları (Codec) | MP3 | Bit hızı: 64, 128, 256 kbps Örnekleme Frekansı: 44,1 kHz

(*1) Kaydedilebilir azami podcast sayısı 20.000’dir.
(*2) Örnekleme frekansı tüm kodlayıcılarla uygun olmayabilir.
(*3) Telif hakkı korumalı AAC-LC dosyaları çalınamaz.
(*4) Örnekleme frekansına bağlı olarak, standart olmayan veya garantisiz bit hızları dahildir.
(*5) Bu sayılar oynatılabilir videolar için azami çözünürlüğü gösterir ve müzikçaların ekran çözünürlüğünü göstermez. Ekran çözünürlüğü 320 × 240 pikseldir.
(*6) Bazı WMV dosyaları yalnızca Windows Media Player ile aktarılarak oynatılabilir.
(*7) Bazı fotoğraf dosyaları dosya formatına bağlı olarak oynatılamaz.

#### Kaydedilebilir maksimum şarkı sayısı ve süresi (yaklaşık)

Yaklaşık süreler aktardığınız veya kaydettiğiniz 4 dakikalık veya MP3 formatındaki şarkılara (videolar ve fotoğraflar hariç) dayalı olarak hesaplanmıştır. Diğer çalınabilir ses dosyası formatları, şarkı numaraları ve süreleri MP3 formatından farklılık gösterebilir.

| NWZ-E453 | NWZ-E454 | NWZ-E455
Bit hızı | Sayı | Süre | Sayı | Süre | Sayı | Süre
48 kbps | 2.350 | 156 saat 40 dak. | 4.950 | 330 saat 00 dak. | 10.000 | 666 saat 40 dak.
64 kbps | 1.750 | 116 saat 40 dak. | 3.650 | 243 saat 20 dak. | 7.450 | 496 saat 40 dak.
128 kbps | 880 | 58 saat 40 dak. | 1.800 | 120 saat 00 dak. | 3.700 | 246 saat 40 dak.
256 kbps | 440 | 29 saat 20 dak. | 925 | 61 saat 40 dak. | 1.850 | 123 saat 20 dak.
320 kbps | 355 | 23 saat 40 dak. | 740 | 49 saat 20 dak. | 1.500 | 100 saat 00 dak.

#### Videolar için maksimum kaydedilebilir süre (yaklaşık)

Kaydedilebilir yaklaşık süre sadece video aktarıldığı durumlar ele alınarak hesaplanmıştır. Süre, müzikçaların kullanıldığı koşullara bağlı olarak değişebilir.

| NWZ-E453 | NWZ-E454 | NWZ-E455
Bit hızı | Süre | Süre | Süre
Video Formatı: 384 kbps | 14 saat 00 dak. | 29 saat 20 dak. | 59 saat 40 dak.
Ses Formatları: 128 kbps
Video Formatı: 768 kbps | 8 saat 00 dak. | 16 saat 40 dak. | 34 saat 00 dak.
Ses Formatları: 128 kbps

#### Aktarılabilen maksimum kaydedilebilir fotoğraf sayısı (Yaklaşık)

Azami 20.000
Kaydedilebilir fotoğraf sayısı dosya boyutuna bağlı olarak daha az olabilir.

#### Kaydedilebilir azami ses kaydı sayısı

Kaydedilebilir azami ses kaydı dosya sayısı: 4.000
Kaydedilebilir azami ses kaydı klasör sayısı: 255
Her klasöre kaydedilebilir azami ses kaydı dosya sayısı: 255

#### Kaydedilebilir azami çalma listesi sayısı

Aktarılabilir azami çalma listesi sayısı: 8.192
Her çalma listesinde bululabilir azami şarkı sayısı: 999

#### Kapasite (Kullanıcı için kullanılabilir kapasite) (*1)

NWZ-E453: 4 GB (yakl. 3,35 GB = 3.602.841.600 bayt)
NWZ-E454: 8 GB (yakl. 6,99 GB = 7.513.178.112 bayt)
NWZ-E455: 16 GB (yakl. 14,1 GB = 15.224.602.624 bayt)
(*1) Müzikçaların kullanılabilir depolama kapasitesi değişiklik gösterebilir.
Belleğin bir bölümü veri yönetim fonksiyonları için kullanılır.

#### Çıkış (kulaklık)

Frekans cevabı
20 ila 20.000 Hz arası (veri dosyası çalarken, tek sinyal ölçümü)

#### FM radyo

FM frekans aralığı
87,5 ila 108,0 MHz
(Müzikçalar hoparlör sisteminin içinde monte edilmişse FM radyo fonksiyonunu kullanamazsınız.)

#### IF (FM)

128 kHz

#### Anten

Kulaklık kablosu anteni

#### Arayüz

Kulaklık: Stereo mini jak
WM-PORT (çoklu bağlantı terminali): 22 pim
Yüksek Hızlı USB (USB 2.0 uyumlu)

#### Çalışma sıcaklığı

5 °C ila 35 °C

#### ﻿Güç kaynağı

- Dahili lityum-iyon şarj edilebilir pil

- USB gücü (müzikçaların USB konektörü üzerinden bir bilgisayardan)

#### Şarj süresi

USB bazlı şarj etme
Yaklaşık 3 saat (tam şarj), Yaklaşık 1,5 saat (yaklaşık %80)

#### Pil ömrü (devamlı çalma)

Gerçek pil ömrü ayarlara bağlı olarak farklılık gösterebilir. Aşağıdaki tahmini pil kullanım saat değerleri, aşağıdaki tabloda gösterilen “Pil ömrü ölçümünün temel ayarı” ile tipik kullanım koşullarını temel alır.
Not

- Müzikçalar uzun bir süre kapalı kalsa bile, az miktarda pil gücü tüketilir.

- Pil ömrü ses ayarı, kullanım koşulları ve ortam sıcaklığına bağlı olarak değişebilir.

Müzik
MP3 128 kbps’de çalma | Yakl. 50 saat
WMA 128 kbps’de çalma | Yakl. 50 saat
AAC-LC 128 kbps’de çalma | Yakl. 48 saat
Linear PCM 1.411 kbps’de çalma | Yakl. 56 saat
Video
MPEG-4 384 kbps’de çalma | Yakl. 10 saat
AVC Baseline 384 kbps’de çalma | Yakl. 10 saat
WMV 384 kbps’de çalma | Yakl. 10 saat
FM radyo
FM yayınlarını alma | Yakl. 20 saat
Ses kaydı
Kaydetme | Yakl. 9 saat

#### Müzikçalar ayarları pil ömrünü etkiler

| Ayar | Pil ömrü ölçümünün temel ayarı (Varsayılan ayar)
[Ortak Ayarlar] | [Ekran koruyucu]: [Açık/Kapalı] (*1) [Ayrıntılar] | [Açık]
[Ekran koruyucu]: [Gecikme] (*2) [Ayrıntılar] | [30 Saniye]
[Parlaklık] (*3) [Ayrıntılar] | [3]
[Pil Bakımı] (*4) [Ayrıntılar] | [Kapalı]
[Müzik Ayarları] | [Eşitleyici] (*5) [Ayrıntılar] | [Yok] (*6)
[VPT (Surround)] (*5) [Ayrıntılar] | [Yok]
[DSEE (Ses Geliştirme)] (*5) [Ayrıntılar] | [Kapalı]
[Net Stereo] (*5) [Ayrıntılar] | [Kapalı]
[Dinamik Normalleştirici] (*5) [Ayrıntılar] | [Kapalı]
[DPC (Hız Kontrolü)] (*7) [Ayrıntılar] | [Kapalı]
[Şarkı Sözlerini Görüntüle] (*8) [Ayrıntılar] | [Açık]
[Karaoke/Dil Öğrenme] (*9) [Ayrıntılar] | [Kapalı]

(*1) [Kapalı] seçeneği, [Açık] seçeneğine kıyasla sürekli müzik çalma için pil ömrünü yaklaşık %85 kısaltır.
(*2) Bekleme süresi uzadıkça, sürekli müzik çalma için pil ömrü kısalır.
(*3) [5] seçeneği, [3] seçeneğine kıyasla sürekli müzik çalma için pil ömrünü yaklaşık %45 kısaltır.
(*4) [Açık] seçeneği, [Kapalı] seçeneğine kıyasla pil ömrünü yaklaşık %10 kısaltır.
(*5) [Eşitleyici] öğesi [Yok] haricinde bir seçeneğe, [VPT (Surround)] öğesi [Yok] haricinde bir seçeneğe, [DSEE (Ses Geliştirme)] öğesi [Açık] seçeneğine, [Net Stereo] öğesi [Açık] seçeneğine ve [Dinamik Normalleştirici] öğesi [Açık] seçeneğine getirildiğinde, bunların tümünün [Yok] veya [Kapalı] seçeneğine getirilmesine kıyasla pil ömrü yaklaşık %55 azalır.
(*6) Latin Amerika bölgesinde satılan müzikçalarların varsayılan ayarı [Kişisel 1] ayarıdır. [Kişisel 1] seçeneği, [Yok] seçeneğine kıyasla sürekli müzik çalma için pil ömrünü yaklaşık %20 kısaltır.
(*7) [x2.0] seçeneği, [Kapalı] seçeneğine kıyasla sürekli müzik çalma için pil ömrünü yaklaşık %70 kısaltır.
(*8) [Açık (Ekr.Her Zam.Açık)] seçeneği, [Açık] seçeneğine kıyasla sürekli müzik çalma için pil ömrünü yaklaşık %85 kısaltır.
(*9) [Karaoke (Güçlü Efekt)] seçeneği, [Kapalı] seçeneğine kıyasla sürekli müzik çalma için pil ömrünü yaklaşık %90 kısaltır.

#### Ekran

Beyaz LED arka plan ışıklı, 2 inç, TFT renkli ekran, QVGA (240 × 320 piksel), 262.144 renk

#### Boyutlar (g/y/d, çıkıntılı parçalar dahil değil)

44 × 94,7 × 9,7 mm

#### Boyutlar (g/y/d)

44,1 × 95 × 10,4 mm

#### Ağırlık

Yakl. 58 g
Tasarım ve özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
En üste geri dön