WALKMAN Kullanıcı Kılavuzu
Yazdır
En üst sayfa > Müzik > Müzik Ayarları > Hoparlörlerden gelen sesin kalitesini optimize etme [SP Çıkış Optimize Edici]

## Hoparlörlerden gelen sesin kalitesini optimize etme [SP Çıkış Optimize Edici]

Müzikçalarda, hoparlörlerden çıkan sesin kalitesini optimize etmek için Dijital Doğrusal Fazlı Hoparlör özelliği bulunur.
Dijital Doğrusal Fazlı Hoparlör özelliği, frekans genliğini ve faz karakteristiklerini iyileştirerek sesin hassas bir şekilde konumlandırılmasını sağlar.
Not

- Bu fonksiyon sadece ürünle verilen hoparlörlerle çalışır. Müzikçalarınızla birlikte hoparlörler verilmemişse, [SP Çıkış Optimize Edici] öğesini [Kapalı] olarak ayarlayın.

- Birlikte hoparlörlerin verildiği model bazı ülkelerde/bölgelerde bulunmaz.

1. Home menüsünden, [Ayarlar] [Müzik Ayarları] [SP Çıkış Optimize Edici] istediğiniz ayar tipini seçin.

Tip | Açıklama
[SRS-NWGT015] | Ses dahili hoparlörlerden çıkarken [SP Çıkış Optimize Edici] özelliğini etkinleştirir. Ses SRS-NWGT015 için optimize edilir.
[Kapalı] | [SP Çıkış Optimize Edici] fonksiyonunu devre dışı bırakır ve hoparlörlerden normal ses çıkar.

Not

- [SP Çıkış Optimize Edici] özelliği kulaklıktan çıkan sese uygulanmaz.

- [SP Çıkış Optimize Edici] sadece müzik, ses podcast’i ve “SensMe™ Kanalları” için etkilidir. Bu fonksiyon, bir video, video podcast’i oynatıldığında veya FM radyo çalındığında uygulanmaz.

En üste geri dön