WALKMAN Benutzerhandbuch
Drucken
Startseite > Technische Daten > Technische Daten > Technische Daten

## Technische Daten

#### Unterstützte Dateiformate

Musik (einschließlich Podcasts (*1))
Audioformate (Codec) | MP3 | Format der Mediendatei: MP3 (MPEG-1 Layer3)-Dateiformat Dateierweiterung: .mp3 Bitrate: 32 bis 320 KBit/s (unterstützt variable Bitrate (VBR)) Abtastfrequenz (*2): 32, 44,1, 48 kHz
WMA | Format der Mediendatei: ASF-Dateiformat Dateierweiterung: .wma Bitrate: 32 bis 192 KBit/s (unterstützt variable Bitrate (VBR)) Abtastfrequenz (*2): 44,1 kHz * Kompatibel mit WM-DRM 10
AAC-LC (*3) | Format der Mediendatei: MP4-Dateiformat Dateierweiterung: .mp4, .m4a, .3gp Bitrate: 16 bis 320 KBit/s (unterstützt variable Bitrate (VBR)) (*4) Abtastfrequenz (*2): 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz
Linear PCM | Format der Mediendatei: Wave-Riff-Dateiformat Dateierweiterung: .wav Bitrate: 1.411 KBit/s Abtastfrequenz (*2): 44,1 kHz
Video (einschließlich Podcasts (*1))
Videoformate (Codec) |  | Bildfrequenz: max. 30 Bilder/s Auflösung: max. 720 × 480 (*5)
AVC (H.264/AVC) | Format der Mediendatei: MP4-Dateiformat, „Memory Stick“-Videoformat Dateierweiterung: .mp4, .m4v Profil: Baseline Profile Stufe: 1.2, 1.3, 2, 2.1, 2.2, 3 Bitrate: max. 10 MBit/s
MPEG-4 | Format der Mediendatei: MP4-Dateiformat, „Memory Stick“-Videoformat Dateierweiterung: .mp4, .m4v Profil: Simple Profile Bitrate: max. 6 MBit/s
Windows Media Video 9 (*6) | Format der Mediendatei: ASF-Dateiformat Dateierweiterung: .wmv Profil: VC1 Simple Profile, Main Profile Bitrate: max. 6 MBit/s
Audioformate (Codec) | AAC-LC (für AVC, MPEG-4) | Kanalzahl: max. 2 Kanäle Abtastfrequenz (*2): 24, 32, 44,1, 48 kHz Bitrate: max. 288 KBit/s pro Kanal
WMA (für Windows Media Video 9) | Bitrate: 32 bis 192 KBit/s (unterstützt variable Bitrate (VBR)) Abtastfrequenz (*2): 44,1 kHz * Kompatibel mit WM-DRM 10
Dateigröße |  | max. 4 GB
Anzahl der Dateien |  | max. 2.000
Foto (*7)
Fotoformat (Codec) | JPEG | Format der Mediendatei: Kompatibel mit DCF2.0-/Exif 2.21-Dateiformat Dateierweiterung: .jpg Profil: Baseline Profile Anzahl der Pixel: max. 4.096 × 4.096 Pixel (16.000.000 Pixel)
Anzahl der Dateien |  | Max. 20.000

(*1) Es können maximal 20.000 Podcasts aufgenommen werden.
(*2) Die Abtastfrequenz entspricht möglicherweise nicht allen Codierern.
(*3) Urheberrechtlich geschützte AAC-LC-Dateien können nicht wiedergegeben werden.
(*4) Nicht standardmäßige Bitraten oder nicht garantierte Bitraten sind je nach Abtastfrequenz möglich.
(*5) Diese Zahlen geben die maximale Auflösung abspielbarer Videos an, nicht die Display-Auflösung des Players. Die Auflösung des Displays beträgt 320 × 240.
(*6) Manche WMV-Dateien lassen sich nur wiedergeben, wenn sie mit Windows Media Player übertragen wurden.
(*7) Manche Fotodateien können je nach Dateiformat nicht wiedergegeben werden.

#### Maximal aufnehmbare Anzahl von Songs und Dauer (ca.)

Die ungefähren Angaben basieren auf übertragenen 4-minütigen Songs (keine Videos und Fotos) im MP3-Format. Bei anderen abspielbaren Audiodateiformaten kann die Anzahl der Songs anders sein als beim MP3-Format.

| NWZ-S754 | NWZ-S755
Bitrate | Anzahl | Dauer | Anzahl | Dauer
48 KBit/s | 4.950 | 330 Std. 00 Min. | 10.000 | 666 Std. 40 Min.
64 KBit/s | 3.650 | 243 Std. 20 Min. | 7.450 | 496 Std. 40 Min.
128 KBit/s | 1.800 | 120 Std. 00 Min. | 3.700 | 246 Std. 40 Min.
256 KBit/s | 925 | 61 Std. 40 Min. | 1.850 | 123 Std. 20 Min.
320 KBit/s | 740 | 49 Std. 20 Min. | 1.500 | 100 Std. 00 Min.

#### Maximale Aufnahmedauer bei Videos (ca.)

Die ungefähren Angaben für die Aufnahmedauer sind geschätzt und gelten für den Fall, dass nur Videos übertragen werden. Die Dauer variiert u. U. je nach den Betriebsbedingungen des Players.

| NWZ-S754 | NWZ-S755
Bitrate | Dauer | Dauer
Videoformat: 384 KBit/s Audioformat: 128 KBit/s | 29 Std. 20 Min. | 59 Std. 40 Min.
Videoformat: 768 KBit/s Audioformat: 128 KBit/s | 16 Std. 40 Min. | 34 Std. 00 Min.

#### Maximal aufnehmbare Anzahl von Fotos, die übertragen werden können (ca.)

Max. 20.000
Maximale Anzahl von Songs pro Ordner: 1.000
Die aufnehmbare Anzahl von Fotos ist je nach den Dateigrößen u. U. geringer.

#### Maximal aufnehmbare Anzahl von Wiedergabelisten

Maximal übertragbare Anzahl von Wiedergabelisten: 8.192
Maximale Anzahl von Songs pro Wiedergabeliste: 999

#### Kapazität (für den Benutzer verfügbare Kapazität) (*1)

NWZ-S754: 8 GB (ca. 6,99 GB = 7.513.210.880 Byte)
NWZ-S755: 16 GB (ca. 14,1 GB = 15.224.635.392 Byte)
(*1) Die verfügbare Speicherkapazität des Players variiert möglicherweise.
Ein Teil des Speichers wird für Datenverwaltungsfunktionen verwendet.

#### Ausgabe (Kopfhörer)

Frequenzgang
20 bis 20.000 Hz (bei der Wiedergabe von Datendateien, Einzelsignalmessung)

#### Noise Canceling-Funktion

Digitale Noise Canceling-Funktion
Umgebungseinstellung: Bus/Zug, Flugzeug, Büro
Noise Canceling-Modi: normaler Modus, Modus Geräuscharm, externer Eingabemodus

#### Gesamte Geräuschunterdrückungsrate (*1)

ca. 17 dB (*2)
(*1) Gemäß Sony-Messstandard.
(*2) Entspricht einer Schallenergieverringerung von etwa 98,0 % im Vergleich zur Nichtverwendung von Kopfhörern. ([Umgebung auswählen]: [Flugzeug])

#### UKW-Radio

UKW-Frequenzbereich
87,5 bis 108,0 MHz
(Sie können die UKW-Radiofunktion nicht nutzen, solange der Player in das Lautsprechersystem eingesetzt ist.)

#### Zwischenfrequenz (UKW)

128 kHz

#### Antenne

Kopfhörerkabel

#### Schnittstelle

Kopfhörer: Stereominibuchse
WM-PORT (Mehrfachanschluss): 22 Pins
Hi-Speed USB (USB 2.0-kompatibel)

#### Betriebstemperatur

5 °C bis 35 °C

#### ﻿Stromversorgung

- Eingebauter Lithium-Ionen-Akku

- USB-Stromversorgung (per Computer über USB-Anschluss am Player)

#### Ladedauer

USB-basiertes Laden
ca. 3 Stunden (vollständige Aufladung), ca. 1,5 Stunden (ca. 80 %)

#### Akkubetriebsdauer (bei ununterbrochener Wiedergabe)

Die tatsächliche Akkubetriebsdauer kann je nach den Einstellungen variieren. Die unten angegebenen geschätzten Stundenangaben zur Akkubetriebsdauer gelten bei normalen Gebrauchsbedingungen und den Einstellungen unter „Grundlegende Einstellung für Messung der Akkubetriebsdauer“ (siehe folgende Tabelle).
Hinweis

- Es wird immer eine geringe Menge Strom verbraucht, auch wenn der Player längere Zeit ausgeschaltet ist.

- Die Akkubetriebsdauer variiert je nach Lautstärkeeinstellung, Betriebsbedingungen und Umgebungstemperatur.

Musik | Noise Cancel EIN | Noise Cancel AUS
MP3-Wiedergabe mit 128 KBit/s | ca. 40 Stunden | ca. 50 Stunden
WMA-Wiedergabe mit 128 KBit/s | ca. 40 Stunden | ca. 50 Stunden
AAC-LC-Wiedergabe mit 128 KBit/s | ca. 39 Stunden | ca. 48 Stunden
Linear PCM-Wiedergabe mit 1.411 KBit/s | ca. 45 Stunden | ca. 56 Stunden
Video | Noise Cancel EIN | Noise Cancel AUS
MPEG-4-Wiedergabe mit 384 KBit/s | ca. 9 Stunden | ca. 10 Stunden
AVC Baseline-Wiedergabe mit 384 KBit/s | ca. 9 Stunden | ca. 10 Stunden
WMV-Wiedergabe mit 384 KBit/s | ca. 9 Stunden | ca. 10 Stunden
UKW-Radio | Noise Cancel EIN | Noise Cancel AUS
UKW-Radioempfang | ca. 18 Stunden | ca. 20 Stunden

#### Player-Einstellungen mit Auswirkungen auf die Akkubetriebsdauer

| Einstellung | Grundlegende Einstellung für Messung der Akkubetriebsdauer (Standardeinstellung)
[Allgemeine Einstellungen] | [Bildschirmschoner]:[Ein/Aus] (*1) [Details] | [Ein]
[Bildschirmschoner]:[Typ] (*1) [Details] | [Leerer Bildschirm]
[Bildschirmschoner]:[Verzögerung] (*2) [Details] | [30 Sekunden]
[Helligkeit] (*3) [Details] | [3]
[Batteriepflege] (*4) [Details] | [Aus]
[Musikeinstellungen] | [Equalizer] (*5) [Details] | [Soundeffekte Aus] (*6)
[VPT(Surround)] (*5) [Details] | [Soundeffekte Aus]
[DSEE(Klangverstärk.)] (*5) [Details] | [Aus]
[Clear Stereo] (*5) [Details] | [Aus]
[Dynamic Normalizer] (*5) [Details] | [Aus]
[DPC (Geschw.steuerung)] (*7) [Details] | [Aus]
[Text anzeigen] (*8) [Details] | [Ein]
[Karaoke/Sprache lernen] (*9) [Details] | [Aus]
[TV-Ausgang (Musik)] (*10) [Details] | [Aus]
[Videoeinstellungen] | [TV-Ausgang (Video)] (*11) [Details] | [Aus]

(*1) Mit der Einstellung [Aus] ist die Akkubetriebsdauer um etwa 80 % kürzer als mit der Einstellung [Ein] - [Leerer Bildschirm].
(*2) Je länger die Dauer, nach der sich der Bildschirmschoner einschaltet, desto kürzer die Akkubetriebsdauer bei kontinuierlicher Musikwiedergabe.
(*3) Mit der Einstellung [5] ist die Akkubetriebsdauer bei kontinuierlicher Videowiedergabe um etwa 45 % kürzer als mit der Einstellung [3].
(*4) Mit der Einstellung [Ein] ist die Akkubetriebsdauer um etwa 10 % kürzer als mit der Einstellung [Aus].
(*5) Wenn Sie für [Equalizer] eine andere Einstellung als [Soundeffekte Aus], für [VPT(Surround)] eine andere Einstellung als [Soundeffekte Aus], für [DSEE(Klangverstärk.)] die Einstellung [Ein], für [Clear Stereo] die Einstellung [Ein] und für [Dynamic Normalizer] die Einstellung [Ein] wählen, ist die Akkubetriebsdauer bei kontinuierlicher Musikwiedergabe um etwa 50 % kürzer als bei der Einstellung [Soundeffekte Aus] oder [Aus] für diese Optionen.
(*6) Bei in Lateinamerika verkauften Playern ist standardmäßig [Benutzerdefiniert 1] eingestellt. Mit der Einstellung [Benutzerdefiniert 1] ist die Akkubetriebsdauer bei kontinuierlicher Musikwiedergabe um etwa 20 % kürzer als mit der Einstellung [Soundeffekte Aus].
(*7) Mit der Einstellung [x2.0] ist die Akkubetriebsdauer bei kontinuierlicher Musikwiedergabe um etwa 70 % kürzer als mit der Einstellung [Aus].
(*8) Mit der Einstellung [Ein (Anzeige immer ein)] ist die Akkubetriebsdauer bei kontinuierlicher Musikwiedergabe um etwa 85 % kürzer als mit der Einstellung [Ein].
(*9) Mit der Einstellung [Karaoke (maximal)] ist die Akkubetriebsdauer bei kontinuierlicher Musikwiedergabe um etwa 85 % kürzer als mit der Einstellung [Aus].
(*10) Wenn Sie die Einstellung [Ein] wählen und der Bildschirm des Players auf einem Fernsehschirm angezeigt wird, ist die Akkubetriebsdauer ca. 90 % kürzer als bei der Einstellung [Aus].
(*11) Wenn Sie die Einstellung [Ein] wählen und der Bildschirm des Players auf einem Fernsehschirm angezeigt wird, ist die Akkubetriebsdauer ca. 55 % kürzer als bei der Einstellung [Aus].

#### Display

2 Zoll, TFT-Farbdisplay mit weißer LED-Hintergrundbeleuchtung, QVGA (240 × 320 Pixel), 262.144 Farben

#### Abmessungen (B/H/T, vorstehende Teile nicht eingeschlossen)

42,5 × 94,0 × 7,2 mm

#### Abmessungen (B/H/T)

42,7 × 94,2 × 7,5 mm

#### Gewicht

ca. 55 g
Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.
Zurück nach oben