Οδηγός χρήσης του WALKMAN
Εκτύπωση
Αρχική σελίδα > Χρονοδιακόπτης > Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη > Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη αδρανοποίησης [Sleep Timer Settings]

## Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη αδρανοποίησης [Sleep Timer Settings]

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη χρονική περίοδο, μετά από την οποία η συσκευή αναπαραγωγής θα μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής και θα απενεργοποιείται η οθόνη (χρονοδιακόπτης αδρανοποίησης).

1. Από το μενού Home, επιλέξτε [Settings] [Alarm/Sleep Timer] [Sleep Timer Settings] τον επιθυμητό τύπο ρύθμισης.

Τύπος | Περιγραφή
[Off] | Απενεργοποιεί το χρονοδιακόπτη αδρανοποίησης. (Προεπιλεγμένη ρύθμιση)
[After 30 Min] | Απενεργοποιεί τη συσκευή αναπαραγωγής έπειτα από 30 λεπτά.
[After 60 Min] | Απενεργοποιεί τη συσκευή αναπαραγωγής έπειτα από 60 λεπτά.
[After 90 Min] | Απενεργοποιεί τη συσκευή αναπαραγωγής έπειτα από 90 λεπτά.
[After 120 Min] | Απενεργοποιεί τη συσκευή αναπαραγωγής έπειτα από 120 λεπτά.

Συμβουλή

- Αφού ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη αδρανοποίησης, η ένδειξη εμφανίζεται στην περιοχή πληροφοριών.

Σημείωση

- Στις ακόλουθες περιπτώσεις, ο χρονοδιακόπτης αδρανοποίησης θα αναβληθεί μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

- Κατά τη διαγραφή δεδομένων.

- Κατά τη διαμόρφωση της μνήμης.

- Ο χρονοδιακόπτης αδρανοποίησης δεν θα ηχήσει στις ακόλουθες περιπτώσεις.

- Ενώ η συσκευή είναι συνδεδεμένη με έναν υπολογιστή.

- Κατά τη χρήση της λειτουργίας [Auto Preset] του ραδιοφώνου FM.

- Κατά την ανάλυση τραγουδιών για το "SensMe™ Channels".

- Ενώ ηχεί η ειδοποίηση.

- Ο χρονοδιακόπτης αδρανοποίησης θα ακυρωθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις.

- Κατά την είσοδο στη λειτουργία αναμονής.

- Κατά τη σύνδεση της συσκευής αναπαραγωγής με έναν υπολογιστή.

Πίσω στην κορυφή