Guía del usuario de WALKMAN
Imprimir
Página principal > Temporizador > Ajuste del temporizador > Ajuste del temporizador de suspensión [Ajustes temp. suspensión]

## Ajuste del temporizador de suspensión [Ajustes temp. suspensión]

Es posible establecer el período de tiempo tras el cual el reproductor entrará automáticamente en modo de espera y la pantalla se apagará (Temporizador de suspensión).

1. En el menú Inicio, seleccione [Ajustes] [Alarma/Temp. suspensión] [Ajustes temp. suspensión] el tipo de ajuste deseado.

Tipo | Descripción
[Desactivada] | Permite ajustar el temporizador de suspensión (ajuste predeterminado).
[30 Minutos] | Permite apagar el reproductor una vez transcurridos 30 minutos.
[60 Minutos] | Permite apagar el reproductor una vez transcurridos 60 minutos.
[90 Minutos] | Permite apagar el reproductor una vez transcurridos 90 minutos.
[120 Minutos] | Permite apagar el reproductor una vez transcurridos 120 minutos.

Sugerencia

- Después de ajustar el temporizador de suspensión, aparece en el área de información.

Nota

- En las siguientes situaciones, el temporizador de suspensión se pospondrá hasta que finalice el proceso.

- Eliminación de datos.

- Formateo de la memoria.

- El temporizador de suspensión no se activará en las siguientes situaciones.

- Cuando está conectado a un ordenador.

- Cuando utilice la función [Presinton. Automática] de la radio FM.

- Cuando analice canciones para “Canales SensMe™”.

- Cuando suene la alarma.

- El temporizador de suspensión se cancelará en las siguientes situaciones.

- Cuando entre en el modo de espera.

- Cuando conecte la unidad a un ordenador.

Volver al principio