WALKMAN-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Vianmääritys > Oireiden mahdollisia syitä > Käyttö

## Käyttö

Ääntä ei kuulu.

- Äänenvoimakkuus on nollassa.

- Suurenna äänenvoimakkuutta.

- Kuulokkeiden liitin ei ole oikein paikallaan.

- Jos kuulokkeet on kytketty väärin, ääni ei ehkä kuulu kuulokkeista oikein. Työnnä kuulokkeiden pistoke liitäntään niin, että se napsahtaa paikalleen [Tietoja].

- Kuulokkeiden liitin on likainen.

- Puhdista kuulokkeiden liitin pehmeällä, kuivalla liinalla.

- Jos ongelma ei poistu edellä mainittujen ohjeiden avulla, paina soittimen RESET-painiketta [Tietoja].

Tiedostoja ei voi toistaa.

- Akku on tyhjä.

- Lataa akku täyteen [Tietoja].

- Jos soitin ei toimi akun lataamisen jälkeenkään, palauta soittimen alkuperäiset asetukset painamalla RESET-painiketta [Tietoja].

- [TV Output(Video)] -asetus on [On].

- Valitse asetukseksi [Off] [Tietoja].

- Tiedostoja on vedetty ja pudotettu Windows-käyttöjärjestelmän Resurssienhallinnassa, eivätkä datahierarkiatasot ole enää samat kuin soittimessa.

- Siirrä tiedostot oikeaan paikkaan vetämällä ja pudottamalla [Tietoja].

- Siirretyt tiedostot eivät ole toistokelpoisessa muodossa.

- Lisätietoja toistokelpoisista muodoista on kohdassa [Tietoja]. Joitakin tiedostoja ei ehkä voi toistaa niiden ominaisuuksien vuoksi.

- Siirsit MP4-äänitiedostoja videokansioon vetämällä ja pudottamalla.

- Siirrä ne [MUSIC]-kansioon vetämällä ja pudottamalla.

- Kappaleen rajoitettu toistoaikajakso on umpeutunut tilausehtojen tms. perusteella.

- Toistoaikajakson ylittäneitä kappaleita ei voi toistaa. Päivitä ne tiedostojen siirtoon käytetyn ohjelman avulla.

Kappaleita ja valokuvia ei voi poistaa soittimesta.

- Kappaleita tai valokuvia ei voi poistaa soittimen kautta.

- Poista ne samalla ohjelmalla, jolla kappaleet on siirretty soittimeen tai käytä Windowsin Resurssienhallintaa.

Siirretyt tiedostot eivät näy tiedostoluettelossa.

- Soitin ei ehkä tunnista videoita ja valokuvia, joiden tiedostomuotoa ei tueta, ja ne eivät ehkä näy luettelossa [Tietoja].

- Jos tietokoneesta soittimeen siirretty videotiedosto nimetään uudelleen tai siirretään toiseen kansioon, soitin ei ehkä tunnista sitä, jolloin se ei näy videoluettelossa.

- Tiedostot on siirretty väärään paikkaan vetämällä ja pudottamalla.

- Siirrä tiedostot oikeaan paikkaan vetämällä ja pudottamalla [Tietoja].

- Soittimen sisäinen flash-muisti on alustettu Windows-käyttöjärjestelmän Resurssienhallinnan avulla.

- Alusta soittimen sisäinen flash-muisti [Tietoja].

- USB-kaapeli (vakiovaruste) on irronnut soittimesta tiedonsiirron aikana.

- Siirrä käyttökelpoiset tiedostot takaisin tietokoneeseen ja alusta soittimen sisäinen flash-muisti [Tietoja].

Kappaleita toistetaan vain tietyltä toistoalueelta, esimerkiksi yhdeltä albumilta.

- [Playback Range] -asetus [Tietoja] on [Selected Range].

- Muuta toistoalueasetusta.

Äänessä on häiriöitä.

- Melunvaimennus on käytössä hiljaisessa paikassa.

- Häiriöäänten kuuluminen vaihtelee häiriöäänen tyypin mukaan, ja hiljaisessa paikassa ne voivat olla herkemmin havaittavia kuin muualla. Poista melunvaimennus käytöstä [Tietoja]. Soittimen mukana toimitetut kuulokkeet on myös suunniteltu melko herkiksi, jotta melunvaimennus olisi paras mahdollinen meluisissa paikoissa, kuten ulkotiloissa tai junassa. Siksi hiljaisessa paikassa voi kuulua valkoista kohinaa, vaikka poistat melunvaimennuksen käytöstä.

- Jokin muu laite, kuten soittimen lähellä oleva matkapuhelin, lähettää radiosignaaleja.

- Älä käytä matkapuhelimia tai muita radiolaitteita soittimen lähellä.

- CD-levyiltä tai muilta tallennusvälineiltä tuodut musiikkitiedot ovat vahingoittuneet.

- Poista tiedot ja tuo ja siirrä ne sitten uudelleen. Kun tuot tietoja tietokoneeseen, sulje kaikki muut sovellukset, jotta tiedostot eivät vahingoitu.

- Siirretyt tiedostot eivät ole toistokelpoisessa muodossa. Lisätietoja on kohdassa [Tietoja].

- Joitakin kappaleita ei ehkä voi toistaa niiden ominaisuuksien vuoksi.

- Kuulokkeiden liitin on likainen.

- Puhdista kuulokkeiden liitin pehmeällä, kuivalla liinalla.

Melunvaimennustoiminnolla ei ole mitään vaikutusta.

- Melunvaimennustoiminto ei ole käytössä.

- Valitse [Noise Canceling: On/Off] -asetukseksi [On] [Tietoja].

- Käytät muita kuin soittimen mukana toimitettuja kuulokkeita.

- Käytä soittimen mukana toimitettuja kuulokkeita.

- Soittimen mukana toimitettujen kuulokkeiden korvanapit ovat vääränkokoiset, tai ne ovat väärässä asennossa.

- Vaihda korvanapit erikokoisiksi tai muuta niiden asentoa niin, että ne istuvat korvissa miellyttävästi ja tiukasti [Tietoja]. Jos vaihdat korvanapit erikokoisiksi, kierrä ne lujasti kiinni kuulokkeisiin, jotta korvanappi ei irtoa ja jää korvaasi.

- Mikrofonin herkkyyttä ei ole säädetty oikein.

- Soitin on säädetty tehtaalla siten, että melunvaimennustoiminto on mahdollisimman tehokas. Tehokkuutta voi kuitenkin lisätä suurentamalla tai pienentämällä soittimen mukana toimitetuissa kuulokkeissa olevan mikrofonin herkkyyttä. Säädä melunvaimennustoiminto [Tietoja].

- Soitinta käytetään hiljaisessa paikassa.

- Melunvaimennustoiminto ei ehkä toimi hiljaisessa paikassa tai tiettyjen häiriöäänien kohdalla.

- Valittu digitaalinen suodatin ei sovellu ympäristön äänien vaimentamiseen kyseisessä paikassa.

- Valitse [Select NC Environment] -asetus, joka soveltuu parhaiten kyseiseen paikkaan [Tietoja].

[VPT(Surround)]-asetus tai [Clear Stereo] -toiminto ei ole käytössä.

- Kun ääntä toistetaan ulkoisista kaiuttimista telakointiaseman (lisävaruste) kautta, [VPT(Surround)]-asetukset ja [Clear Stereo]-toiminto eivät ehkä toimi, sillä soitin on suunniteltu vain yhteensopivia kuulokkeita varten. Se ei ole merkki viasta.

Soitin ei vastaa painikkeisiin lainkaan.

- HOLD-kytkin on HOLD-asennossa.

- Siirrä soittimen oikeassa sivussa oleva HOLD-kytkin vastakkaiseen asentoon [Tietoja].

- Soittimeen on tiivistynyt kosteutta.

- Anna soittimen kuivua muutama tunti.

- Akun varaus on alhainen tai se ei ole riittävä.

- Lataa akku liittämällä soitin käynnissä olevaan tietokoneeseen [Tietoja].

- Jos mikään ei muutu akun lataamisen jälkeen, palauta soittimen alkuperäiset asetukset painamalla RESET-painiketta [Tietoja].

- Soitin on kytketty tietokoneeseen USB-yhteyden kautta.

- Irrota USB-kaapeli ennen soittimen käyttämistä.

Toistoa ei voi pysäyttää.

- Tässä soittimessa toiston pysäyttämisellä ja taukotilalla ei ole eroa. Kun painat -painiketta, tulee näkyviin ja toisto siirtyy taukotilaan/pysähtyy.

Äänenvoimakkuus on liian alhainen.

- [AVLS (Volume Limit)] on käytössä.

- Poista [AVLS (Volume Limit)] käytöstä [Tietoja].

Kuulokkeiden oikeanpuoleisesta kanavasta ei kuulu ääntä. Tai kuulokkeiden molemmista kanavista kuuluu oikeapuoleisen kanavan ääni.

- Kuulokkeiden liitin ei ole täysin paikallaan.

- Jos kuulokkeita ei ole liitetty oikein, ääni ei ehkä kuulu oikein. Työnnä kuulokkeiden liitin liitäntään, kunnes kuuluu napsahdus [Tietoja].

Toisto pysähtyy äkillisesti.

- Akun varaus ei ole riittävä.

- Lataa akku liittämällä soitin käynnissä olevaan tietokoneeseen [Tietoja].

- Yrität toistaa kappaleita tai videotiedostoja, joita ei voi toistaa.

- Toista muita kappaleita tai videotiedostoja.

Kappaleiden sanat eivät näy.

- Kappaleessa ei ole sanoitustietoja [Tietoja].

- Luo kappaletta vastaava LRC-tiedosto sanojen näyttämistä varten.

- Tiedoston nimi tai tiedostomuoto on väärä.

- Lisätietoja tiedostojen nimeämisestä ja tiedostomuodoista on kohdassa [Tietoja].

Pikkukuvia (esim. albumien kansia) ei näy.

- Kappaleissa, jotka ovat soittimen tukemassa tiedostomuodossa, ei ole kansikuvatietoja. Pikkukuvat näytetään vain, kun kappaleissa on soittimen tukemia kansikuvatietoja.

- Siirrä tiedostot uudelleen Windows Media Player 11 -ohjelmalla tai muulla siirto-ohjelmistolla.

- Pikkukuvan nimi ei vastaa videon nimeä tai video on väärässä paikassa.

- Siirrä [VIDEO]-kansiossa olevaan kansioon JPEG-tiedosto, jolla on sama nimi kuin videolla.

- Jos valokuviin ei ole liitetty Exif-tiedostomuodossa olevia pikkukuvia, pikkukuvia ei voi näyttää.

- Jos kappale on siirretty soittimeen ilman kansikuvatietoja, siihen ei enää voi liittää kansikuvatietoja, vaikka kappale siirrettäisiin uudelleen kansikuvatietojen kanssa.

- Poista kappale soittimesta ja siirrä se sitten uudelleen soittimeen kansikuvatietojen kanssa.

Soittimen virta katkesi ja kytkeytyi sitten uudelleen.

- Jos soittimessa tapahtuu toimintahäiriö, soittimen virta katkeaa ja kytkeytyy sitten uudelleen automaattisesti.

Soitin ei toimi oikein.

- Tietokone on käynnistetty tai käynnistetty uudelleen, kun soitin on ollut liitettynä siihen.

- Palauta soitin painamalla soittimen RESET-painiketta [Tietoja]. Irrota soitin, kun käynnistät tietokoneen tai käynnistät sen uudelleen.

Takaisin ylös