WALKMAN-käyttöohjeet
Tulosta
Ensimmäiselle sivulle > Asetukset > Yleiset asetukset > Näytönsäästäjän asettaminen [Screensaver Settings]

## Näytönsäästäjän asettaminen [Screensaver Settings]

Näytönsäästäjän ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä
Näytönsäästäjän tyypin vaihtaminen
Näytönsäästäjän käynnistymisen odotusajan valitseminen
Jos mitään toimintoa ei käytetä tiettyyn aikaan, soitin käynnistää näytönsäästäjän. Voit asettaa näytönsäästäjän joko tyhjentämään näytön tai näyttämään soittimessa olevia valokuvia diaesityksenä. Voit määrittää ajan, jonka kuluttua näytönsäästäjä käynnistyy.

### Näytönsäästäjän ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

1. Valitse Home-valikosta [Settings] [Common Settings] [Screensaver] [On/Off] haluamasi asetustyyppi.

Tyyppi | Kuvaus
[On] | Käynnistää näytönsäästäjän, jos mitään toimintoa ei käytetä tietyn ajan kuluessa. (oletusasetus)
[Off] | Näytönsäästäjä ei käynnisty.

### Näytönsäästäjän tyypin vaihtaminen

1. Valitse Home-valikosta [Settings] [Common Settings] [Screensaver] [Type] haluamasi asetustyyppi.

Tyyppi | Kuvaus
[Blank] | Tyhjentää näytön. (oletusasetus)
[Slide Show] | Tuo näkyviin diaesityksen, kun soitin kytketään verkkovirtaan. Aseta diaesityksen asetukset seuraavassa kerrotulla tavalla. (*1)

(*1) Diaesitys tulee näkyviin vain, kun soitin kytketään verkkovirtaan ja soittimessa on valokuvia, joita voi näyttää diaesityksenä. Jos soitin toimii akkuvirralla, näytönsäästäjä tyhjentää aina näytön tästä asetuksesta riippumatta. Kun akku on ladattu täyteen, diaesitys loppuu, jos soitin ei parhaillaan toista jotakin kappaletta. Jos soittimessa ei ole valokuvia, joita voi käyttää diaesityksessä, näytönsäästäjä himmentää näytön.

#### Diaesityksen asetusten valitseminen

Jos valitset [Slide Show] -asetuksen, näkyviin tulee [Slide Show] -näyttö, jossa voit valita haluamasi diaesityksen asetukset. Valitse haluamasi asetustyyppi.

Tyyppi | Kuvaus
[All Photos (VERT)] | Näyttää diaesityksenä kaikki soittimeen tallennetut kuvat pystysuuntaisina.
[All Photos (HORZ)] | Näyttää diaesityksenä kaikki soittimeen tallennetut kuvat vaakasuuntaisina.
[Folder (VERT)] | Näyttää diaesityksenä [PICTURE]-kansion [SCREENSAVER]-kansioon tallennetut kuvat pystysuuntaisina. (oletusasetus)
[Folder (HORZ)] | Näyttää diaesityksenä [PICTURE]-kansion [SCREENSAVER]-kansioon tallennetut kuvat vaakasuuntaisina.

### Näytönsäästäjän käynnistymisen odotusajan valitseminen

1. Valitse Home-valikosta [Settings] [Common Settings] [Screensaver] [Delay] haluamasi asetustyyppi.

Tyyppi | Kuvaus
[15 Sec] | Näytönsäästäjä tulee esiin, jos mitään toimintoa ei käytetä 15 sekuntiin.
[30 Sec] | Näytönsäästäjä tulee esiin, jos mitään toimintoa ei käytetä 30 sekuntiin. (oletusasetus)
[1 Min] | Näytönsäästäjä tulee esiin, jos mitään toimintoa ei käytetä 1 minuuttiin.
[3 Min] | Näytönsäästäjä tulee esiin, jos mitään toimintoa ei käytetä 3 minuuttiin.
[5 Min] | Näytönsäästäjä tulee esiin, jos mitään toimintoa ei käytetä 5 minuuttiin.
[30 Min] | Näytönsäästäjä tulee esiin, jos mitään toimintoa ei käytetä 30 minuuttiin.

Huomautus

- Näytönsäästäjä ei tule esiin seuraavissa tilanteissa:

- Videota toistetaan, kun [TV Output(Video)] -asetus on [Off].

- Podcast-videota toistetaan.

- Kappaletta toistetaan, ja [Display Lyrics] -asetus on [On (No Screen Off)].

- Kappaletta toistetaan, ja [Karaoke/Language Study] -asetus on [Maximum Karaoke Mode] tai [Minimum Karaoke Mode].

- Kuuluvaa FM-radioasemaa etsitään FM-radion [Auto Preset] -toiminnon avulla.

- Soitin on kytketty tietokoneeseen. (Näytönsäästäjän käynnistymisen sijaan näyttö himmenee. Kun akku on ladattu täyteen, näyttö sammuu riippumatta näytönsäästäjän asetuksista.)

- Tietokantaa muodostetaan tai palautetaan.

- Kappaleita analysoidaan ”SensMe™ Channels” -toimintoa varten. (Näytönsäästäjän käynnistymisen sijaan näyttö himmenee.)

- Hälytysääni kuuluu.

- Akkua ladataan, ja [Type]-asetus on [Blank]. (Näytönsäästäjän käynnistymisen sijaan näyttö himmenee.)

Takaisin ylös