WALKMAN felhasználói útmutató
Nyomtatás
Legfelső oldal > Műszaki adatok > Műszaki adatok > Műszaki adatok

## Műszaki adatok

#### Támogatott fájlformátumok

Zene (beleértve a podcastokat is (*1))
Hangformátum (kodek) | MP3 | Médiafájl-formátum: MP3 (MPEG-1 Layer3) fájlformátum Fájlkiterjesztés: .mp3 Tömörítés: 32–320 kb/s (Támogatja a változó bitsűrűséget (VBR)) Mintavételi frekvencia (*2): 32, 44,1, 48 kHz
WMA | Médiafájl-formátum: ASF fájlformátum Fájlkiterjesztés: .wma Tömörítés: 32–192 kb/s (Támogatja a változó bitsűrűséget (VBR)) Mintavételi frekvencia (*2): 44,1 kHz * A WM-DRM 10-zel kompatibilis
AAC-LC (*3) | Médiafájl-formátum: MP4 fájlformátum Fájlkiterjesztés: .mp4, .m4a, .3gp Tömörítés: 16–320 kb/s (Támogatja a változó bitsűrűséget (VBR)) (*4) Mintavételi frekvencia (*2): 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz
Linear PCM | Médiafájl-formátum: Wave-Riff fájlformátum Fájlkiterjesztés: .wav Tömörítés: 1 411 kb/s Mintavételi frekvencia (*2): 44,1 kHz
Videó (beleértve a podcastokat is (*1))
Videoformátum (kodek) |  | Képsebesség: max. 30 képkocka/másodperc Felbontás: max. 720 × 480 (*5)
AVC (H.264/AVC) | Médiafájl-formátum: MP4 fájlformátum, „Memory Stick” videoformátum Fájlkiterjesztés: .mp4, .m4v Profil: Baseline Profile Szint: 1,2, 1,3, 2, 2,1, 2,2, 3 Tömörítés: max. 10 Mb/s
MPEG-4 | Médiafájl-formátum: MP4 fájlformátum, „Memory Stick” videoformátum Fájlkiterjesztés: .mp4, .m4v Profil: Simple Profile Tömörítés: max. 6 Mb/s
Windows Media Video 9 (*6) | Médiafájl-formátum: ASF fájlformátum Fájlkiterjesztés: .wmv Profil: VC1 Simple Profile, Main Profile Tömörítés: max. 6 Mb/s
Hangformátum (kodek) | AAC-LC (AVC, MPEG-4) | Csatornák száma: max. 2 csatorna Mintavételi frekvencia (*2): 24, 32, 44,1, 48 kHz Tömörítés: max. 288 kb/s/csatorna
WMA (a Windows Media Video 9 verzióhoz) | Tömörítés: 32–192 kb/s (Támogatja a változó bitsűrűséget (VBR)) Mintavételi frekvencia (*2): 44,1 kHz * A WM-DRM 10-zel kompatibilis
Fájlméret |  | Max. 4 GB
Fájlok száma |  | Max. 2 000
Fénykép (*7)
Fényképformátum (kodek) | JPEG | Médiafájl-formátum: a DCF2.0/Exif 2.21 fájlformátummal kompatibilis Fájlkiterjesztés: .jpg Profil: Baseline Profile Képpontok száma: max. 4 096 × 4 096 képpont (16 000 000 képpont)
Fájlok száma |  | Max. 20 000

(*1) A rögzíthető podcastok maximális száma 20 000.
(*2) A mintavételi frekvencia nem minden esetben egyezik meg az összes kódolóval.
(*3) A szerzői jog által védett AAC-LC fájlokat nem lehet lejátszani.
(*4) A nem szabványos tömörítések és a nem garantált tömörítések a mintavételi frekvenciától függően vannak feltüntetve.
(*5) Ezek a számok a lejátszható videók maximális felbontását jelzik, és nem a lejátszó kijelzőjének felbontását. A kijelző felbontása 320 × 240.
(*6) Egyes WMV-fájlok csak a Windows Media Player programmal végzett átvitel esetén játszhatók le.
(*7) Bizonyos fényképfájlok, a fájlformátumuktól függően, nem játszhatók le.

#### A maximálisan rögzíthető zeneszámok száma és időtartama (kb.)

A becsült értékek azt feltételezik, hogy csak 4 perc hosszúságú zeneszámokat másol át MP3-formátumban (videókat és fényképeket pedig nem). Más zenei fájlformátumok esetében a zeneszámok darabszáma és hossza eltérhet az MP3 formátumtól.

| NWZ-S754 | NWZ-S755
Tömörítés | Szám | Idő | Szám | Idő
48 kb/s | 4 950 | 330 óra 00 perc | 10 000 | 666 óra 40 perc
64 kb/s | 3 650 | 243 óra 20 perc | 7 450 | 496 óra 40 perc
128 kb/s | 1 800 | 120 óra 00 perc | 3 700 | 246 óra 40 perc
256 kb/s | 925 | 61 óra 40 perc | 1 850 | 123 óra 20 perc
320 kb/s | 740 | 49 óra 20 perc | 1 500 | 100 óra 00 perc

#### A maximálisan rögzíthető videók időtartama (kb.)

A becsült értékek azt feltételezik, hogy kizárólag videókat másol át a lejátszóra. A lejátszó használatának körülményeitől függően ezek a számok változhatnak.

| NWZ-S754 | NWZ-S755
Tömörítés | Idő | Idő
Videoformátum: 384 kb/s Hangformátum: 128 kb/s | 29 óra 20 perc | 59 óra 40 perc
Videoformátum: 768 kb/s Hangformátum: 128 kb/s | 16 óra 40 perc | 34 óra 00 perc

#### Az átvihető fényképek maximális száma (kb.)

Max. 20 000
Az egyes mappákban lévő zeneszámok maximális száma: 1 000
A fájlok méretétől függően az átvihető fényképek száma kevesebb is lehet.

#### A maximálisan rögzíthető lejátszási listák száma

A maximálisan átvihető lejátszási listák száma: 8 192
Az egyes lejátszási listákban lévő zeneszámok maximális száma: 999

#### Kapacitás (a felhasználó által használható kapacitás) (*1)

NWZ-S754: 8 GB (Kb. 6,99 GB = 7 513 210 880 bájt)
NWZ-S755: 16 GB (Kb. 14,1 GB = 15 224 635 392 bájt)
(*1) A lejátszó rendelkezésre álló tárolókapacitása változhat.
A memória egyik része adatkezelési funkciókra szolgál.

#### Kimenet (fejhallgató)

Frekvenciaválasz
20–20 000 Hz (adatfájl lejátszásakor, egy jellel mérve)

#### Zajszűrési funkció

Digitális zajszűrési funkció
Környezeti beállítás: Busz / Vonat / Repülőgép / Iroda
Zajszűrési módok: Normál mód / Csendes mód / Külső bemenet mód

#### Teljes zajcsillapítási arány (*1)

Körülbelül 17 dB (*2)
(*1) A Sony mérési szabványa szerint.
(*2) A funkció a zaj energiáját körülbelül 98% mértékben csökkenti a fülhallgató nélküli állapothoz viszonyítva. ([Select NC Environment]: [Airplane])

#### FM-rádió

FM-frekvenciatartomány
87,5–108,0 MHz
(Nem használhatja az FM-rádió funkciót, amíg a lejátszót a hangszórórendszerrel használja.)

#### IF (FM)

128 kHz

#### Antenna

Fülhallgató kábelantennája

#### Csatlakozók

Fejhallgató: Sztereó mini dugasz
WM-PORT (többcsatlakozós terminál): 22 tűs
Nagysebességű USB (USB 2.0 kompatibilis)

#### Üzemi hőmérséklet

5 °C–35 °C

#### ﻿Tápellátás

- Beépített, újratölthető, lítium-ion akkumulátor

- USB-tápellátás (számítógépről, a lejátszó USB-csatlakozóján keresztül)

#### Töltési idő

USB-alapú töltés
Kb. 3 óra (teljes töltés), kb. 1,5 óra (kb. 80 %)

#### Az akkumulátor élettartama (folyamatos lejátszás)

Az akkumulátor aktuális élettartama a beállításoktól függően változhat. Az alábbi, akkumulátorhasználatra vonatkozó, órában megadott becsült értékek általános használati feltételeket és az alábbi táblázatban látható „Az akkumulátor-élettartam mérésének alapbeállítása” beállításokat feltételezik.
Megjegyzés

- Még ha hosszabb ideig ki is van kapcsolva, a lejátszó akkor is elhasznál egy minimális mennyiségű áramot.

- Az akkumulátor élettartama a hangerő beállításaitól, a használati feltételektől és a környezet hőmérsékletétől függően változhat.

Zene | Zajszűrés BE | Zajszűrés KI
Lejátszás MP3 128 kb/s mellett | Kb. 40 óra | Kb. 50 óra
Lejátszás WMA 128 kb/s mellett | Kb. 40 óra | Kb. 50 óra
Lejátszás AAC-LC 128 kb/s mellett | Kb. 39 óra | Kb. 48 óra
Lejátszás Linear PCM 1 411 kb/s mellett | Kb. 45 óra | Kb. 56 óra
Videó | Zajszűrés BE | Zajszűrés KI
Lejátszás MPEG-4 384 kb/s mellett | Kb. 9 óra | Kb. 10 óra
Lejátszás az AVC Baseline profillal 384 kb/s mellett | Kb. 9 óra | Kb. 10 óra
Lejátszás WMV 384 kb/s mellett | Kb. 9 óra | Kb. 10 óra
FM-rádió | Zajszűrés BE | Zajszűrés KI
FM-adás vételekor | Kb. 18 óra | Kb. 20 óra

#### Az akkumulátor-élettartamot befolyásoló lejátszóbeállítások

| Beállítás | Az akkumulátor-élettartam mérésének alapbeállítása (alapértelmezett beállítás)
[Common Settings] | [Screensaver]: [On/Off] (*1) [Részletek] | [On]
[Screensaver]:[Type] (*1) [Részletek] | [Blank]
[Screensaver]: [Delay] (*2) [Részletek] | [30 Sec]
[Brightness] (*3) [Részletek] | [3]
[Battery Care] (*4) [Részletek] | [Off]
[Music Settings] | [Equalizer] (*5) [Részletek] | [None] (*6)
[VPT(Surround)] (*5) [Részletek] | [None]
[DSEE(Sound Enhance)] (*5) [Részletek] | [Off]
[Clear Stereo] (*5) [Részletek] | [Off]
[Dynamic Normalizer] (*5) [Részletek] | [Off]
[DPC (Speed Control)] (*7) [Részletek] | [Off]
[Display Lyrics] (*8) [Részletek] | [On]
[Karaoke/Language Study] (*9) [Részletek] | [Off]
[TV Output(Music)] (*10) [Részletek] | [Off]
[Video Settings] | [TV Output(Video)] (*11) [Részletek] | [Off]

(*1) Az [Off] beállítás körülbelül 80%-kal rövidebb akkumulátor-élettartamot eredményez, mint az [On] - [Blank] beállítás.
(*2) Minél hosszabb a várakozási idő, annál rövidebb az akkumulátor élettartama folyamatos zenelejátszás mellett.
(*3) Az [5]-ös beállítás a [3]-as beállításhoz képest a folyamatos videolejátszás alatt 45%-kal rövidebb akkumulátor-élettartamot eredményez.
(*4) Az [On] beállítás körülbelül 10%-kal rövidebb akkumulátor-élettartamot eredményez, mint az [Off] beállítás.
(*5) Ha az [Equalizer] beállítást nem [None] értékűre, a [VPT(Surround)] beállítást nem [None] értékűre, a [DSEE(Sound Enhance)] beállítást nem [On] értékűre, a [Clear Stereo] beállítást nem [On] értékűre és a [Dynamic Normalizer] beállítást nem [On] értékűre állítja, körülbelül 50%-kal csökken az akkumulátor élettartama folyamatos zenelejátszás esetén ahhoz képest, mintha [None] vagy [Off] értékűre állítaná azokat.
(*6) A Latin-Amerika régióban értékesített lejátszók alapbeállítása [Custom 1]. A [Custom 1] beállítás a [None] beállításhoz képest a folyamatos zenelejátszás alatt 20%-kal rövidebb akkumulátor-élettartamot eredményez.
(*7) Az [x2.0] beállítás az [Off] beállításhoz képest a folyamatos zenelejátszás alatt 70%-kal rövidebb akkumulátor-élettartamot eredményez.
(*8) Az [On (No Screen Off)] beállítás az [On] beállításhoz képest a folyamatos zenelejátszás alatt 85%-kal rövidebb akkumulátor-élettartamot eredményez.
(*9) A [Maximum Karaoke Mode] beállítás az [Off] beállításhoz képest a folyamatos zenelejátszás alatt 85%-kal rövidebb akkumulátor-élettartamot eredményez.
(*10) Az [On] beállítás a lejátszó képernyőjét televízión megjelenítve a lejátszó akkumulátor-élettartamát körülbelül 90%-kal csökkenti az [Off] beállításhoz képest.
(*11) Az [On] beállítás a lejátszó képernyőjét televízión megjelenítve a lejátszó akkumulátor-élettartamát körülbelül 55%-kal csökkenti az [Off] beállításhoz képest.

#### Kijelző

2 hüvelykes, színes TFT-kijelző, fehér LED-háttérvilágítással, QVGA (240 × 320 képpont), 262 144 szín

#### Méretek (szélesség/magasság/mélység, kilógó részeket leszámítva)

42,5 × 94,0 × 7,2 mm

#### Méretek (szélesség/magasság/mélység)

42,7 × 94,2 × 7,5 mm

#### Tömeg

Kb. 55 g
A forma és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.
Vissza a tetejére