WALKMAN Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Impostazioni > Impostazioni della funzione Noise Cancel > Regolazione dell’effetto Noise Cancel [Imp. liv. Noise Cancel]

## Regolazione dell’effetto Noise Cancel [Imp. liv. Noise Cancel]

Il lettore è progettato per ottenere la massima efficacia dalla funzione Noise Cancel [Dettagli]. Tuttavia, l’effetto può essere migliorato a seconda della conformazione dell’orecchio e dell’ambiente di utilizzo aumentando (o diminuendo) la sensibilità del microfono installato negli auricolari. La sensibilità del microfono può essere regolata impostando il livello Noise Cancel. Se l’effetto Noise Cancel non è soddisfacente, regolare la funzione.

1. Dal menu Home selezionare [Impostazioni] [Impostazioni NC] [Imp. liv. Noise Cancel].

1. Premere il tasto / per regolare il livello dell’impostazione, quindi premere il tasto per confermare.

- L’impostazione può essere regolata su 31 livelli diversi. La posizione centrale dell’indicatore corrisponde al massimo effetto in un ambiente normale. Spostare la posizione dell’indicatore per ottenere il valore desiderato.

Suggerimento

- Si può anche regolare l’impostazione dalla schermata [Modi NC], selezionando [Imp. liv. Noise Cancel] dal menu delle opzioni.

Nota

- Questa funzione è efficace solo quando gli auricolari in dotazione sono collegati al lettore e [Noise Cancel: Attiv./Disatt.] è impostato su [Attiva].

- L’impostazione predefinita (posizione centrale dell’indicatore) corrisponde al massimo effetto in un ambiente normale. L’effetto della funzione Noise Cancel non viene sempre migliorato portando al massimo la sensibilità del microfono.

Torna all’inizio