Reader™ Manuale dell’utente
Stampa
Pagina principale > Operazioni preliminari > Batteria > Ricarica del dispositivo Reader

## Ricarica del dispositivo Reader

L’icona di stato della batteria sul lato destro della barra di stato indica il livello della batteria. Vedere Dettagli.
Se il livello è basso adottare uno dei metodi indicati nelle sezioni di seguito per caricare il dispositivo Reader.

1. Connettore USB

1. Indicatore di ricarica/occupato

### Ricarica tramite computer

1. Accendere il computer.

1. Collegare il dispositivo Reader al computer utilizzando il cavo USB in dotazione.

Attendere la visualizzazione della schermata sottostante.

Per | Descrizione
Installare il software Reader, o trasferire i dati | Toccare [Sì] per installare il software Reader o trasferire i file dal computer al dispositivo Reader durante la ricarica. Il dispositivo Reader non può essere utilizzato durante il trasferimento. Dopo la visualizzazione della schermata di memorizzazione USB, il dispositivo Reader viene rilevato sul computer e compaiono le unità “READER” e “SETUP”. Quando l’icona * viene sostituita dall’icona la ricarica è completa. Una volta completata la ricarica scollegare il cavo USB dal dispositivo Reader e dal computer. Dopo qualche istante viene visualizzata la schermata [Home]. * Questa icona viene visualizzata solo se il dispositivo Reader è nella modalità di trasferimento dati.
Ricarica del dispositivo Reader | Toccare [No] o premere il pulsante (Indietro) per ritornare alla schermata precedente. In alternativa, premere il pulsante (Home). Viene visualizzata la schermata [Home]. Quando l’icona viene sostituita dall’icona la ricarica è completa. In questa modalità il dispositivo Reader non viene rilevato dal computer*. Una volta completata la ricarica scollegare il cavo USB dal dispositivo Reader e dal computer. * Questa situazione può variare, a seconda delle impostazioni del proprio computer.

Nota

- Il computer deve essere acceso per caricare il dispositivo Reader. Il dispositivo Reader non viene caricato se il computer entra nella modalità di sospensione o di standby. Tenere il computer acceso, con un’alimentazione stabile e continua, durante la ricarica del dispositivo Reader.

- Il pulsante (Accensione) non può essere utilizzato quando il dispositivo Reader è connesso al computer e in modalità di carica.

- Se si spegne il dispositivo Reader toccando [Impostazioni] [Spegnimento del dispositivo] durante la modalità di carica, il dispositivo Reader interromperà la carica.

Suggerimento

- È inoltre possibile caricare il dispositivo Reader utilizzando l’adattatore CA (PRSA-AC10/PRSA-AC1A, in vendita separatamente). Questo metodo di ricarica richiede circa 2 ore per caricare completamente la batteria.

- Per passare dalla modalità di ricarica alla modalità di trasferimento dati, toccare la barra di stato per visualizzare la finestra di notifica toccare [USB collegato] [Sì].

### Icona di stato della carica/batteria

L’icona di stato della carica/batteria mostra lo stato di ricarica o la carica rimanente approssimativa della batteria.

Icona | Descrizione
| Quattro barre indicano una batteria completamente carica (o quasi totalmente carica). Il numero di barre diminuisce in base alla carica della batteria. Zero barre indicano che la batteria è quasi scarica.
| La batteria è completamente carica.
| La batteria si sta caricando.

Vai all'inizio della pagina