Brukerhåndbok for Reader™
Skriv ut
Hovedsiden > Komme i gang > Batteri > Lade Reader

## Lade Reader

Lade-/batteristatusikonet på høyre side av statuslinjen viser batterinivået. Se Detaljer.
Hvis det er lavt, velger du en av fremgangsmåtene i de neste delene for å lade din Reader.

1. USB-kontakt

1. Lade/opptatt-indikator

### Lade via datamaskinen

1. Slå på datamaskinen.

1. Koble din Reader til datamaskinen med den medfølgende USB-kabelen.

Vent til skjermbildet nedenfor vises.

Hvis du vil | Beskrivelse
Installere Reader-programvaren, eller overføre data | Tapp [Yes] for å installere Reader-programvaren eller overføre filer fra datamaskinen til din Reader mens den lades. Din Reader kan ikke brukes under overføring. Når USB-lagringsskjermbildet vises på Reader, er den registrert av datamaskinen, og stasjonene "READER" og "SETUP" vises på datamaskinen. Når -ikonet* endres til -ikonet, er ladingen fullført. Når ladingen er fullført, kobler du USB-kabelen fra din Reader og datamaskinen. Etter en kort stund vises skjermbildet [Hjem]. * Dette ikonet vises bare når din Reader er i dataoverføringsmodus.
Lade Reader | Tapp [No], eller trykk på (Tilbake)-knappen for å gå tilbake til det forrige skjermbildet. Du kan også trykke på (Hjem)-knappen. Skjermbildet [Hjem] vises. Når -ikonet endres til -ikonet, er ladingen fullført. I denne modusen blir Reader ikke registrert av datamaskinen*. Når ladingen er fullført, kobler du USB-kabelen fra din Reader og datamaskinen. * Dette kan variere avhengig av datamaskinens innstillinger.

Merk

- Datamaskinen må være slått på for å lade din Reader. Din Reader blir ikke ladet hvis datamaskinen går i dvalemodus eller standby-modus. La datamaskinen være slått på med en stabil og konstant strømforsyning når din Reader lades.

- (På/av)-knappen kan ikke brukes når Reader er koblet til datamaskinen for lading.

- Hvis du slår av Reader ved å tappe [Settings] [Device Shutdown] i lademodus, stopper ladingen av Reader.

Tips

- Du kan også lade Reader med strømadapteren (PRSA-AC10/PRSA-AC1A, selges separat). Med denne fremgangsmåten tar det ca. 2 timer å lade batteriet helt opp.

- Hvis du vil skifte fra lademodus til dataoverføringsmodus, tapper du statuslinjen for å vise meldingsvinduet tapp [USB connected] [Yes].

### Lade-/batteristatusikon

Lade-/batteristatusikonet viser ladestatus eller omtrentlig gjenværende batterilading.

Ikon | Beskrivelse
| Fire streker indikerer at batteriet er helt oppladet eller nesten helt oppladet. Antall streker reduseres når batterinivået synker. Null streker indikerer at batteriet nesten er helt utladet.
| Batteriet er helt oppladet.
| Batteriet lades.

Gå til toppen av siden