Bruksanvisning för Reader™
Skriv ut
Försida > Övrig information > Felsökning > Trådlös anslutning

## Trådlös anslutning

### Wi-Fi-anslutning

Reader ansluter inte till Wi-Fi-nätverket.

- Nätverksfunktionen kunde inte aktiveras eftersom kvarvarande batteriström är för låg. Ladda Reader i några minuter och försök på nytt.

- Kontrollera att Wi-Fi är aktiverat och kontrollera åtkomstpunktens signalstyrka.

- Sök efter tillgängliga åtkomstpunkter i närheten och välj en annan.

- Kontrollera att säkerhetsmetoden (WEP/WPA), den statiska IP-adressen och proxyinställningarna är korrekta.

- Åtkomstpunkten använder en säkerhetsmetod eller krypteringsnyckel som inte stöds.

- Offentliga Wi-Fi-nätverk kan kräva användar-ID och lösenord. I detta fall måste du ange rätt användar-ID och lösenord för att upprätta en nätverksanslutning.

- Åtkomstpunkten har aktiverat MAC-adressfiltret. För att kontrollera MAC-adressen, tryck på knappen (Hem) klicka på [Applications] [Settings] [About] [Device Information]. Kontrollera att denna MAC-adress godkänns av åtkomstpunkten.

- Inställningarna för Wi-Fi-nätverket i åtkomstpunkten är inte de rätta. Utför de inställningar som beskrivs i de handböcker som levererades med åtkomstpunkten samt i eventuell information som tillhandahålls av nätverksadministratören.

- Reader är för långt ifrån åtkomstpunkten. Flytta Reader närmare åtkomstpunkten och gör ett nytt försök.

- Hinder som väggar, metall eller betong mellan Reader och en åtkomstpunkt kan väsentligen påverka uppkopplingen. Försök flytta Reader till en annan plats och gör ett nytt försök.

- Det finns annan enhet i närheten som använder 2,4 GHz-frekvensbandet (exempelvis en trådlös telefon, mikrovågsugn eller Bluetooth-datorutrustning). Flytta undan utrustningen eller stäng av den.

- Wi-Fi-nätverkstjänsten är för tillfället inte tillgänglig eller är försämrad. Kontakta nätverksadministratören för status.

Det går inte att hitta åtkomstpunkten i Wi-Fi-nätverkslistan.

- Den åtkomstpunkt som du vill använda är inte inställd för att sända sitt SSID till användare. I detta fall kanske åtkomstpunkten inte visas i Wi-Fi-nätverkslistan. Klicka på [Add Wi-Fi Network] och mata in SSID manuellt. Se Mer information.

### Webbläsare

Webbsidan visas inte korrekt.

- Wi-Fi-anslutningen kan ha avbrutits. Kontrollera att Wi-Fi är aktiverat och rätt inställt, kontrollera åtkomstpunktens signalstyrka och uppdatera sedan webbsidan.

- På grund av det stora utbud av standarder och tekniker som används för att designa webbsidor, är det inte möjligt att garantera att alla sidor visas korrekt.

- När du nyper in/ut för att zooma in/ut på webbplatsen kan det hända att skärmen blir för liten att läsa. Detta är inte något fel.

Det går inte att ändra teckenstorleken.

- Teckenstorleken går inte att ändra om den anges av webbsidan. Det går att använda zoomfunktionen för att göra sidan större.

- När du nyper in/ut för att zooma in/ut på webbplatsen kan det hända att skärmen blir för liten att läsa. Detta är inte något fel.

Gå till början av sidan