# Instruções de utilização

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Inserir um cartão de memória

Além da memória incorporada, pode gravar ficheiros num cartão de memória.

#### Nota

- Neste Guia de Ajuda, os cartões M2™ e microSD são, na sua generalidade, designados por “cartão de memória”. A ranhura para cartões M2™/microSD é designada por “ranhura para cartão de memória”.

1. No modo de paragem, abra a tampa da ranhura para cartão de memória.

2. Insira corretamente um cartão M2™ com o lado do terminal virado para si () (*) ou um cartão microSD com o lado da etiqueta virado para si () (*), até ao fim da ranhura e até encaixar com um estalido no lugar.

   * Ao inserir um cartão de memória com a parte de trás do gravador de IC virada para si.

3. Feche a tampa.

#### Nota

- Não insira nem retire um cartão de memória durante a gravação/reprodução/formatação.

  Uma tal ação pode causar uma avaria do gravador de IC.

- Não retire um cartão de memória enquanto a animação “Accessing...” estiver a aparecer no visor. Caso contrário, os dados podem ser danificados.
- Se um determinado cartão de memória não for reconhecido, retire-o e insira-o novamente no gravador de IC.
- Feche bem a tampa da ranhura para cartão de memória. Além disso, não insira qualquer líquido, metal, objeto inflamável ou outro que não um cartão de memória na ranhura. Tal pode causar incêndio, choque elétrico ou avaria.
- Antes da gravação, recomendamos que copie todos os dados guardados no cartão de memória para o computador e formate o cartão de memória no gravador de IC, de modo a não conter dados.

#### Sugestão

- Para retirar o cartão de memória, empurre-o para dentro da ranhura. Quando saltar, retire-o da ranhura para cartão de memória.

### Tópico relacionado

- Selecionar a memória
- Formatar a memória (Format)
- Estrutura de pastas e ficheiros
- Acerca de cartões de memória compatíveis