# Instruções de utilização

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Visor durante a gravação

#### Nota

- A janela mostrada acima apresenta indicações, números ou itens para efeitos de explicação. A janela real pode ser diferente das apresentadas aqui.

1. Barra de progresso da gravação

   Apresenta o progresso de uma gravação sob a forma de animação.

2. Indicador de gravação

   Aparece enquanto o gravador de IC estiver a gravar

3. Indicador de gravação VOR

   Aparece quando a função “VOR” estiver programada para “ON” no menu.

4. Indicador de Scene Select

   Apresenta o cenário que está selecionado para gravação. Aparece quando está programado um cenário.

   : Meeting

   : Voice Notes

   : Interview

   : Lecture

   : Audio IN

5. Indicador LCF (Filtro de corte de baixas frequências)

   Aparece quando a função “LCF(Low Cut)” estiver programada para “ON” no menu.

6. Indicador da sensibilidade do microfone

   Apresenta a sensibilidade do microfone programada no menu.

   : High

   : Medium

   : Low

7. Indicador do modo de gravação

   Indicador do modo de gravação Apresenta o modo de gravação programado no menu quando o gravador de IC está no modo de paragem ou gravação, e apresenta o modo de gravação atual quando o gravador de IC está no modo de reprodução:

   SHQ: modo de gravação mono de super alta qualidade (192kbps(MONO))

   HQ: modo de gravação mono de alta qualidade (128kbps(MONO))

   SP: modo de gravação mono Standard play (48kbps(MONO))

   LP: modo de gravação mono Long play (8kbps(MONO))