# Resolução de problemas

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Limitações do sistema

O gravador de IC tem algumas limitações de sistema. Os problemas mencionados abaixo não são avarias do gravador de IC.

#### Não pode gravar ficheiros até ao tempo máximo de gravação.

- Se gravar ficheiros utilizando vários modos de gravação, o tempo de gravação varia desde o tempo máximo de gravação do modo de gravação superior ao tempo máximo de gravação do modo de gravação inferior.

- O número no contador (tempo de gravação decorrido) e o tempo de gravação restante podem ser inferiores ao tempo máximo de gravação do gravador de IC.

#### Não consegue apresentar ou reproduzir ficheiros MP3 por ordem.

Se transferiu ficheiros MP3 utilizando o computador, esses ficheiros podem não ser transferidos pela ordem de transferência devido às limitações do sistema. Se transferir ficheiros MP3 do computador para o gravador de IC um a um, pode apresentar e reproduzir os ficheiros MP3 pela ordem transferida.

#### Um ficheiro é dividido automaticamente.

O ficheiro que está a ser gravado atingiu o limite máximo de tamanho (500 MB). Por conseguinte, o ficheiro é dividido automaticamente.

#### Não consegue introduzir caracteres em minúsculas.

Os caracteres podem ser mudados para maiúsculas, dependendo da combinação dos caracteres utilizados para o nome da pasta criada no seu computador.

#### “” é apresentado em vez do nome de uma pasta, do título, do nome do artista ou do nome do ficheiro.

Foi utilizado um carácter que não pode ser apresentado no gravador de IC. Utilizando o computador, substitua-o por um carácter que possa ser apresentado no gravador de IC.

#### Quando programa a reprodução de repetição A-B, as posições definidas deslocam-se ligeiramente.

Dependendo dos ficheiros, as posições definidas podem deslocar-se.

#### O tempo de gravação restante diminui quando divide um ficheiro.

É necessário uma determinada quantidade de espaço livre para uma área de gestão de ficheiros para dividir um ficheiro; por conseguinte, o tempo de gravação restante diminui.