# Instruções de utilização

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Predefinir estações de rádio FM manualmente (apenas ICD-PX333F)

Pode armazenar uma estação de rádio FM não memorizada num número predefinido.

Pode predefinir um máximo de 30 estações de rádio FM.

1. No modo de paragem, selecione DISP/MENU - “FM Radio” e prima PLAY/STOP・ENTER.

   O gravador de IC entra no modo de rádio FM.

2. Prima DISP/MENU brevemente para mover os cursores (, ) para ambos os lados da indicação de frequência, na linha superior do visor.

   O gravador de IC está pronto para sintonizar uma estação ao fazer o varrimento de frequências.

3. Prima – ou + repetidamente para sintonizar a estação que pretende predefinir e armazenar num número predefinido.
   Se a estação que pretende sintonizar não for uma estação predefinida, “P - -” aparece no visor. Nesse caso, pode memorizá-la com um novo número predefinido.
4. Prima PLAY/STOP・ENTER.
   O número predefinido, a frequência e “Assign to Preset?” são apresentados no visor.
5. Prima – ou + para selecionar “YES” e, de seguida, prima PLAY/STOP・ENTER.

   A estação será armazenada na memória no número predefinido.

#### Nota

- Se passarem 10 segundos depois de “Assign to Preset?” aparecer, as operações de programação são canceladas.