# Instruções de utilização

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## Duração da pilha

### Ao utilizar pilhas alcalinas LR03 (SG) (tamanho AAA) da Sony (*1)

#### 192kbps(MONO) (SHQ)

Gravação: aprox.: 65 h.

Reprodução através do altifalante (*2): aprox.: 18 h.

Reprodução utilizando os auscultadores: aprox.: 48 h.

Gravação FM (*3): aprox.: 20 h.

#### 128kbps(MONO) (HQ)

Gravação: aprox.: 65 h.

Reprodução através do altifalante (*2): aprox.: 18 h.

Reprodução utilizando os auscultadores: aprox.: 48 h.

Gravação FM (*3): aprox.: 20 h.

#### 48kbps(MONO) (SP)

Gravação: aprox.: 72 h.

Reprodução através do altifalante (*2): aprox.: 18 h.

Reprodução utilizando os auscultadores: aprox.: 48 h.

Gravação FM (*3): aprox.: 20 h.

#### 8kbps(MONO) (LP)

Gravação: aprox.: 96 h.

Reprodução através do altifalante (*2): aprox.: 18 h.

Reprodução utilizando os auscultadores: aprox.: 48 h.

Gravação FM (*3): aprox.: 20 h.

#### FM reception (*3)

aprox.: 22 h.

(h.: horas/m.: minutos)

*1 Valor medido através da norma JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association). A duração da pilha pode diminuir, dependendo do funcionamento do gravador de IC.

*2 Ao reproduzir música através do altifalante interno com o nível de volume programado para 14.

*3 Apenas ICD-PX333F

### Ao utilizar pilhas recarregáveis NH-AAA-B2KN/NH-AAA-B2EN da Sony (*1)

#### 192kbps(MONO) (SHQ)

Gravação: aprox.: 45 h.

Reprodução através do altifalante (*2): aprox.: 12 h.

Reprodução utilizando os auscultadores: aprox.: 34 h.

Gravação FM (*3): aprox.: 14 h.

#### 128kbps(MONO) (HQ)

Gravação: aprox.: 45 h.

Reprodução através do altifalante (*2): aprox.: 12 h.

Reprodução utilizando os auscultadores: aprox.: 34 h.

Gravação FM (*3): aprox.: 14 h.

#### 48kbps(MONO) (SP)

Gravação: aprox.: 50 h.

Reprodução através do altifalante (*2): aprox.: 12 h.

Reprodução utilizando os auscultadores: aprox.: 34 h.

Gravação FM (*3): aprox.: 14 h.

#### 8kbps(MONO) (LP)

Gravação: aprox.: 65 h.

Reprodução através do altifalante (*2): aprox.: 12 h.

Reprodução utilizando os auscultadores: aprox.: 34 h.

Gravação FM (*3): aprox.: 14 h.

#### FM reception (*3)

aprox.: 14 h.

(h.: horas/m.: minutos)

*1 Valor medido através da norma JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association). A duração da pilha pode diminuir, dependendo do funcionamento do gravador de IC.

*2 Ao reproduzir música através do altifalante interno com o nível de volume programado para 14.

*3 Apenas ICD-PX333F