# Resolução de problemas

# IC Recorder ICD-PX333/PX333F

## O cartão de memória não é reconhecido.

- Uma vez que o cartão de memória pode conter dados de imagem ou outros ficheiros, a memória necessária para criar pastas iniciais não é suficiente. Utilize o Windows Explorer, Mac Finder ou outras ferramentas para apagar ficheiros desnecessários ou inicializar o cartão de memória no gravador de IC.
- Altere o suporte de memória do gravador de IC para “Memory Card”.
- Retire o cartão de memória e verifique o respetivo lado. Em seguida, introduza-o no lado e na direção corretos.

### Tópico relacionado

- Inserir um cartão de memória
- Selecionar a memória